*Приложение № 1 к запросу*

*о предоставлении коммерческих предложений*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 230** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Ремонт колодцев объекта учреждения «Канализационная сеть» (кадастровый номер 77:17:0110205:16242) для нужд ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование конструктивного решения)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Основание | Дефектная ведомость №230 | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил.1 | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Сметная стоимость** | | 990,73 | (54,95) | | | тыс.руб. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | *в том числе:* |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | **строительных работ** | 825,61 | (45,79) | | | тыс.руб. |  | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | |  | |  | | 179,26 | | (4,8) | тыс.руб. | |
|  | **монтажных работ** | 0,00 | (0) | | | тыс.руб. |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | | |  | | 548,14 | | чел.час. | | | |
|  | **оборудования** | 0,00 | (0) | | | тыс.руб. |  | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | |  | | 36,46 | | чел.час. | | | |
|  | **прочих затрат** | 0,00 | (0) | | | тыс.руб. |  | | Расчетный измеритель конструктивного решения | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | Количество | | | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | | | | Индексы | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | |
|
| на единицу | | | коэффициенты | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу | | коэффициенты | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| **Раздел 1. Сопутствующие работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **ФЕР23-01-030-01** | **Демонтаж/Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм** | | **100 м** |  | | |  | | **0,371** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=(16,1+10,5+10,5)/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 245,25 | | 0,4 | | 36,40 | | 37,34 | | 1 359,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 872,74 | | 0,4 | | 129,51 | | 12,71 | | 1 646,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 105,89 | | 0,4 | | 15,71 | | 37,34 | | 587,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 2,29 | | 0 | | 0,00 | | 8,4 | |  | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 26,09 | | | 0,4 | | 3,871756 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 7,8 | | | 0,4 | | 1,15752 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 120,28 | |  | | 165,91 | |  | | 3 005,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 52,11 | |  | | 1 946,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 117 | | |  | | 117 | |  | |  | | 60,97 | |  | | 2 277,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 74 | | |  | | 74 | |  | |  | | 38,56 | |  | | 1 440,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **265,44** | |  | | **6 722,00** | | |
| **1.2** | **ФЕР23-01-030-01** | **Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм** | | **100 м** |  | | |  | | **0,371** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 245,25 | |  | | 90,99 | | 37,34 | | 3 398,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 872,74 | |  | | 323,79 | | 12,71 | | 4 115,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 105,89 | |  | | 39,29 | | 37,34 | | 1 467,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 2,29 | |  | | 0,85 | | 8,4 | | 7,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 26,09 | | |  | | 9,67939 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 7,8 | | |  | | 2,8938 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 120,28 | |  | | 415,63 | |  | | 7 520,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 130,28 | |  | | 4 865,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 117 | | |  | | 117 | |  | |  | | 152,43 | |  | | 5 692,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 74 | | |  | | 74 | |  | |  | | 96,41 | |  | | 3 600,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **664,47** | |  | | **16 812,00** | | |
| **1.12** | **ФССЦ-24.3.03.13-0413** | **Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 40 мм** | | **м** |  | | |  | | **37,471** | | **11,07** | |  | | **414,80** | | **8,4** | | **3 484,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **414,80** | |  | | **3 484,00** | | |
| **1.4** | **ФЕР22-03-007-01** | **Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм Установка клапанов обратных 40 мм** | | **Шт.** |  | | |  | | **3** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 9,82 | |  | | 29,46 | | 37,34 | | 1 100,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1,97 | |  | | 5,91 | | 12,71 | | 75,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 0,35 | |  | | 1,05 | | 37,34 | | 39,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 12,78 | |  | | 38,34 | | 8,4 | | 322,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 1,07 | | |  | | 3,21 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | | |  | | 0,09 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 24,57 | |  | | 73,71 | |  | | 1 497,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 30,51 | |  | | 1 139,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 117 | | |  | | 117 | |  | |  | | 35,70 | |  | | 1 333,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 74 | | |  | | 74 | |  | |  | | 22,58 | |  | | 843,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **131,99** | |  | | **3 673,00** | | |
| **1.6** | **ФССЦ-18.1.04.07-0021** | **Клапаны обратные В-В, размер 1 1/2"** | | **Шт.** |  | | |  | | **1** | | **187,94** | |  | | **187,94** | | **8,4** | | **1 579,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **187,94** | |  | | **1 579,00** | | |
| **1.7** | **ФЕР22-03-007-01** | **Демонтаж/Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм. Установка клапанов обратных 40 мм** | | **Шт.** |  | | |  | | **3** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 9,82 | | 0,4 | | 11,78 | | 37,34 | | 440,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1,97 | | 0,4 | | 2,36 | | 12,71 | | 30,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 0,35 | | 0,4 | | 0,42 | | 37,34 | | 16,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 12,78 | | 0 | | 0,00 | | 8,4 | |  | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 1,07 | | | 0,4 | | 1,284 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | | | 0,4 | | 0,036 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 24,57 | |  | | 14,14 | |  | | 470,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 12,20 | |  | | 456,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 117 | | |  | | 117 | |  | |  | | 14,27 | |  | | 534,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 74 | | |  | | 74 | |  | |  | | 9,03 | |  | | 337,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **37,44** | |  | | **1 341,00** | | |
| **1.8** | **ФЕР17-01-011-01** | **Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час.** | | **10 шт.** |  | | |  | | **0,3** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=3/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 206,31 | |  | | 361,89 | | 37,34 | | 13 513,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 63,32 | |  | | 19,00 | | 12,71 | | 241,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 3,38 | |  | | 1,01 | | 37,34 | | 38,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 478,06 | |  | | 143,42 | | 8,4 | | 1 205,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 133 | | |  | | 39,9 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,27 | | |  | | 0,081 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 747,69 | |  | | 524,31 | |  | | 14 959,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 362,90 | |  | | 13 551,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 121 | | |  | | 121 | |  | |  | | 439,11 | |  | | 16 397,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 72 | | |  | | 72 | |  | |  | | 261,29 | |  | | 9 757,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **1 224,71** | |  | | **41 113,00** | | |
| **1.3** | **ФСЭМ-91.19.06-003** | **Насосы грязевые погружные, производительность 25 м3/ч, напор до 20 м** | | **маш.-ч** |  | | |  | | **504** | | **2,12** | |  | | **1 068,48** | | **12,71** | | **13 580,00** | | |
|  |  | Объем=8\*21\*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **1 068,48** | |  | | **13 580,00** | | |
| **1.10** | **ФЕР17-01-011-01** | **Демонтаж: Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час** | | **10 шт.** |  | | |  | | **0,3** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=3/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 206,31 | | 0,7 | | 253,33 | | 37,34 | | 9 459,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 63,32 | | 0,7 | | 13,30 | | 12,71 | | 169,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 3,38 | | 0,7 | | 0,71 | | 37,34 | | 27,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 478,06 | | 0 | | 0,00 | | 8,4 | |  | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 133 | | | 0,7 | | 27,93 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,27 | | | 0,7 | | 0,0567 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 747,69 | |  | | 266,63 | |  | | 9 628,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 254,04 | |  | | 9 486,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 121 | | |  | | 121 | |  | |  | | 307,39 | |  | | 11 478,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 72 | | |  | | 72 | |  | |  | | 182,91 | |  | | 6 830,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **756,93** | |  | | **27 936,00** | | |
| **1.11** | **ФЕР23-04-008-02** | **Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых** | | **Шт.** |  | | |  | | **9** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=3\*3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 154,28 | |  | | 1 388,52 | | 37,34 | | 51 847,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 81,97 | |  | | 737,73 | | 8,4 | | 6 197,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 17,01 | | |  | | 153,09 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 236,25 | |  | | 2 126,25 | |  | | 58 044,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 1 388,52 | |  | | 51 847,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 117 | | |  | | 117 | |  | |  | | 1 624,57 | |  | | 60 661,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 74 | | |  | | 74 | |  | |  | | 1 027,50 | |  | | 38 367,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **4 778,32** | |  | | **157 072,00** | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Сопутствующие работы** | | | | | | | | | | | | | | **9 530,52** | |  | | **273 312,00** | | |
| **Раздел 2. Колодец № 1. ХБК. Вблизи объекта "Виварий №8", со стороны "Нежилое здание - основное строение". Глубина 3,9м.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные и подготовительные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **ФЕРр68-36-2** | **Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров** | | **м2** |  | | |  | | **6** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 0,93 | |  | | 5,58 | | 37,34 | | 208,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 21,07 | |  | | 126,42 | | 12,71 | | 1 607,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 2,32 | |  | | 13,92 | | 37,34 | | 520,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,13 | | |  | | 0,78 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,19 | | |  | | 1,14 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 22,00 | |  | | 132,00 | |  | | 1 815,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 19,50 | |  | | 728,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | | % | 102 | | |  | | 102 | |  | |  | | 19,89 | |  | | 743,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | | % | 54 | | |  | | 54 | |  | |  | | 10,53 | |  | | 393,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **162,42** | |  | | **2 951,00** | | |
| **2.2** | **ФЕРр66-8-1** | **Демонтаж чугунных люков** | | **Шт.** |  | | |  | | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 17,86 | |  | | 17,86 | | 37,34 | | 667,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 2,27 | | |  | | 2,27 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 17,86 | |  | | 17,86 | |  | | 667,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 17,86 | |  | | 667,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 15,90 | |  | | 594,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 44 | | |  | | 44 | |  | |  | | 7,86 | |  | | 293,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **41,62** | |  | | **1 554,00** | | |
| **2.3** | **ФЕР46-09-005-01** | **Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора** | | **м3** |  | | |  | | **0,51** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 7,76 | |  | | 3,96 | | 37,34 | | 148,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 293,92 | |  | | 659,90 | | 12,71 | | 8 387,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 32,91 | |  | | 16,78 | | 37,34 | | 627,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 21,02 | |  | | 10,72 | | 8,4 | | 90,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,91 | | |  | | 0,4641 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,1 | | |  | | 1,071 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 322,70 | |  | | 674,58 | |  | | 8 625,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 20,74 | |  | | 775,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | % | 91 | | |  | | 91 | |  | |  | | 18,87 | |  | | 705,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | % | 52 | | |  | | 52 | |  | |  | | 10,78 | |  | | 403,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **704,23** | |  | | **9 733,00** | | |
| **2.4** | **ФЕР10-01-023-01** | **Укладка ходовых досок** | | **100 м** |  | | |  | | **0,07** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 29,25 | |  | | 2,05 | | 37,34 | | 77,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 11,86 | |  | | 0,83 | | 12,71 | | 11,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 1,54 | |  | | 0,11 | | 37,34 | | 4,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 1 007,15 | |  | | 70,50 | | 8,4 | | 592,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 3,49 | | |  | | 0,2443 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,12 | | |  | | 0,0084 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 048,26 | |  | | 73,38 | |  | | 680,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 2,16 | |  | | 81,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | | % | 108 | | |  | | 108 | |  | |  | | 2,33 | |  | | 87,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | | % | 55 | | |  | | 55 | |  | |  | | 1,19 | |  | | 45,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **76,90** | |  | | **812,00** | | |
| **2.5** | **ФЕРр66-3-1** | **Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича** | | **м3** |  | | |  | | **1,83** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 50,23 | |  | | 91,92 | | 37,34 | | 3 432,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 6,44 | | |  | | 11,7852 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 50,23 | |  | | 91,92 | |  | | 3 432,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 91,92 | |  | | 3 432,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 81,81 | |  | | 3 054,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 44 | | |  | | 44 | |  | |  | | 40,44 | |  | | 1 510,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **214,17** | |  | | **7 996,00** | | |
| **2.6** | **ФЕР01-02-058-06** | **Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,1243** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 201,20 | |  | | 149,31 | | 37,34 | | 5 575,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 154 | | |  | | 19,1422 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 201,20 | |  | | 149,31 | |  | | 5 575,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 149,31 | |  | | 5 575,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 132,89 | |  | | 4 962,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 40 | | |  | | 40 | |  | |  | | 59,72 | |  | | 2 230,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **341,92** | |  | | **12 767,00** | | |
| **2.7** | **ФЕР01-01-111-02** | **Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2** | | **1000 м2** |  | | |  | | **0,00398** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 100,37 | |  | | 4,38 | | 37,34 | | 164,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 129 | | |  | | 0,51342 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 100,37 | |  | | 4,38 | |  | | 164,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 4,38 | |  | | 164,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 92 | | |  | | 92 | |  | |  | | 4,03 | |  | | 151,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 46 | | |  | | 46 | |  | |  | | 2,01 | |  | | 75,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **10,42** | |  | | **390,00** | | |
| **2.8** | **ФЕР01-02-067-01** | **Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,0398** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=3,98 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 331,63 | |  | | 13,20 | | 37,34 | | 493,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 78,19 | |  | | 3,11 | | 12,71 | | 40,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 13,80 | |  | | 0,55 | | 37,34 | | 21,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 656,71 | |  | | 26,14 | | 8,4 | | 220,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 39,2 | | |  | | 1,56016 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,19 | | |  | | 0,047362 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 066,53 | |  | | 42,45 | |  | | 753,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 13,75 | |  | | 514,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 12,24 | |  | | 457,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | % | 41 | | |  | | 41 | |  | |  | | 5,64 | |  | | 211,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **60,33** | |  | | **1 421,00** | | |
| **Строительно-монтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.9** | **ФЕР01-02-005-01** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,0226** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 106,88 | |  | | 2,42 | | 37,34 | | 90,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 241,58 | |  | | 5,46 | | 12,71 | | 69,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 26,36 | |  | | 0,60 | | 37,34 | | 22,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 12,53 | | |  | | 0,283178 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,62 | | |  | | 0,059212 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 348,46 | |  | | 7,88 | |  | | 159,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 3,02 | |  | | 112,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 92 | | |  | | 92 | |  | |  | | 2,78 | |  | | 103,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 46 | | |  | | 46 | |  | |  | | 1,39 | |  | | 52,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **12,05** | |  | | **314,00** | | |
| **2.10** | **ФЕР06-01-001-01** | **Устройство бетонной подготовки** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,00144** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 053,00 | |  | | 1,52 | | 37,34 | | 57,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 566,06 | |  | | 2,26 | | 12,71 | | 29,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 244,39 | |  | | 0,35 | | 37,34 | | 13,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 909,27 | |  | | 1,31 | | 8,4 | | 11,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 135 | | |  | | 0,1944 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 18,12 | | |  | | 0,0260928 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 3 528,33 | |  | | 5,09 | |  | | 97,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 1,87 | |  | | 70,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 102 | | |  | | 102 | |  | |  | | 1,91 | |  | | 71,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 58 | | |  | | 58 | |  | |  | | 1,08 | |  | | 41,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **8,08** | |  | | **209,00** | | |
| **2.11** | **ФССЦ-04.1.02.05-0001** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)** | | **м3** |  | | |  | | **0,14688** | | **545,60** | |  | | **80,14** | | **8,4** | | **673,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **80,14** | |  | | **673,00** | | |
| **2.12** | **ФЕР23-03-001-04** | **Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах** | | **10 м3** |  | | |  | | **0,4407** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 439,23 | |  | | 634,27 | | 37,34 | | 23 684,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 2 387,97 | |  | | 1 052,38 | | 12,71 | | 13 376,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 293,91 | |  | | 129,53 | | 37,34 | | 4 837,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 6 026,33 | |  | | 2 655,80 | | 8,4 | | 22 309,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 158,68 | | |  | | 69,930276 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 22,39 | | |  | | 9,867273 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 9 853,53 | |  | | 4 342,45 | |  | | 59 369,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 763,80 | |  | | 28 521,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 117 | | |  | | 117 | |  | |  | | 893,65 | |  | | 33 370,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 74 | | |  | | 74 | |  | |  | | 565,21 | |  | | 21 106,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **5 801,31** | |  | | **113 845,00** | | |
| **2.13** | **ФССЦ-05.1.01.09-0015** | **Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3** | | **м** |  | | |  | | **3,56** | | **406,85** | |  | | **1 448,39** | | **8,4** | | **12 166,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **1 448,39** | |  | | **12 166,00** | | |
| **2.14** | **ФССЦ-05.1.01.09-0013** | **Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон B15 0,276 м3** | | **м** |  | | |  | | **0,29** | | **417,92** | |  | | **121,20** | | **8,4** | | **1 018,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **121,20** | |  | | **1 018,00** | | |
| **2.15** | **ФССЦ-05.1.01.11-0052** | **Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3** | | **м3** |  | | |  | | **0,17** | | **1 796,70** | |  | | **305,44** | | **8,4** | | **2 566,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **305,44** | |  | | **2 566,00** | | |
| **2.16** | **ФССЦ-07.2.05.01-0021** | **Лестницы маршевые, ширина 600 мм** | | **м** |  | | |  | | **4** | | **481,97** | |  | | **1 927,88** | | **8,4** | | **16 194,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **1 927,88** | |  | | **16 194,00** | | |
| **2.17** | **ФССЦ-08.1.02.06-0043** | **Люк чугунный тяжелый** | | **шт** |  | | |  | | **1** | | **569,52** | |  | | **569,52** | | **8,4** | | **4 784,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **569,52** | |  | | **4 784,00** | | |
| **2.18** | **ФЕР46-03-010-03** | **Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2** | | **100 отверстий** |  | | |  | | **0,02** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 907,06 | |  | | 18,14 | | 37,34 | | 677,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 367,28 | |  | | 27,35 | | 12,71 | | 348,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 95,38 | | |  | | 1,9076 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 2 274,34 | |  | | 45,49 | |  | | 1 025,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 18,14 | |  | | 677,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 | | |  | | 103 | |  | |  | | 18,68 | |  | | 697,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | |  | | 59 | |  | |  | | 10,70 | |  | | 399,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **74,87** | |  | | **2 121,00** | | |
| **2.19** | **ФЕР13-11-006-02** | **Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,01** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 67,39 | |  | | 0,67 | | 37,34 | | 25,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 40,16 | |  | | 0,40 | | 12,71 | | 5,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 0,35 | |  | | 0,00 | | 37,34 | |  | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 5,35 | |  | | 0,05 | | 8,4 | |  | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 6,6 | | |  | | 0,066 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | | |  | | 0,0003 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 112,90 | |  | | 1,12 | |  | | 30,00 | | |
| 2.19.1 | ФССЦ-14.4.01.09-0424 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR 15570" | | кг | 25,75 | | |  | | 0,2575 | | 317,49 | |  | | 81,75 | | 8,07 | | 660,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 0,67 | |  | | 25,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 | | |  | | 94 | |  | |  | | 0,63 | |  | | 24,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | | |  | | 51 | |  | |  | | 0,34 | |  | | 13,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **83,84** | |  | | **727,00** | | |
| **2.20** | **ФЕР01-02-061-02** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,08023** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 729,00 | |  | | 58,49 | | 37,34 | | 2 184,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 97,2 | | |  | | 7,798356 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 729,00 | |  | | 58,49 | |  | | 2 184,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 58,49 | |  | | 2 184,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 52,06 | |  | | 1 944,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 40 | | |  | | 40 | |  | |  | | 23,40 | |  | | 874,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **133,95** | |  | | **5 002,00** | | |
| **2.21** | **ФССЦ-02.3.01.02-0003** | **Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%** | | **м3** |  | | |  | | **9,22645** | | **54,95** | |  | | **506,99** | | **8,4** | | **4 259,00** | | |
|  |  | Объем=8,023\*1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **506,99** | |  | | **4 259,00** | | |
| **2.22** | **ФЕР27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,006** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 173,23 | |  | | 1,04 | | 37,34 | | 39,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 5 268,76 | |  | | 31,61 | | 12,71 | | 402,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 267,67 | |  | | 1,61 | | 37,34 | | 60,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 17,08 | |  | | 0,10 | | 8,4 | | 1,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 21,6 | | |  | | 0,1296 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 20,6 | | |  | | 0,1236 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 5 459,07 | |  | | 32,75 | |  | | 442,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 2,65 | |  | | 99,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | | % | 147 | | |  | | 147 | |  | |  | | 3,90 | |  | | 146,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | | % | 95 | | |  | | 95 | |  | |  | | 2,52 | |  | | 94,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **39,17** | |  | | **682,00** | | |
| **2.23** | **ФССЦ-02.2.05.04-0085** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм** | | **м3** |  | | |  | | **0,72** | | **106,14** | |  | | **76,42** | | **8,4** | | **642,00** | | |
|  |  | Объем=0,6\*1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **76,42** | |  | | **642,00** | | |
| **2.24** | **ФЕР27-07-002-01** | **Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,06** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 205,58 | |  | | 12,33 | | 37,34 | | 460,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 449,69 | |  | | 26,98 | | 12,71 | | 343,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 32,10 | |  | | 1,93 | | 37,34 | | 72,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 4,88 | |  | | 0,29 | | 8,4 | | 2,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 24,3 | | |  | | 1,458 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,92 | | |  | | 0,1752 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 660,15 | |  | | 39,60 | |  | | 805,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 14,26 | |  | | 532,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | | % | 113 | | |  | | 113 | |  | |  | | 16,11 | |  | | 601,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | | % | 77 | | |  | | 77 | |  | |  | | 10,98 | |  | | 410,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **66,69** | |  | | **1 816,00** | | |
| **2.25** | **ФССЦ-02.2.05.04-0085** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм** | | **м3** |  | | |  | | **1,044** | | **106,14** | |  | | **110,81** | | **8,4** | | **931,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **110,81** | |  | | **931,00** | | |
| **2.26** | **ФЕР27-06-068-01** | **Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,06** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 59,73 | |  | | 3,58 | | 37,34 | | 134,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 366,03 | |  | | 21,96 | | 12,71 | | 279,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 19,33 | |  | | 1,16 | | 37,34 | | 43,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 125,02 | |  | | 7,50 | | 8,4 | | 63,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 7,06 | | |  | | 0,4236 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,75 | | |  | | 0,105 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 550,78 | |  | | 33,04 | |  | | 476,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 4,74 | |  | | 177,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | | % | 147 | | |  | | 147 | |  | |  | | 6,97 | |  | | 260,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | | % | 95 | | |  | | 95 | |  | |  | | 4,50 | |  | | 168,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **44,51** | |  | | **904,00** | | |
| **2.27** | **ФССЦ-04.2.01.01-0051** | **Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II** | | **т** |  | | |  | | **0,6426** | | **483,02** | |  | | **310,39** | | **8,4** | | **2 607,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **310,39** | |  | | **2 607,00** | | |
| **2.28** | **ФЕР46-08-107-01** | **Промывка внутренней поверхности резервуара** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,2513274** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=25.132736 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 33,43 | |  | | 8,40 | | 37,34 | | 314,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 5,38 | |  | | 1,35 | | 12,71 | | 17,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 2,92 | | |  | | 0,733876 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 38,81 | |  | | 9,75 | |  | | 331,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 8,40 | |  | | 314,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 | | |  | | 103 | |  | |  | | 8,65 | |  | | 323,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | |  | | 59 | |  | |  | | 4,96 | |  | | 185,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **23,36** | |  | | **839,00** | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итого по разделу 2 Колодец № 1. ХБК. Вблизи объекта "Виварий №8", со стороны "Нежилое здание - основное строение". Глубина 3,9м.** | | | | | | | | | | | | | | **13 357,02** | |  | | **209 923,00** | | |
| **Раздел 3. Колодец №2. ХБК. Вблизи объекта "Нежилое здание - основное строение", со стороны вивариев около главного входа. Глубина 4,0м.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные и подготовительные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **ФЕРр68-36-2** | **Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров** | | **м2** |  | | |  | | **6** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 0,93 | |  | | 5,58 | | 37,34 | | 208,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 21,07 | |  | | 126,42 | | 12,71 | | 1 607,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 2,32 | |  | | 13,92 | | 37,34 | | 520,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,13 | | |  | | 0,78 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,19 | | |  | | 1,14 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 22,00 | |  | | 132,00 | |  | | 1 815,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 19,50 | |  | | 728,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | | % | 102 | | |  | | 102 | |  | |  | | 19,89 | |  | | 743,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | | % | 54 | | |  | | 54 | |  | |  | | 10,53 | |  | | 393,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **162,42** | |  | | **2 951,00** | | |
| **3.2** | **ФЕРр66-8-1** | **Демонтаж чугунных люков** | | **шт** |  | | |  | | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 17,86 | |  | | 17,86 | | 37,34 | | 667,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 2,27 | | |  | | 2,27 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 17,86 | |  | | 17,86 | |  | | 667,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 17,86 | |  | | 667,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 15,90 | |  | | 594,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 44 | | |  | | 44 | |  | |  | | 7,86 | |  | | 293,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **41,62** | |  | | **1 554,00** | | |
| **3.3** | **ФЕР46-09-005-01** | **Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора** | | **м3** |  | | |  | | **0,51** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 7,76 | |  | | 3,96 | | 37,34 | | 148,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 293,92 | |  | | 659,90 | | 12,71 | | 8 387,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 32,91 | |  | | 16,78 | | 37,34 | | 627,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 21,02 | |  | | 10,72 | | 8,4 | | 90,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,91 | | |  | | 0,4641 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,1 | | |  | | 1,071 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 322,70 | |  | | 674,58 | |  | | 8 625,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 20,74 | |  | | 775,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | % | 91 | | |  | | 91 | |  | |  | | 18,87 | |  | | 705,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | % | 52 | | |  | | 52 | |  | |  | | 10,78 | |  | | 403,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **704,23** | |  | | **9 733,00** | | |
| **3.4** | **ФЕР10-01-023-01** | **Укладка ходовых досок** | | **100 м** |  | | |  | | **0,07** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 29,25 | |  | | 2,05 | | 37,34 | | 77,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 11,86 | |  | | 0,83 | | 12,71 | | 11,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 1,54 | |  | | 0,11 | | 37,34 | | 4,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 1 007,15 | |  | | 70,50 | | 8,4 | | 592,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 3,49 | | |  | | 0,2443 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,12 | | |  | | 0,0084 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 048,26 | |  | | 73,38 | |  | | 680,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 2,16 | |  | | 81,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | | % | 108 | | |  | | 108 | |  | |  | | 2,33 | |  | | 87,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | | % | 55 | | |  | | 55 | |  | |  | | 1,19 | |  | | 45,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **76,90** | |  | | **812,00** | | |
| **3.5** | **ФЕРр66-3-1** | **Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича** | | **м3** |  | | |  | | **1,88** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 50,23 | |  | | 94,43 | | 37,34 | | 3 526,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 6,44 | | |  | | 12,1072 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 50,23 | |  | | 94,43 | |  | | 3 526,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 94,43 | |  | | 3 526,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 84,04 | |  | | 3 138,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 44 | | |  | | 44 | |  | |  | | 41,55 | |  | | 1 551,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **220,02** | |  | | **8 215,00** | | |
| **3.6** | **ФЕР01-02-058-06** | **Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,1413** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 201,20 | |  | | 169,73 | | 37,34 | | 6 338,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 154 | | |  | | 21,7602 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 201,20 | |  | | 169,73 | |  | | 6 338,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 169,73 | |  | | 6 338,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 151,06 | |  | | 5 641,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 40 | | |  | | 40 | |  | |  | | 67,89 | |  | | 2 535,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **388,68** | |  | | **14 514,00** | | |
| **3.7** | **ФЕР01-01-111-02** | **Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2** | | **1000 м2** |  | | |  | | **0,00407** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 100,37 | |  | | 4,48 | | 37,34 | | 167,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 129 | | |  | | 0,52503 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 100,37 | |  | | 4,48 | |  | | 167,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 4,48 | |  | | 167,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 92 | | |  | | 92 | |  | |  | | 4,12 | |  | | 154,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 46 | | |  | | 46 | |  | |  | | 2,06 | |  | | 77,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **10,66** | |  | | **398,00** | | |
| **3.8** | **ФЕР01-02-067-01** | **Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,0407** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=4,07 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 331,63 | |  | | 13,50 | | 37,34 | | 504,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 78,19 | |  | | 3,18 | | 12,71 | | 40,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 13,80 | |  | | 0,56 | | 37,34 | | 21,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 656,71 | |  | | 26,73 | | 8,4 | | 225,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 39,2 | | |  | | 1,59544 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,19 | | |  | | 0,048433 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 066,53 | |  | | 43,41 | |  | | 769,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 14,06 | |  | | 525,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 12,51 | |  | | 467,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | % | 41 | | |  | | 41 | |  | |  | | 5,76 | |  | | 215,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **61,68** | |  | | **1 451,00** | | |
| **Строительно-монтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.9** | **ФЕР01-02-005-01** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,0226** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 106,88 | |  | | 2,42 | | 37,34 | | 90,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 241,58 | |  | | 5,46 | | 12,71 | | 69,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 26,36 | |  | | 0,60 | | 37,34 | | 22,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 12,53 | | |  | | 0,283178 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,62 | | |  | | 0,059212 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 348,46 | |  | | 7,88 | |  | | 159,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 3,02 | |  | | 112,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 92 | | |  | | 92 | |  | |  | | 2,78 | |  | | 103,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 46 | | |  | | 46 | |  | |  | | 1,39 | |  | | 52,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **12,05** | |  | | **314,00** | | |
| **3.10** | **ФЕР06-01-001-01** | **Устройство бетонной подготовки** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,00144** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 053,00 | |  | | 1,52 | | 37,34 | | 57,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 566,06 | |  | | 2,26 | | 12,71 | | 29,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 244,39 | |  | | 0,35 | | 37,34 | | 13,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 909,27 | |  | | 1,31 | | 8,4 | | 11,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 135 | | |  | | 0,1944 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 18,12 | | |  | | 0,0260928 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 3 528,33 | |  | | 5,09 | |  | | 97,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 1,87 | |  | | 70,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 102 | | |  | | 102 | |  | |  | | 1,91 | |  | | 71,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 58 | | |  | | 58 | |  | |  | | 1,08 | |  | | 41,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **8,08** | |  | | **209,00** | | |
| **3.11** | **ФССЦ-04.1.02.05-0001** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)** | | **м3** |  | | |  | | **0,14688** | | **545,60** | |  | | **80,14** | | **8,4** | | **673,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **80,14** | |  | | **673,00** | | |
| **3.12** | **ФЕР23-03-001-05** | **Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах** | | **10 м3** |  | | |  | | **0,452** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 875,71 | |  | | 395,82 | | 37,34 | | 14 780,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 531,19 | |  | | 692,10 | | 12,71 | | 8 797,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 202,72 | |  | | 91,63 | | 37,34 | | 3 421,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 3 692,89 | |  | | 1 669,19 | | 8,4 | | 14 021,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 96,55 | | |  | | 43,6406 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 15,89 | | |  | | 7,18228 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 6 099,79 | |  | | 2 757,11 | |  | | 37 598,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 487,45 | |  | | 18 201,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 117 | | |  | | 117 | |  | |  | | 570,32 | |  | | 21 295,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 74 | | |  | | 74 | |  | |  | | 360,71 | |  | | 13 469,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **3 688,14** | |  | | **72 362,00** | | |
| **3.13** | **ФССЦ-05.1.01.09-0015** | **Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3** | | **м** |  | | |  | | **3,56** | | **406,85** | |  | | **1 448,39** | | **8,4** | | **12 166,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **1 448,39** | |  | | **12 166,00** | | |
| **3.14** | **ФССЦ-05.1.01.09-0013** | **Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон B15 0,276 м3** | | **м** |  | | |  | | **0,29** | | **417,92** | |  | | **121,20** | | **8,4** | | **1 018,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **121,20** | |  | | **1 018,00** | | |
| **3.15** | **ФССЦ-05.1.01.11-0052** | **Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3** | | **м3** |  | | |  | | **0,17** | | **1 796,70** | |  | | **305,44** | | **8,4** | | **2 566,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **305,44** | |  | | **2 566,00** | | |
| **3.16** | **ФССЦ-07.2.05.01-0021** | **Лестницы маршевые, ширина 600 мм** | | **м** |  | | |  | | **4** | | **481,97** | |  | | **1 927,88** | | **8,4** | | **16 194,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **1 927,88** | |  | | **16 194,00** | | |
| **3.17** | **ФССЦ-08.1.02.06-0043** | **Люк чугунный тяжелый** | | **шт** |  | | |  | | **1** | | **569,52** | |  | | **569,52** | | **8,4** | | **4 784,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **569,52** | |  | | **4 784,00** | | |
| **3.18** | **ФЕР46-03-010-03** | **Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2** | | **100 отверстий** |  | | |  | | **0,02** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 907,06 | |  | | 18,14 | | 37,34 | | 677,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 367,28 | |  | | 27,35 | | 12,71 | | 348,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 95,38 | | |  | | 1,9076 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 2 274,34 | |  | | 45,49 | |  | | 1 025,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 18,14 | |  | | 677,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 | | |  | | 103 | |  | |  | | 18,68 | |  | | 697,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | |  | | 59 | |  | |  | | 10,70 | |  | | 399,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **74,87** | |  | | **2 121,00** | | |
| **3.19** | **ФЕР13-11-006-02** | **Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,01** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 67,39 | |  | | 0,67 | | 37,34 | | 25,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 40,16 | |  | | 0,40 | | 12,71 | | 5,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 0,35 | |  | | 0,00 | | 37,34 | |  | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 5,35 | |  | | 0,05 | | 8,4 | |  | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 6,6 | | |  | | 0,066 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | | |  | | 0,0003 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 112,90 | |  | | 1,12 | |  | | 30,00 | | |
| 3.19.1 | ФССЦ-14.4.01.09-0424 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR 15570" | | кг | 25,75 | | |  | | 0,2575 | | 317,49 | |  | | 81,75 | | 8,07 | | 660,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 0,67 | |  | | 25,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 | | |  | | 94 | |  | |  | | 0,63 | |  | | 24,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | | |  | | 51 | |  | |  | | 0,34 | |  | | 13,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **83,84** | |  | | **727,00** | | |
| **3.20** | **ФЕР01-02-061-02** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,0961** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 729,00 | |  | | 70,06 | | 37,34 | | 2 616,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 97,2 | | |  | | 9,34092 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 729,00 | |  | | 70,06 | |  | | 2 616,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 70,06 | |  | | 2 616,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 62,35 | |  | | 2 328,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 40 | | |  | | 40 | |  | |  | | 28,02 | |  | | 1 046,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **160,43** | |  | | **5 990,00** | | |
| **3.21** | **ФССЦ-02.3.01.02-0003** | **Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%** | | **м3** |  | | |  | | **11,0515** | | **54,95** | |  | | **607,28** | | **8,4** | | **5 101,00** | | |
|  |  | Объем=9,61\*1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **607,28** | |  | | **5 101,00** | | |
| **3.22** | **ФЕР27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,006** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 173,23 | |  | | 1,04 | | 37,34 | | 39,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 5 268,76 | |  | | 31,61 | | 12,71 | | 402,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 267,67 | |  | | 1,61 | | 37,34 | | 60,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 17,08 | |  | | 0,10 | | 8,4 | | 1,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 21,6 | | |  | | 0,1296 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 20,6 | | |  | | 0,1236 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 5 459,07 | |  | | 32,75 | |  | | 442,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 2,65 | |  | | 99,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | | % | 147 | | |  | | 147 | |  | |  | | 3,90 | |  | | 146,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | | % | 95 | | |  | | 95 | |  | |  | | 2,52 | |  | | 94,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **39,17** | |  | | **682,00** | | |
| **3.23** | **ФССЦ-02.2.05.04-0085** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм** | | **м3** |  | | |  | | **0,72** | | **106,14** | |  | | **76,42** | | **8,4** | | **642,00** | | |
|  |  | Объем=0,6\*1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **76,42** | |  | | **642,00** | | |
| **3.24** | **ФЕР27-07-002-01** | **Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,06** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 205,58 | |  | | 12,33 | | 37,34 | | 460,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 449,69 | |  | | 26,98 | | 12,71 | | 343,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 32,10 | |  | | 1,93 | | 37,34 | | 72,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 4,88 | |  | | 0,29 | | 8,4 | | 2,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 24,3 | | |  | | 1,458 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,92 | | |  | | 0,1752 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 660,15 | |  | | 39,60 | |  | | 805,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 14,26 | |  | | 532,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | | % | 113 | | |  | | 113 | |  | |  | | 16,11 | |  | | 601,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | | % | 77 | | |  | | 77 | |  | |  | | 10,98 | |  | | 410,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **66,69** | |  | | **1 816,00** | | |
| **3.25** | **ФССЦ-02.2.05.04-0085** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм** | | **м3** |  | | |  | | **1,044** | | **106,14** | |  | | **110,81** | | **8,4** | | **931,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **110,81** | |  | | **931,00** | | |
| **3.26** | **ФЕР27-06-068-01** | **Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,06** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 59,73 | |  | | 3,58 | | 37,34 | | 134,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 366,03 | |  | | 21,96 | | 12,71 | | 279,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 19,33 | |  | | 1,16 | | 37,34 | | 43,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 125,02 | |  | | 7,50 | | 8,4 | | 63,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 7,06 | | |  | | 0,4236 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,75 | | |  | | 0,105 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 550,78 | |  | | 33,04 | |  | | 476,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 4,74 | |  | | 177,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | | % | 147 | | |  | | 147 | |  | |  | | 6,97 | |  | | 260,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | | % | 95 | | |  | | 95 | |  | |  | | 4,50 | |  | | 168,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **44,51** | |  | | **904,00** | | |
| **3.27** | **ФССЦ-04.2.01.01-0051** | **Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II** | | **т** |  | | |  | | **0,6426** | | **483,02** | |  | | **310,39** | | **8,4** | | **2 607,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **310,39** | |  | | **2 607,00** | | |
| **3.28** | **ФЕР46-08-107-01** | **Промывка внутренней поверхности резервуара** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,2513274** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=25.132736 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 33,43 | |  | | 8,40 | | 37,34 | | 314,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 5,38 | |  | | 1,35 | | 12,71 | | 17,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 2,92 | | |  | | 0,733876 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 38,81 | |  | | 9,75 | |  | | 331,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 8,40 | |  | | 314,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 | | |  | | 103 | |  | |  | | 8,65 | |  | | 323,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | |  | | 59 | |  | |  | | 4,96 | |  | | 185,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **23,36** | |  | | **839,00** | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итого по разделу 3 Колодец №2. ХБК. Вблизи объекта "Нежилое здание - основное строение", со стороны вивариев около главного входа. Глубина 4,0м.** | | | | | | | | | | | | | | **11 424,82** | |  | | **172 274,00** | | |
| **Раздел 4. Колодец №3. ХБК. На углу объекта "Виварий №8" со стороны "Нежилое здание - Лабораторный корпус". Глубина 3,8м.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные и подготовительные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **ФЕРр68-36-2** | **Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров** | | **м2** |  | | |  | | **6** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 0,93 | |  | | 5,58 | | 37,34 | | 208,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 21,07 | |  | | 126,42 | | 12,71 | | 1 607,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 2,32 | |  | | 13,92 | | 37,34 | | 520,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,13 | | |  | | 0,78 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,19 | | |  | | 1,14 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 22,00 | |  | | 132,00 | |  | | 1 815,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 19,50 | |  | | 728,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | | % | 102 | | |  | | 102 | |  | |  | | 19,89 | |  | | 743,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | | % | 54 | | |  | | 54 | |  | |  | | 10,53 | |  | | 393,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **162,42** | |  | | **2 951,00** | | |
| **4.2** | **ФЕРр66-8-1** | **Демонтаж чугунных люков** | | **шт** |  | | |  | | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 17,86 | |  | | 17,86 | | 37,34 | | 667,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 2,27 | | |  | | 2,27 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 17,86 | |  | | 17,86 | |  | | 667,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 17,86 | |  | | 667,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 15,90 | |  | | 594,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 44 | | |  | | 44 | |  | |  | | 7,86 | |  | | 293,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **41,62** | |  | | **1 554,00** | | |
| **4.3** | **ФЕР46-09-005-01** | **Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора** | | **м3** |  | | |  | | **0,51** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 7,76 | |  | | 3,96 | | 37,34 | | 148,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 293,92 | |  | | 659,90 | | 12,71 | | 8 387,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 32,91 | |  | | 16,78 | | 37,34 | | 627,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 21,02 | |  | | 10,72 | | 8,4 | | 90,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,91 | | |  | | 0,4641 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,1 | | |  | | 1,071 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 322,70 | |  | | 674,58 | |  | | 8 625,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 20,74 | |  | | 775,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | % | 91 | | |  | | 91 | |  | |  | | 18,87 | |  | | 705,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | % | 52 | | |  | | 52 | |  | |  | | 10,78 | |  | | 403,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **704,23** | |  | | **9 733,00** | | |
| **4.4** | **ФЕР10-01-023-01** | **Укладка ходовых досок** | | **100 м** |  | | |  | | **0,07** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 29,25 | |  | | 2,05 | | 37,34 | | 77,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 11,86 | |  | | 0,83 | | 12,71 | | 11,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 1,54 | |  | | 0,11 | | 37,34 | | 4,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 1 007,15 | |  | | 70,50 | | 8,4 | | 592,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 3,49 | | |  | | 0,2443 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,12 | | |  | | 0,0084 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 048,26 | |  | | 73,38 | |  | | 680,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 2,16 | |  | | 81,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | | % | 108 | | |  | | 108 | |  | |  | | 2,33 | |  | | 87,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | | % | 55 | | |  | | 55 | |  | |  | | 1,19 | |  | | 45,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **76,90** | |  | | **812,00** | | |
| **4.5** | **ФЕРр66-3-1** | **Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича** | | **м3** |  | | |  | | **1,786** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 50,23 | |  | | 89,71 | | 37,34 | | 3 350,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 6,44 | | |  | | 11,50184 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 50,23 | |  | | 89,71 | |  | | 3 350,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 89,71 | |  | | 3 350,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 79,84 | |  | | 2 982,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) | | % | 44 | | |  | | 44 | |  | |  | | 39,47 | |  | | 1 474,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **209,02** | |  | | **7 806,00** | | |
| **4.6** | **ФЕР01-02-058-06** | **Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,1215** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 201,20 | |  | | 145,95 | | 37,34 | | 5 450,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 154 | | |  | | 18,711 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 201,20 | |  | | 145,95 | |  | | 5 450,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 145,95 | |  | | 5 450,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 129,90 | |  | | 4 851,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 40 | | |  | | 40 | |  | |  | | 58,38 | |  | | 2 180,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **334,23** | |  | | **12 481,00** | | |
| **4.7** | **ФЕР01-01-111-02** | **Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2** | | **1000 м2** |  | | |  | | **0,00443** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 100,37 | |  | | 4,87 | | 37,34 | | 182,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 129 | | |  | | 0,57147 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 100,37 | |  | | 4,87 | |  | | 182,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 4,87 | |  | | 182,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 92 | | |  | | 92 | |  | |  | | 4,48 | |  | | 167,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 46 | | |  | | 46 | |  | |  | | 2,24 | |  | | 84,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **11,59** | |  | | **433,00** | | |
| **4.8** | **ФЕР01-02-067-01** | **Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,0443** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=4,43 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 331,63 | |  | | 14,69 | | 37,34 | | 549,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 78,19 | |  | | 3,46 | | 12,71 | | 44,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 13,80 | |  | | 0,61 | | 37,34 | | 23,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 656,71 | |  | | 29,09 | | 8,4 | | 244,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 39,2 | | |  | | 1,73656 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,19 | | |  | | 0,052717 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 1 066,53 | |  | | 47,24 | |  | | 837,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 15,30 | |  | | 572,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 13,62 | |  | | 509,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | % | 41 | | |  | | 41 | |  | |  | | 6,27 | |  | | 235,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **67,13** | |  | | **1 581,00** | | |
| **Строительно-монтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.9** | **ФЕР01-02-005-01** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,0226** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 106,88 | |  | | 2,42 | | 37,34 | | 90,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 241,58 | |  | | 5,46 | | 12,71 | | 69,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 26,36 | |  | | 0,60 | | 37,34 | | 22,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 12,53 | | |  | | 0,283178 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,62 | | |  | | 0,059212 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 348,46 | |  | | 7,88 | |  | | 159,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 3,02 | |  | | 112,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 92 | | |  | | 92 | |  | |  | | 2,78 | |  | | 103,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 46 | | |  | | 46 | |  | |  | | 1,39 | |  | | 52,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **12,05** | |  | | **314,00** | | |
| **4.10** | **ФЕР06-01-001-01** | **Устройство бетонной подготовки** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,00144** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 1 053,00 | |  | | 1,52 | | 37,34 | | 57,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 566,06 | |  | | 2,26 | | 12,71 | | 29,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 244,39 | |  | | 0,35 | | 37,34 | | 13,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 909,27 | |  | | 1,31 | | 8,4 | | 11,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 135 | | |  | | 0,1944 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 18,12 | | |  | | 0,0260928 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 3 528,33 | |  | | 5,09 | |  | | 97,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 1,87 | |  | | 70,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 102 | | |  | | 102 | |  | |  | | 1,91 | |  | | 71,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 58 | | |  | | 58 | |  | |  | | 1,08 | |  | | 41,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **8,08** | |  | | **209,00** | | |
| **4.11** | **ФССЦ-04.1.02.05-0001** | **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)** | | **м3** |  | | |  | | **0,14688** | | **545,60** | |  | | **80,14** | | **8,4** | | **673,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **80,14** | |  | | **673,00** | | |
| **4.12** | **ФЕР23-03-001-05** | **Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах** | | **10 м3** |  | | |  | | **0,4294** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 875,71 | |  | | 376,03 | | 37,34 | | 14 041,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 531,19 | |  | | 657,49 | | 12,71 | | 8 357,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 202,72 | |  | | 87,05 | | 37,34 | | 3 250,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 3 692,89 | |  | | 1 585,73 | | 8,4 | | 13 320,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 96,55 | | |  | | 41,45857 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 15,89 | | |  | | 6,823166 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 6 099,79 | |  | | 2 619,25 | |  | | 35 718,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 463,08 | |  | | 17 291,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 117 | | |  | | 117 | |  | |  | | 541,80 | |  | | 20 230,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | % | 74 | | |  | | 74 | |  | |  | | 342,68 | |  | | 12 795,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **3 503,73** | |  | | **68 743,00** | | |
| **4.13** | **ФССЦ-05.1.01.09-0015** | **Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3** | | **м** |  | | |  | | **3,56** | | **406,85** | |  | | **1 448,39** | | **8,4** | | **12 166,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **1 448,39** | |  | | **12 166,00** | | |
| **4.14** | **ФССЦ-05.1.01.09-0013** | **Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон B15 0,276 м3** | | **м** |  | | |  | | **0,29** | | **417,92** | |  | | **121,20** | | **8,4** | | **1 018,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **121,20** | |  | | **1 018,00** | | |
| **4.15** | **ФССЦ-05.1.01.11-0052** | **Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3** | | **м3** |  | | |  | | **0,17** | | **1 796,70** | |  | | **305,44** | | **8,4** | | **2 566,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **305,44** | |  | | **2 566,00** | | |
| **4.16** | **ФССЦ-07.2.05.01-0021** | **Лестницы маршевые, ширина 600 мм** | | **м** |  | | |  | | **4** | | **481,97** | |  | | **1 927,88** | | **8,4** | | **16 194,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **1 927,88** | |  | | **16 194,00** | | |
| **4.17** | **ФССЦ-08.1.02.06-0043** | **Люк чугунный тяжелый** | | **шт** |  | | |  | | **1** | | **569,52** | |  | | **569,52** | | **8,4** | | **4 784,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **569,52** | |  | | **4 784,00** | | |
| **4.18** | **ФЕР46-03-010-03** | **Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2** | | **100 отверстий** |  | | |  | | **0,02** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 907,06 | |  | | 18,14 | | 37,34 | | 677,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 1 367,28 | |  | | 27,35 | | 12,71 | | 348,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 95,38 | | |  | | 1,9076 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 2 274,34 | |  | | 45,49 | |  | | 1 025,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 18,14 | |  | | 677,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 | | |  | | 103 | |  | |  | | 18,68 | |  | | 697,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | |  | | 59 | |  | |  | | 10,70 | |  | | 399,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **74,87** | |  | | **2 121,00** | | |
| **4.19** | **ФЕР13-11-006-02** | **Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,01** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 67,39 | |  | | 0,67 | | 37,34 | | 25,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 40,16 | |  | | 0,40 | | 12,71 | | 5,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 0,35 | |  | | 0,00 | | 37,34 | |  | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 5,35 | |  | | 0,05 | | 8,4 | |  | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 6,6 | | |  | | 0,066 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | | |  | | 0,0003 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 112,90 | |  | | 1,12 | |  | | 30,00 | | |
| 4.19.1 | ФССЦ-14.4.01.09-0424 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR 15570" | | кг | 25,75 | | |  | | 0,2575 | | 317,49 | |  | | 81,75 | | 8,07 | | 660,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 0,67 | |  | | 25,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 | | |  | | 94 | |  | |  | | 0,63 | |  | | 24,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | | |  | | 51 | |  | |  | | 0,34 | |  | | 13,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **83,84** | |  | | **727,00** | | |
| **4.20** | **ФЕР01-02-061-02** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,08878** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 729,00 | |  | | 64,72 | | 37,34 | | 2 417,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 97,2 | | |  | | 8,629416 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 729,00 | |  | | 64,72 | |  | | 2 417,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 64,72 | |  | | 2 417,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 89 | | |  | | 89 | |  | |  | | 57,60 | |  | | 2 151,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 40 | | |  | | 40 | |  | |  | | 25,89 | |  | | 967,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **148,21** | |  | | **5 535,00** | | |
| **4.21** | **ФССЦ-02.3.01.02-0003** | **Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%** | | **м3** |  | | |  | | **10,2097** | | **54,95** | |  | | **561,02** | | **8,4** | | **4 713,00** | | |
|  |  | Объем=8,878\*1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **561,02** | |  | | **4 713,00** | | |
| **4.22** | **ФЕР27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня** | | **100 м3** |  | | |  | | **0,006** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 173,23 | |  | | 1,04 | | 37,34 | | 39,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 5 268,76 | |  | | 31,61 | | 12,71 | | 402,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 267,67 | |  | | 1,61 | | 37,34 | | 60,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 17,08 | |  | | 0,10 | | 8,4 | | 1,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 21,6 | | |  | | 0,1296 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 20,6 | | |  | | 0,1236 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 5 459,07 | |  | | 32,75 | |  | | 442,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 2,65 | |  | | 99,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | | % | 147 | | |  | | 147 | |  | |  | | 3,90 | |  | | 146,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | | % | 95 | | |  | | 95 | |  | |  | | 2,52 | |  | | 94,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **39,17** | |  | | **682,00** | | |
| **4.23** | **ФССЦ-02.2.05.04-0085** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм** | | **м3** |  | | |  | | **0,72** | | **106,14** | |  | | **76,42** | | **8,4** | | **642,00** | | |
|  |  | Объем=0,6\*1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **76,42** | |  | | **642,00** | | |
| **4.24** | **ФЕР27-07-002-01** | **Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,06** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 205,58 | |  | | 12,33 | | 37,34 | | 460,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 449,69 | |  | | 26,98 | | 12,71 | | 343,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 32,10 | |  | | 1,93 | | 37,34 | | 72,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 4,88 | |  | | 0,29 | | 8,4 | | 2,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 24,3 | | |  | | 1,458 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 2,92 | | |  | | 0,1752 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 660,15 | |  | | 39,60 | |  | | 805,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 14,26 | |  | | 532,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | | % | 113 | | |  | | 113 | |  | |  | | 16,11 | |  | | 601,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | | % | 77 | | |  | | 77 | |  | |  | | 10,98 | |  | | 410,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **66,69** | |  | | **1 816,00** | | |
| **4.25** | **ФССЦ-02.2.05.04-0085** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм** | | **м3** |  | | |  | | **1,044** | | **106,14** | |  | | **110,81** | | **8,4** | | **931,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **110,81** | |  | | **931,00** | | |
| **4.26** | **ФЕР27-06-068-01** | **Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,06** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 59,73 | |  | | 3,58 | | 37,34 | | 134,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 366,03 | |  | | 21,96 | | 12,71 | | 279,00 | | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  | | |  | |  | | 19,33 | |  | | 1,16 | | 37,34 | | 43,00 | | |
|  | 4 | М | |  |  | | |  | |  | | 125,02 | |  | | 7,50 | | 8,4 | | 63,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 7,06 | | |  | | 0,4236 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,75 | | |  | | 0,105 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 550,78 | |  | | 33,04 | |  | | 476,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 4,74 | |  | | 177,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | | % | 147 | | |  | | 147 | |  | |  | | 6,97 | |  | | 260,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | | % | 95 | | |  | | 95 | |  | |  | | 4,50 | |  | | 168,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **44,51** | |  | | **904,00** | | |
| **4.27** | **ФССЦ-04.2.01.01-0051** | **Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II** | | **т** |  | | |  | | **0,6426** | | **483,02** | |  | | **310,39** | | **8,4** | | **2 607,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **310,39** | |  | | **2 607,00** | | |
| **4.28** | **ФЕР46-08-107-01** | **Промывка внутренней поверхности резервуара** | | **100 м2** |  | | |  | | **0,2513274** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Объем=25.132736 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  | | |  | |  | | 33,43 | |  | | 8,40 | | 37,34 | | 314,00 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  | | |  | |  | | 5,38 | |  | | 1,35 | | 12,71 | | 17,00 | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 2,92 | | |  | | 0,733876 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  | | |  | |  | | 38,81 | |  | | 9,75 | |  | | 331,00 | | |
|  |  | ФОТ | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | 8,40 | |  | | 314,00 | | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 | | |  | | 103 | |  | |  | | 8,65 | |  | | 323,00 | | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | |  | | 59 | |  | |  | | 4,96 | |  | | 185,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **23,36** | |  | | **839,00** | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итого по разделу 4 Колодец №3. ХБК. На углу объекта "Виварий №8" со стороны "Нежилое здание - Лабораторный корпус". Глубина 3,8м.** | | | | | | | | | | | | | | **11 122,86** | |  | | **165 535,00** | | |
| **Раздел 5. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **ФССЦпг-01-01-01-043** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** | | **1 т груза** |  | | |  | | **11,49** | | **3,28** | |  | | **37,69** | | **12,71** | | **479,00** | | |
|  |  | Объем=3,84+3,95+3,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **37,69** | |  | | **479,00** | | |
| **5.2** | **ФССЦпг-03-21-01-052** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 52 км** | | **1 т груза** |  | | |  | | **11,49** | | **27,95** | |  | | **321,15** | | **12,71** | | **4 082,00** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | **321,15** | |  | | **4 082,00** | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **Итого по разделу 5 Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | **358,84** | |  | | **4 561,00** | | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | 36 405,33 | |  | | 475 024,00 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | 4 800,58 | |  | | 179 256,00 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | 7 046,47 | |  | | 89 562,00 | | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | 477,50 | |  | | 17 830,00 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | 24 558,28 | |  | | 206 206,00 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | 45 794,06 | |  | | 825 605,00 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | 45 435,22 | |  | | 821 044,00 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | 4 800,58 | |  | | 179 256,00 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | 6 687,63 | |  | | 85 001,00 | | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | | 477,50 | |  | | 17 830,00 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | 24 558,28 | |  | | 206 206,00 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | 5 872,62 | |  | | 219 285,00 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | 3 516,11 | |  | | 131 296,00 | | |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | | | | | | 358,84 | |  | | 4 561,00 | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | 5 278,08 | |  | | 197 086,00 | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | 5 872,62 | |  | | 219 285,00 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | 3 516,11 | |  | | 131 296,00 | | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | 9 158,81 | |  | | 165 121,00 | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | **54 952,87** | |  | | **990 726,00** | | |