*Приложение № 2 к запросу*

*о предоставлении коммерческих предложений*

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 251** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту помещений № 3, 4, 8, 15 (№ помещения по БТИ: 11, 12, 15, 29) «Виварий №7» с (кадастровым номером 77:17:0000000:3969).  |
|  *(наименование работ и затрат)* |
| Составлен  | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость № 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен**  | 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость**  | 941,80 | (46,58) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** | 784,83 | (38,82) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 235,53 | (6,1) | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 704,10 | чел.час. |
|  | **оборудования** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 1,13 | чел.час. |
|  | **прочих затрат** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Косметический ремонт помещений.** |
| **1** | **ФЕР13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | **м2** | **289,07** | **1** | **289,07** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 7,68 | 1,32 | 2 930,48 | 38,59 | 113 087,22 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 0,9 | 1,32 | 343,41516 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 7,68 |   | 2 930,48 |   | 113 087,22 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2 930,48 |  | 113 087,22 |
|   | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 2 754,65 |  | 106 301,99 |
|   | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 1 494,54 |  | 57 674,48 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **7 179,67** |   | **277 063,69** |
| **2** | **ФЕР13-06-004-01** | **Обеспыливание поверхности** | **м2** | **289,07** | **1** | **289,07** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 0,60 | 1,32 | 228,94 | 38,59 | 8 834,79 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,33 | 1,44 | 137,37 | 14,02 | 1 925,93 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 0,07 | 1,32 | 26,710068 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 0,93 |   | 366,31 |   | 10 760,72 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 228,94 |  | 8 834,79 |
|   | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 215,20 |  | 8 304,70 |
|   | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 116,76 |  | 4 505,74 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **698,27** |   | **23 571,16** |
| **3** | **ФЕРр69-9-1** | **Очистка помещений от строительного мусора** | **100 т** | **0,0673** | **1** | **0,0673** |  |  |  |  |  |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 363,00 |  | 91,73 | 38,59 | 3 539,86 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 188 |  | 12,6524 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 1 363,00 |   | 91,73 |   | 3 539,86 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 91,73 |  | 3 539,86 |
|   | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  | 84,39 |  | 3 256,67 |
|   | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 40,36 |  | 1 557,54 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **216,48** |   | **8 354,07** |
| **Окраска стен.** |
| **4** | **ФЕР15-04-027-05** | **Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску** | **100 м2** | **1,8505** | **1** | **1,8505** |  |  |  |  |  |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 103,66 |  | 191,82 | 38,59 | 7 402,33 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,28 |  | 4,22 | 14,02 | 59,16 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,49 |  | 0,91 | 38,59 | 35,12 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 402,54 |  | 744,90 | 8,46 | 6 301,85 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 10,9 |  | 20,17045 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,07402 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 508,48 |   | 940,94 |   | 13 763,34 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 192,73 |  | 7 437,45 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 192,73 |  | 7 437,45 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 94,44 |  | 3 644,35 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 228,11** |   | **24 845,14** |
| **5** | **ФЕР15-04-007-07** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **1,8505** | **1** | **1,8505** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 424,76 | 1,32 | 1 037,54 | 38,59 | 40 038,67 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9,09 | 1,44 | 24,22 | 14,02 | 339,56 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,74 | 1,44 | 4,64 | 38,59 | 179,06 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 451,80 |  | 836,06 | 8,46 | 7 073,07 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 48,6 | 1,32 | 118,713276 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,15 | 1,44 | 0,399708 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 885,65 |   | 1 897,82 |   | 47 451,30 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 042,18 |  | 40 217,73 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 1 042,18 |  | 40 217,73 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 510,67 |  | 19 706,69 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 450,67** |   | **107 375,72** |
| **6** | **ФССЦ-14.4.01.02-0026** | **Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL** | **кг** | **37,01** | **1** | **37,01** | **53,56** |  | **1 982,26** | **8,46** | **16 769,92** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 982,26** |   | **16 769,92** |
| **7** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | **л** | **74,032** | **1** | **74,032** | **85,77** |  | **6 349,72** | **8,46** | **53 718,63** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **6 349,72** |   | **53 718,63** |
| **Окраска потолков.** |
| **8** | **ФЕР15-04-027-06** | **Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску** | **100 м2** | **0,8382** | **1** | **0,8382** |  |  |  |  |  |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 142,65 |  | 119,57 | 38,59 | 4 614,21 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,46 | 14,02 | 34,49 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,60 |  | 0,50 | 38,59 | 19,30 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 411,23 |  | 344,69 | 8,46 | 2 916,08 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 15 |  | 12,573 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,04191 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 556,82 |   | 466,72 |   | 7 564,78 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 120,07 |  | 4 633,51 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 120,07 |  | 4 633,51 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 58,83 |  | 2 270,42 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **645,62** |   | **14 468,71** |
| **9** | **ФЕР15-04-007-08** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску** | **100 м2** | **0,8382** | **1** | **0,8382** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 550,53 | 1,32 | 609,12 | 38,59 | 23 505,94 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9,75 | 1,44 | 11,77 | 14,02 | 165,02 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,85 | 1,44 | 2,23 | 38,59 | 86,06 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 485,99 |  | 407,36 | 8,46 | 3 446,27 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 62,99 | 1,32 | 69,6936478 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 | 1,44 | 0,1931213 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 1 046,27 |   | 1 028,25 |   | 27 117,23 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 611,35 |  | 23 592,00 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 611,35 |  | 23 592,00 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 299,56 |  | 11 560,08 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 939,16** |   | **62 269,31** |
| **10** | **ФССЦ-14.4.01.02-0026** | **Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL** | **кг** | **18,4404** | **1** | **18,4404** | **53,56** |  | **987,67** | **8,46** | **8 355,69** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **987,67** |   | **8 355,69** |
| **11** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | **л** | **33,528** | **1** | **33,528** | **85,77** |  | **2 875,70** | **8,46** | **24 328,42** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 875,70** |   | **24 328,42** |
| **Окраска и ремонт полов.** |
| **12** | **ФЕР15-04-024-03** | **Простая окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,8382** | **1** | **0,8382** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 190,53 | 1,32 | 210,81 | 38,59 | 8 135,16 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,94 | 1,44 | 3,55 | 14,02 | 49,77 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,60 | 1,44 | 0,72 | 38,59 | 27,78 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 211,67 |  | 177,42 | 8,46 | 1 500,97 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 21,8 | 1,32 | 24,1200432 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,44 | 0,0603504 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 405,14 |   | 391,78 |   | 9 685,90 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 211,53 |  | 8 162,94 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 211,53 |  | 8 162,94 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 103,65 |  | 3 999,84 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **706,96** |   | **21 848,68** |
| **13** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | **л** | **33,528** | **1** | **33,528** | **85,77** |  | **2 875,70** | **8,46** | **24 328,42** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 875,70** |   | **24 328,42** |
| **14** | **ФЕРр57-15-2** | **Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.** | **100 шт.** | **1,78** | **1** | **1,78** |  |  |  |  |  |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 52,46 |  | 93,38 | 38,59 | 3 603,53 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,85 |  | 8,63 | 14,02 | 120,99 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,26 |  | 2,24 | 38,59 | 86,44 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 5,32 |  | 9,47 | 8,46 | 80,12 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 6,15 |  | 10,947 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,1 |  | 0,178 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 62,63 |   | 111,48 |   | 3 804,64 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 95,62 |  | 3 689,97 |
|   | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  | 85,10 |  | 3 284,07 |
|   | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 46,85 |  | 1 808,09 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **243,43** |   | **8 896,80** |
| **15** | **ФССЦ-06.2.02.01-0071** | **Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная** | **м2** | **4,005** | **1** | **4,005** | **67,80** |  | **271,54** | **8,46** | **2 297,23** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **271,54** |   | **2 297,23** |
| **Окраска дверей.** |
| **16** | **ФЕР15-04-024-04** | **Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов** | **100 м2** | **0,1134** | **1** | **0,1134** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 284,05 | 1,32 | 42,52 | 38,59 | 1 640,85 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,94 | 1,44 | 0,48 | 14,02 | 6,73 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,60 | 1,44 | 0,10 | 38,59 | 3,86 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 103,96 |  | 11,79 | 8,46 | 99,74 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 32,5 | 1,32 | 4,86486 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,44 | 0,0081648 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 390,95 |   | 54,79 |   | 1 747,32 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 42,62 |  | 1 644,71 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 42,62 |  | 1 644,71 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 20,88 |  | 805,91 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **118,29** |   | **4 197,94** |
| **17** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | **л** | **4,536** | **1** | **4,536** | **85,77** |  | **389,05** | **8,46** | **3 291,36** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **389,05** |   | **3 291,36** |
| **Окраска оконных рам.** |
| **18** | **ФЕР15-04-024-05** | **Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов** | **100 м2** | **0,61** | **1** | **0,61** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 353,97 | 1,32 | 285,02 | 38,59 | 10 998,92 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,94 | 1,44 | 2,58 | 14,02 | 36,17 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,60 | 1,44 | 0,53 | 38,59 | 20,45 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 103,96 |  | 63,42 | 8,46 | 536,53 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 40,5 | 1,32 | 32,6106 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,44 | 0,04392 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 460,87 |   | 351,02 |   | 11 571,62 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 285,55 |  | 11 019,37 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  | 285,55 |  | 11 019,37 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 139,92 |  | 5 399,49 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **776,49** |   | **27 990,48** |
| **19** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | **л** | **0,244** | **1** | **0,244** | **85,77** |  | **20,93** | **8,46** | **177,07** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **20,93** |   | **177,07** |
| **Окраска радиаторов отопления.** |
| **20** | **ФЕР13-03-002-01** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068** | **100 м2** | **0,0825** | **1** | **0,0825** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 42,88 | 1,32 | 4,67 | 38,59 | 180,22 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9,87 | 1,44 | 1,17 | 14,02 | 16,40 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,33 | 1,44 | 0,04 | 38,59 | 1,54 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 394,84 |  | 32,57 | 8,46 | 275,54 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 3,92 | 1,32 | 0,426888 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 1,44 | 0,003564 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 447,59 |   | 38,41 |   | 472,16 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,71 |  | 181,76 |
|   | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 4,43 |  | 170,85 |
|   | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,40 |  | 92,70 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **45,24** |   | **735,71** |
| **21** | **ФЕР13-03-004-01** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436** | **100 м2** | **0,0825** | **1** | **0,0825** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 25,21 | 1,32 | 2,75 | 38,59 | 106,12 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 16,19 | 1,44 | 1,92 | 14,02 | 26,92 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,45 | 1,44 | 0,05 | 38,59 | 1,93 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 1 354,02 |  | 111,71 | 8,46 | 945,07 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 2,78 | 1,32 | 0,302742 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 | 1,44 | 0,004752 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 1 395,42 |   | 116,38 |   | 1 078,11 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  | 108,05 |
|   | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 2,63 |  | 101,57 |
|   | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,43 |  | 55,11 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **120,44** |   | **1 234,79** |
| **22** | **ФССЦ-14.4.01.02-0211** | **Грунтовка АК-069** | **т** | **0,0033** | **1** | **0,0033** | **34 214,05** |  | **112,91** | **8,46** | **955,22** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **112,91** |   | **955,22** |
| **23** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | **л** | **0,0033** | **1** | **0,0033** | **85,77** |  | **0,28** | **8,46** | **2,37** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **0,28** |   | **2,37** |
| **Обшивка нержавеющей сталью.** |
| **24** | **ФЕР26-01-053-02** | **Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия** | **100 м2** | **0,0459** | **1** | **0,0459** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 654,72 | 1,32 | 160,84 | 38,59 | 6 206,82 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 092,40 | 1,44 | 138,30 | 14,02 | 1 938,97 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,30 | 1,44 | 0,81 | 38,59 | 31,26 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 25,60 |  | 1,18 | 8,46 | 9,98 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 272 | 1,32 | 16,479936 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 1,06 | 1,44 | 0,0700618 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 4 772,72 |   | 300,32 |   | 8 155,77 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 161,65 |  | 6 238,08 |
|   | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы | % | 97 |  | 97 |  |  | 156,80 |  | 6 050,94 |
|   | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 55 |  |  | 88,91 |  | 3 430,94 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **546,03** |   | **17 637,65** |
| **25** | **ФССЦ-08.3.05.04-0023** | **Сталь листовая нержавеющая, толщина до 4 мм. ПРИМ.: масса 31,6кг/м2** | **т** | **0,176954** | **1** | **0,176954** | **26 212,97** |  | **4 638,49** | **8,46** | **39 241,63** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **4 638,49** |   | **39 241,63** |
| **Сантехнические работы.** |
| **26** | **ФЕРр65-1-1** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм** | **100 м** | **0,0633** | **1** | **0,0633** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 230,97 | 1,32 | 19,30 | 38,59 | 744,79 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,56 | 1,44 | 0,42 | 14,02 | 5,89 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,68 | 1,44 | 0,06 | 38,59 | 2,32 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 28,10 |  | 1,78 | 8,46 | 15,06 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 28,03 | 1,32 | 2,3420747 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,44 | 0,0045576 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 263,63 |   | 21,50 |   | 765,74 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19,36 |  | 747,11 |
|   | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 87 |  | 87 |  |  | 16,84 |  | 649,99 |
|   | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 8,52 |  | 328,73 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **46,86** |   | **1 744,46** |
| **27** | **ФЕРр65-3-1** | **Снятие кранов водоразборных или туалетных** | **100 шт.** | **0** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 48,62 | 1,15 | 0,00 | 38,59 |   |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,31 | 1,15 | 0,00 | 14,02 |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,14 | 1,15 | 0,00 | 38,59 |   |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 5,7 | 1,15 |  |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 1,15 |  |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 48,93 |   |   |   | 0,00 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  |   |
|   | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |   |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |   | **0,00** |
| **28** | **ФЕРр65-5-7** | **Смена смесителей: без душевой сетки** | **100 шт.** | **0,02** | **1** | **0,02** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 317,24 | 1,15 | 30,30 | 38,59 | 1 169,28 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,91 | 1,15 | 0,14 | 14,02 | 1,96 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,04 | 1,15 | 0,02 | 38,59 | 0,77 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 48,30 |  | 0,97 | 8,46 | 8,21 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 145,23 | 1,15 | 3,34029 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 1,15 | 0,00207 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 1 371,45 |   | 31,41 |   | 1 179,45 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,32 |  | 1 170,05 |
|   | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 31,23 |  | 1 205,15 |
|   | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 15,77 |  | 608,43 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **78,41** |   | **2 993,03** |
| **29** | **ФЕР16-04-003-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм** | **100 м** | **0,0633** | **1** | **0,0633** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 378,45 | 1,32 | 31,62 | 38,59 | 1 220,22 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 30,68 | 1,44 | 2,80 | 14,02 | 39,26 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,31 | 1,44 | 0,48 | 38,59 | 18,52 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 73,98 |  | 4,68 | 8,46 | 39,59 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 39,34 | 1,32 | 3,287093 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,45 | 1,44 | 0,0410184 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 483,11 |   | 39,10 |   | 1 299,07 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,10 |  | 1 238,74 |
|   | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 |  | 121 |  |  | 38,84 |  | 1 498,88 |
|   | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  | 23,11 |  | 891,89 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **101,05** |   | **3 689,84** |
| **30** | **ФССЦ-24.3.01.05-0001** | **Трубы ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), размер 16х1,8 мм** | **м** | **6,33** | **1** | **6,33** | **9,26** |  | **58,62** | **8,46** | **495,93** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **58,62** |   | **495,93** |
| **31** | **ФЕРр65-6-3** | **Смена: сифонов чугунных** | **100 шт.** | **0,02** | **1** | **0,02** |  |  |  |  |  |
|   | 1 | ОТ |  |  |  |  | 655,67 |  | 13,11 | 38,59 | 505,91 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 13,26 |  | 0,27 | 14,02 | 3,79 |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,38 |  | 0,07 | 38,59 | 2,70 |
|   | 4 | М |  |  |  |  | 1 386,66 |  | 27,73 | 8,46 | 234,60 |
|   |  | ЗТ | чел.-ч | 72,29 |  | 1,4458 |  |  |  |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 0,27 |  | 0,0054 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 2 055,59 |   | 41,11 |   | 744,30 |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,18 |  | 508,61 |
|   | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 13,58 |  | 523,87 |
|   | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 6,85 |  | 264,48 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **61,54** |   | **1 532,65** |
| **32** | **ФССЦ-18.2.06.09-0004** | **Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском** | **компл** | **2** | **1** | **2** | **24,87** |  | **49,74** | **8,46** | **420,80** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **49,74** |   | **420,80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |  |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 29 832,16 |  | 438 171,22 |
|   |  |  в том числе: |  |  |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 6 103,52 |  | 235 534,84 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 340,30 |  | 4 771,01 |
|   |  |  в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 13,40 |  | 517,11 |
|   |  |  Материалы | 23 388,34 |  | 197 865,37 |
|   |  |  Строительные работы | 38 815,33 |  | 784 832,52 |
|   |  |  в том числе: |  |  |   |
|   |  |  оплата труда | 6 103,52 |  | 235 534,84 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 340,30 |  | 4 771,01 |
|   |  |  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 13,40 |  | 517,11 |
|   |  |  материалы | 23 388,34 |  | 197 865,37 |
|   |  |  накладные расходы | 5 909,72 |  | 228 056,39 |
|   |  |  сметная прибыль | 3 073,45 |  | 118 604,91 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 6 116,92 |  | 236 051,95 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 5 909,72 |  | 228 056,39 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 3 073,45 |  | 118 604,91 |
|   |  |  НДС 20% | 7 763,07 |  | 156 966,50 |
|   |  |  **ВСЕГО по смете** | **46 578,40** |  | **941 799,02** |