*Приложение № 2 к запросу*

*о предоставлении коммерческих предложений*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 251** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Выполнение работ по ремонту помещений № 3, 4, 8, 15 (№ помещения по БТИ: 11, 12, 15, 29) «Виварий №7» с (кадастровым номером 77:17:0000000:3969). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Основание | Дефектная ведомость № 251 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил.1 | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Сметная стоимость** | | 941,80 | (46,58) | тыс.руб. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **строительных работ** | 784,83 | (38,82) | тыс.руб. |  | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | |  | |  | | 235,53 | | (6,1) | | тыс.руб. | |
|  | **монтажных работ** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | |  | |  | | 704,10 | | | | чел.час. | |
|  | **оборудования** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | |  | |  | | 1,13 | | | | чел.час. | |
|  | **прочих затрат** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | | Количество | | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | | | | Индексы | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|
| на единицу | | коэффициенты | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу | | коэффициенты | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Раздел 1. Косметический ремонт помещений.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | **м2** | | **289,07** | | **1** | | **289,07** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 7,68 | | 1,32 | | 2 930,48 | | 38,59 | | 113 087,22 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 0,9 | | 1,32 | | 343,41516 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 7,68 | |  | | 2 930,48 | |  | | 113 087,22 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 930,48 | |  | | 113 087,22 | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | 94 | |  | |  | | 2 754,65 | |  | | 106 301,99 | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | |  | | 51 | |  | |  | | 1 494,54 | |  | | 57 674,48 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 179,67** | |  | | **277 063,69** | |
| **2** | **ФЕР13-06-004-01** | **Обеспыливание поверхности** | | **м2** | | **289,07** | | **1** | | **289,07** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 0,60 | | 1,32 | | 228,94 | | 38,59 | | 8 834,79 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 0,33 | | 1,44 | | 137,37 | | 14,02 | | 1 925,93 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 0,07 | | 1,32 | | 26,710068 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 0,93 | |  | | 366,31 | |  | | 10 760,72 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 228,94 | |  | | 8 834,79 | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | 94 | |  | |  | | 215,20 | |  | | 8 304,70 | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | |  | | 51 | |  | |  | | 116,76 | |  | | 4 505,74 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **698,27** | |  | | **23 571,16** | |
| **3** | **ФЕРр69-9-1** | **Очистка помещений от строительного мусора** | | **100 т** | | **0,0673** | | **1** | | **0,0673** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 1 363,00 | |  | | 91,73 | | 38,59 | | 3 539,86 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 188 | |  | | 12,6524 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 1 363,00 | |  | | 91,73 | |  | | 3 539,86 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 91,73 | |  | | 3 539,86 | |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | | 92 | |  | | 92 | |  | |  | | 84,39 | |  | | 3 256,67 | |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | | 44 | |  | | 44 | |  | |  | | 40,36 | |  | | 1 557,54 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **216,48** | |  | | **8 354,07** | |
| **Окраска стен.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **ФЕР15-04-027-05** | **Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску** | | **100 м2** | | **1,8505** | | **1** | | **1,8505** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 103,66 | |  | | 191,82 | | 38,59 | | 7 402,33 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 2,28 | |  | | 4,22 | | 14,02 | | 59,16 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,49 | |  | | 0,91 | | 38,59 | | 35,12 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 402,54 | |  | | 744,90 | | 8,46 | | 6 301,85 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 10,9 | |  | | 20,17045 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,04 | |  | | 0,07402 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 508,48 | |  | | 940,94 | |  | | 13 763,34 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 192,73 | |  | | 7 437,45 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | 100 | |  | |  | | 192,73 | |  | | 7 437,45 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | 49 | |  | |  | | 94,44 | |  | | 3 644,35 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 228,11** | |  | | **24 845,14** | |
| **5** | **ФЕР15-04-007-07** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | **100 м2** | | **1,8505** | | **1** | | **1,8505** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 424,76 | | 1,32 | | 1 037,54 | | 38,59 | | 40 038,67 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 9,09 | | 1,44 | | 24,22 | | 14,02 | | 339,56 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 1,74 | | 1,44 | | 4,64 | | 38,59 | | 179,06 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 451,80 | |  | | 836,06 | | 8,46 | | 7 073,07 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 48,6 | | 1,32 | | 118,713276 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,15 | | 1,44 | | 0,399708 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 885,65 | |  | | 1 897,82 | |  | | 47 451,30 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 042,18 | |  | | 40 217,73 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | 100 | |  | |  | | 1 042,18 | |  | | 40 217,73 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | 49 | |  | |  | | 510,67 | |  | | 19 706,69 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 450,67** | |  | | **107 375,72** | |
| **6** | **ФССЦ-14.4.01.02-0026** | **Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL** | | **кг** | | **37,01** | | **1** | | **37,01** | | **53,56** | |  | | **1 982,26** | | **8,46** | | **16 769,92** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 982,26** | |  | | **16 769,92** | |
| **7** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | | **л** | | **74,032** | | **1** | | **74,032** | | **85,77** | |  | | **6 349,72** | | **8,46** | | **53 718,63** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 349,72** | |  | | **53 718,63** | |
| **Окраска потолков.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **ФЕР15-04-027-06** | **Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску** | | **100 м2** | | **0,8382** | | **1** | | **0,8382** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 142,65 | |  | | 119,57 | | 38,59 | | 4 614,21 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 2,94 | |  | | 2,46 | | 14,02 | | 34,49 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,60 | |  | | 0,50 | | 38,59 | | 19,30 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 411,23 | |  | | 344,69 | | 8,46 | | 2 916,08 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 15 | |  | | 12,573 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,05 | |  | | 0,04191 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 556,82 | |  | | 466,72 | |  | | 7 564,78 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 120,07 | |  | | 4 633,51 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | 100 | |  | |  | | 120,07 | |  | | 4 633,51 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | 49 | |  | |  | | 58,83 | |  | | 2 270,42 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **645,62** | |  | | **14 468,71** | |
| **9** | **ФЕР15-04-007-08** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску** | | **100 м2** | | **0,8382** | | **1** | | **0,8382** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 550,53 | | 1,32 | | 609,12 | | 38,59 | | 23 505,94 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 9,75 | | 1,44 | | 11,77 | | 14,02 | | 165,02 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 1,85 | | 1,44 | | 2,23 | | 38,59 | | 86,06 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 485,99 | |  | | 407,36 | | 8,46 | | 3 446,27 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 62,99 | | 1,32 | | 69,6936478 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,16 | | 1,44 | | 0,1931213 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 1 046,27 | |  | | 1 028,25 | |  | | 27 117,23 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 611,35 | |  | | 23 592,00 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | 100 | |  | |  | | 611,35 | |  | | 23 592,00 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | 49 | |  | |  | | 299,56 | |  | | 11 560,08 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 939,16** | |  | | **62 269,31** | |
| **10** | **ФССЦ-14.4.01.02-0026** | **Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL** | | **кг** | | **18,4404** | | **1** | | **18,4404** | | **53,56** | |  | | **987,67** | | **8,46** | | **8 355,69** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **987,67** | |  | | **8 355,69** | |
| **11** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | | **л** | | **33,528** | | **1** | | **33,528** | | **85,77** | |  | | **2 875,70** | | **8,46** | | **24 328,42** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 875,70** | |  | | **24 328,42** | |
| **Окраска и ремонт полов.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **ФЕР15-04-024-03** | **Простая окраска масляными составами по дереву: полов** | | **100 м2** | | **0,8382** | | **1** | | **0,8382** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 190,53 | | 1,32 | | 210,81 | | 38,59 | | 8 135,16 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 2,94 | | 1,44 | | 3,55 | | 14,02 | | 49,77 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,60 | | 1,44 | | 0,72 | | 38,59 | | 27,78 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 211,67 | |  | | 177,42 | | 8,46 | | 1 500,97 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 21,8 | | 1,32 | | 24,1200432 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,05 | | 1,44 | | 0,0603504 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 405,14 | |  | | 391,78 | |  | | 9 685,90 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 211,53 | |  | | 8 162,94 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | 100 | |  | |  | | 211,53 | |  | | 8 162,94 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | 49 | |  | |  | | 103,65 | |  | | 3 999,84 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **706,96** | |  | | **21 848,68** | |
| **13** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | | **л** | | **33,528** | | **1** | | **33,528** | | **85,77** | |  | | **2 875,70** | | **8,46** | | **24 328,42** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 875,70** | |  | | **24 328,42** | |
| **14** | **ФЕРр57-15-2** | **Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.** | | **100 шт.** | | **1,78** | | **1** | | **1,78** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 52,46 | |  | | 93,38 | | 38,59 | | 3 603,53 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 4,85 | |  | | 8,63 | | 14,02 | | 120,99 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 1,26 | |  | | 2,24 | | 38,59 | | 86,44 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 5,32 | |  | | 9,47 | | 8,46 | | 80,12 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 6,15 | |  | | 10,947 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,1 | |  | | 0,178 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 62,63 | |  | | 111,48 | |  | | 3 804,64 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 95,62 | |  | | 3 689,97 | |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | % | | 89 | |  | | 89 | |  | |  | | 85,10 | |  | | 3 284,07 | |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | % | | 49 | |  | | 49 | |  | |  | | 46,85 | |  | | 1 808,09 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **243,43** | |  | | **8 896,80** | |
| **15** | **ФССЦ-06.2.02.01-0071** | **Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная** | | **м2** | | **4,005** | | **1** | | **4,005** | | **67,80** | |  | | **271,54** | | **8,46** | | **2 297,23** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **271,54** | |  | | **2 297,23** | |
| **Окраска дверей.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **ФЕР15-04-024-04** | **Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов** | | **100 м2** | | **0,1134** | | **1** | | **0,1134** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 284,05 | | 1,32 | | 42,52 | | 38,59 | | 1 640,85 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 2,94 | | 1,44 | | 0,48 | | 14,02 | | 6,73 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,60 | | 1,44 | | 0,10 | | 38,59 | | 3,86 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 103,96 | |  | | 11,79 | | 8,46 | | 99,74 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 32,5 | | 1,32 | | 4,86486 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,05 | | 1,44 | | 0,0081648 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 390,95 | |  | | 54,79 | |  | | 1 747,32 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 42,62 | |  | | 1 644,71 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | 100 | |  | |  | | 42,62 | |  | | 1 644,71 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | 49 | |  | |  | | 20,88 | |  | | 805,91 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **118,29** | |  | | **4 197,94** | |
| **17** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | | **л** | | **4,536** | | **1** | | **4,536** | | **85,77** | |  | | **389,05** | | **8,46** | | **3 291,36** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **389,05** | |  | | **3 291,36** | |
| **Окраска оконных рам.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18** | **ФЕР15-04-024-05** | **Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов** | | **100 м2** | | **0,61** | | **1** | | **0,61** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 353,97 | | 1,32 | | 285,02 | | 38,59 | | 10 998,92 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 2,94 | | 1,44 | | 2,58 | | 14,02 | | 36,17 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,60 | | 1,44 | | 0,53 | | 38,59 | | 20,45 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 103,96 | |  | | 63,42 | | 8,46 | | 536,53 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 40,5 | | 1,32 | | 32,6106 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,05 | | 1,44 | | 0,04392 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 460,87 | |  | | 351,02 | |  | | 11 571,62 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 285,55 | |  | | 11 019,37 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | 100 | |  | |  | | 285,55 | |  | | 11 019,37 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | |  | | 49 | |  | |  | | 139,92 | |  | | 5 399,49 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **776,49** | |  | | **27 990,48** | |
| **19** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | | **л** | | **0,244** | | **1** | | **0,244** | | **85,77** | |  | | **20,93** | | **8,46** | | **177,07** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **20,93** | |  | | **177,07** | |
| **Окраска радиаторов отопления.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | **ФЕР13-03-002-01** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068** | | **100 м2** | | **0,0825** | | **1** | | **0,0825** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 42,88 | | 1,32 | | 4,67 | | 38,59 | | 180,22 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 9,87 | | 1,44 | | 1,17 | | 14,02 | | 16,40 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,33 | | 1,44 | | 0,04 | | 38,59 | | 1,54 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 394,84 | |  | | 32,57 | | 8,46 | | 275,54 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 3,92 | | 1,32 | | 0,426888 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,03 | | 1,44 | | 0,003564 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 447,59 | |  | | 38,41 | |  | | 472,16 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4,71 | |  | | 181,76 | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | 94 | |  | |  | | 4,43 | |  | | 170,85 | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | |  | | 51 | |  | |  | | 2,40 | |  | | 92,70 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **45,24** | |  | | **735,71** | |
| **21** | **ФЕР13-03-004-01** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436** | | **100 м2** | | **0,0825** | | **1** | | **0,0825** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 25,21 | | 1,32 | | 2,75 | | 38,59 | | 106,12 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 16,19 | | 1,44 | | 1,92 | | 14,02 | | 26,92 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,45 | | 1,44 | | 0,05 | | 38,59 | | 1,93 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 1 354,02 | |  | | 111,71 | | 8,46 | | 945,07 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 2,78 | | 1,32 | | 0,302742 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,04 | | 1,44 | | 0,004752 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 1 395,42 | |  | | 116,38 | |  | | 1 078,11 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,80 | |  | | 108,05 | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | 94 | |  | |  | | 2,63 | |  | | 101,57 | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | |  | | 51 | |  | |  | | 1,43 | |  | | 55,11 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **120,44** | |  | | **1 234,79** | |
| **22** | **ФССЦ-14.4.01.02-0211** | **Грунтовка АК-069** | | **т** | | **0,0033** | | **1** | | **0,0033** | | **34 214,05** | |  | | **112,91** | | **8,46** | | **955,22** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **112,91** | |  | | **955,22** | |
| **23** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска LUJA, ТИККУРИЛА** | | **л** | | **0,0033** | | **1** | | **0,0033** | | **85,77** | |  | | **0,28** | | **8,46** | | **2,37** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0,28** | |  | | **2,37** | |
| **Обшивка нержавеющей сталью.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **ФЕР26-01-053-02** | **Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия** | | **100 м2** | | **0,0459** | | **1** | | **0,0459** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 2 654,72 | | 1,32 | | 160,84 | | 38,59 | | 6 206,82 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 2 092,40 | | 1,44 | | 138,30 | | 14,02 | | 1 938,97 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 12,30 | | 1,44 | | 0,81 | | 38,59 | | 31,26 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 25,60 | |  | | 1,18 | | 8,46 | | 9,98 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 272 | | 1,32 | | 16,479936 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 1,06 | | 1,44 | | 0,0700618 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 4 772,72 | |  | | 300,32 | |  | | 8 155,77 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 161,65 | |  | | 6 238,08 | |
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы | | % | | 97 | |  | | 97 | |  | |  | | 156,80 | |  | | 6 050,94 | |
|  | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы | | % | | 55 | |  | | 55 | |  | |  | | 88,91 | |  | | 3 430,94 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **546,03** | |  | | **17 637,65** | |
| **25** | **ФССЦ-08.3.05.04-0023** | **Сталь листовая нержавеющая, толщина до 4 мм. ПРИМ.: масса 31,6кг/м2** | | **т** | | **0,176954** | | **1** | | **0,176954** | | **26 212,97** | |  | | **4 638,49** | | **8,46** | | **39 241,63** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 638,49** | |  | | **39 241,63** | |
| **Сантехнические работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **ФЕРр65-1-1** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм** | | **100 м** | | **0,0633** | | **1** | | **0,0633** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 230,97 | | 1,32 | | 19,30 | | 38,59 | | 744,79 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 4,56 | | 1,44 | | 0,42 | | 14,02 | | 5,89 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,68 | | 1,44 | | 0,06 | | 38,59 | | 2,32 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 28,10 | |  | | 1,78 | | 8,46 | | 15,06 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 28,03 | | 1,32 | | 2,3420747 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,05 | | 1,44 | | 0,0045576 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 263,63 | |  | | 21,50 | |  | | 765,74 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 19,36 | |  | | 747,11 | |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 87 | |  | | 87 | |  | |  | | 16,84 | |  | | 649,99 | |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 44 | |  | | 44 | |  | |  | | 8,52 | |  | | 328,73 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **46,86** | |  | | **1 744,46** | |
| **27** | **ФЕРр65-3-1** | **Снятие кранов водоразборных или туалетных** | | **100 шт.** | | **0** | | **1** | | **0** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 48,62 | | 1,15 | | 0,00 | | 38,59 | |  | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 0,31 | | 1,15 | | 0,00 | | 14,02 | |  | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 0,14 | | 1,15 | | 0,00 | | 38,59 | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 5,7 | | 1,15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,01 | | 1,15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 48,93 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 87 | |  | | 87 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 44 | |  | | 44 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0,00** | |  | | **0,00** | |
| **28** | **ФЕРр65-5-7** | **Смена смесителей: без душевой сетки** | | **100 шт.** | | **0,02** | | **1** | | **0,02** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 1 317,24 | | 1,15 | | 30,30 | | 38,59 | | 1 169,28 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 5,91 | | 1,15 | | 0,14 | | 14,02 | | 1,96 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 1,04 | | 1,15 | | 0,02 | | 38,59 | | 0,77 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 48,30 | |  | | 0,97 | | 8,46 | | 8,21 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 145,23 | | 1,15 | | 3,34029 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,09 | | 1,15 | | 0,00207 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 1 371,45 | |  | | 31,41 | |  | | 1 179,45 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 30,32 | |  | | 1 170,05 | |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | % | | 103 | |  | | 103 | |  | |  | | 31,23 | |  | | 1 205,15 | |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | % | | 52 | |  | | 52 | |  | |  | | 15,77 | |  | | 608,43 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **78,41** | |  | | **2 993,03** | |
| **29** | **ФЕР16-04-003-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм** | | **100 м** | | **0,0633** | | **1** | | **0,0633** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 378,45 | | 1,32 | | 31,62 | | 38,59 | | 1 220,22 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 30,68 | | 1,44 | | 2,80 | | 14,02 | | 39,26 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 5,31 | | 1,44 | | 0,48 | | 38,59 | | 18,52 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 73,98 | |  | | 4,68 | | 8,46 | | 39,59 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 39,34 | | 1,32 | | 3,287093 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,45 | | 1,44 | | 0,0410184 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 483,11 | |  | | 39,10 | |  | | 1 299,07 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 32,10 | |  | | 1 238,74 | |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 121 | |  | | 121 | |  | |  | | 38,84 | |  | | 1 498,88 | |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 72 | |  | | 72 | |  | |  | | 23,11 | |  | | 891,89 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **101,05** | |  | | **3 689,84** | |
| **30** | **ФССЦ-24.3.01.05-0001** | **Трубы ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), размер 16х1,8 мм** | | **м** | | **6,33** | | **1** | | **6,33** | | **9,26** | |  | | **58,62** | | **8,46** | | **495,93** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **58,62** | |  | | **495,93** | |
| **31** | **ФЕРр65-6-3** | **Смена: сифонов чугунных** | | **100 шт.** | | **0,02** | | **1** | | **0,02** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1 | ОТ | |  | |  | |  | |  | | 655,67 | |  | | 13,11 | | 38,59 | | 505,91 | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | |  | | 13,26 | |  | | 0,27 | | 14,02 | | 3,79 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  | |  | |  | |  | | 3,38 | |  | | 0,07 | | 38,59 | | 2,70 | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | |  | | 1 386,66 | |  | | 27,73 | | 8,46 | | 234,60 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | 72,29 | |  | | 1,4458 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | 0,27 | |  | | 0,0054 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  | |  | |  | |  | | 2 055,59 | |  | | 41,11 | |  | | 744,30 | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 13,18 | |  | | 508,61 | |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | % | | 103 | |  | | 103 | |  | |  | | 13,58 | |  | | 523,87 | |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | % | | 52 | |  | | 52 | |  | |  | | 6,85 | |  | | 264,48 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **61,54** | |  | | **1 532,65** | |
| **32** | **ФССЦ-18.2.06.09-0004** | **Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском** | | **компл** | | **2** | | **1** | | **2** | | **24,87** | |  | | **49,74** | | **8,46** | | **420,80** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **49,74** | |  | | **420,80** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | 29 832,16 | |  | | 438 171,22 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | 6 103,52 | |  | | 235 534,84 | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | 340,30 | |  | | 4 771,01 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | 13,40 | |  | | 517,11 | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | 23 388,34 | |  | | 197 865,37 | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | 38 815,33 | |  | | 784 832,52 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | 6 103,52 | |  | | 235 534,84 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | 340,30 | |  | | 4 771,01 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | | 13,40 | |  | | 517,11 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | 23 388,34 | |  | | 197 865,37 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | 5 909,72 | |  | | 228 056,39 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | 3 073,45 | |  | | 118 604,91 | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | 6 116,92 | |  | | 236 051,95 | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | 5 909,72 | |  | | 228 056,39 | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | 3 073,45 | |  | | 118 604,91 | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | 7 763,07 | |  | | 156 966,50 | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | **46 578,40** | |  | | **941 799,02** | |