**Приложение № 1**

 **к Запросу коммерческих предложений**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку стеллажей с клетками для содержания лабораторных кроликов**

**на нужды ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»**

1.1. Настоящее техническое задание определяет порядок поставкистеллажей с клетками для содержания лабораторных кроликов (далее – Товар, Оборудование) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара.

1.2. Поставка Товара включает в себя:

- Произведение/приобретение Товара;

- Доставка до производственных помещений Заказчика;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Сборка, установка Товара;

- Расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

1.2.2. Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

1.3. Адрес доставки Товара: г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6.

1.4. Товар поставляется в срок не более 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения Договора. Поставка осуществляется единой партией. Срок поставки Товара включает в себя: произведение/приобретение Товара, доставку до производственных помещений Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы и сборку.

**2. Требования к Товару:**

**2.1. Описание и технические характеристики Товара (согласно Таблице № 1):**

**Стеллаж с клетками для лабораторных кроликов**

Таблица № 1

| **№****п.п** | **ПАРАМЕТР** | **Требование****технического****задания** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Общая характеристика** |  |
|  | Стеллаж с клетками для лабораторных кроликов. Например, стеллаж с тремя клетками для содержания лабораторных кроликов Евразия Плюс (795x745x1891 мм), арт. evrazia-plus, производитель AWTech | 5 шт. |
| **2.** | **Технические характеристики**  |  |
| 2.1 | Количество клеток в модуле, шт. | 3 |
| 2.2 | Металлические части стеллажа | Нержавеющая сталь марки AISI 304 |
| 2.3 | Материал боковой стенки | Химически стойкий лабораторный пластик |
| 2.4 | Материал лотков и поддонов | Автоклавируемый пластик (121˚C) |
| 2.5 | Габариты клетки (Ш\*Г\*В), мм | 785-800x740-755x490-510 |
| 2.6 | Габариты модуля (Ш\*Г\*В), мм | 785-800x735-745x1700-1900 |
| 2.7 | Боковая стенка клетки | Непрозрачная, съёмная |
| 2.8 | Материал и объём кормушки | Нержавеющая сталь марки AISI 304, объем не менее 1,25 л |
| 2.9 | Количество кормушек, шт. | 15 |
| 2.10 | Опоры | Четыре колеса диаметром от 90 до 105 мм, не менее двух из них с фиксаторами |
| 2.11 | Материал и комплектация поилки | Бутылка из поликарбоната, с носиком из нержавеющей стали, с шариком для питья |
| 2.12 | Объём поилки, мл | 700-800 |
| 2.13 | Количество поилок, шт. | 15 |
| 2.14 | Запорный механизм | Защёлка |
| 2.15 | Возможность увеличения размера клетки | Наличие |
| 2.16 | Возможность объединения модулей между собой  | Наличие |
| 2.17 | Пластиковая полка, шт. | 15 |
| 2.18 | Вес стеллажа | От 60 до 70 кг |
| **3.** | **Гарантия** |  |
| 3.1 | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |

**3. Условия поставки Товара и требования к результатам поставки:**

3.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Товар поставляется в комплекте с сопроводительной документацией, предусмотренной данным видом Товара, в том числе декларацией соответствия нормам ЕС, на русском языке, инструкции по эксплуатации и HMI на русском языке, а также сопровождается товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счетом-фактурой и счетом

3.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, в частности, но не исключая, паспорта производителя, декларации соответствия нормам ЕС, на русском языке, инструкции по эксплуатации и HMI на русском языке и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Все руководства по эксплуатации на Товар должны быть предоставлены на русском языке при поставке.

3.3. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

3.4. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.