|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 276** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Ремонтные работы в лаборатории биологии арбовирусов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Основание | Дефектная ведомость №276 | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен** | | II квартал 2024 года | | | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Сметная стоимость** | |  | 994,05 | тыс.руб. |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | **строительных работ** |  | 828,38 | тыс.руб. |  | |  |  | |  |  | | | Средства на оплату труда рабочих | | | 203,50 | | | | | тыс.руб. | | |
|  | **монтажных работ** |  | 0,00 | тыс.руб. |  | |  |  | |  |  | | | Средства на оплату труда машинистов | | | 2,08 | | | | | тыс.руб. | | |
|  | **оборудования** |  | 0,00 | тыс.руб. |  | |  |  | |  |  | | | Нормативные затраты труда рабочих | | | 511,66 | | | | | чел.-ч. | | |
|  | **прочих затрат** |  | 0,00 | тыс.руб. |  | |  |  | |  |  | | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | 5,05 | | | чел.-ч. | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | | коэффициенты | | | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | | коэффициенты | | всего в текущем уровне цен | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | |
| **Раздел 1. Текущий ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение зонирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСН10-05-001-02** | **Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом** | | **100 м2** | | **0,19** | | | **1** | | | **0,19** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **21 297,28** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 10 852,45 | | |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | | % | | 108 | | |  | | | 108 |  | |  |  | |  | | 11 720,65 | | |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | | % | | 55 | | |  | | | 55 |  | |  |  | |  | | 5 968,85 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **449 116,11** | |  | | **85 332,06** | | |
| **2** | **ГЭСН07-01-037-04** | **Герметизация мастикой швов: вертикальных** | | **100 м** | | **0,052** | | | **1** | | | **0,052** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **558,80** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 549,63 | | |
|  | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | | % | | 110 | | |  | | | 110 |  | |  |  | |  | | 604,59 | | |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | | % | | 73 | | |  | | | 73 |  | |  |  | |  | | 401,23 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **72 775,77** | |  | | **3 784,34** | | |
| **3** | **ГЭСН10-01-047-05** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2** | | **100 м2** | | **0,0264** | | | **1** | | | **0,0264** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **1 934,94** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 1 438,21 | | |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | | % | | 108 | | |  | | | 108 |  | |  |  | |  | | 1 553,27 | | |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | | % | | 55 | | |  | | | 55 |  | |  |  | |  | | 791,02 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **2 258 284,09** | |  | | **59 618,70** | | |
| **4** | **ГЭСН09-04-012-02** | **Установка дверного доводчика к металлическим дверям** | | **шт** | | **1** | | | **1** | | | **1** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **698,86** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 666,06 | | |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | | % | | 93 | | |  | | | 93 |  | |  |  | |  | | 619,44 | | |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | | % | | 62 | | |  | | | 62 |  | |  |  | |  | | 412,96 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **14 460,78** | |  | | **14 460,78** | | |
| **Установка душевой кабины** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **ГЭСНр65-01-001-04** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм** | | **100 м** | | **0,07** | | | **1** | | | **0,07** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **1 826,49** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 1 782,76 | | |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 87 | | |  | | | 87 |  | |  |  | |  | | 1 551,00 | | |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 44 | | |  | | | 44 |  | |  |  | |  | | 784,41 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **59 455,71** | |  | | **4 161,90** | | |
| **6** | **ГЭСНр65-01-002-02** | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм** | | **100 м** | | **0,035** | | | **1** | | | **0,035** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **1 520,44** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 1 519,61 | | |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 87 | | |  | | | 87 |  | |  |  | |  | | 1 322,06 | | |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 44 | | |  | | | 44 |  | |  |  | |  | | 668,63 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **100 318,00** | |  | | **3 511,13** | | |
| **7** | **ГЭСНр65-01-004-01** | **Демонтаж: умывальников и раковин** | | **100 шт.** | | **0,01** | | | **1** | | | **0,01** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **267,10** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 266,91 | | |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 87 | | |  | | | 87 |  | |  |  | |  | | 232,21 | | |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 44 | | |  | | | 44 |  | |  |  | |  | | 117,44 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **61 675,00** | |  | | **616,75** | | |
| **8** | **ГЭСНр65-01-003-07** | **Снятие смесителя: без душевой сетки** | | **100 шт** | | **0,01** | | | **1** | | | **0,01** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **188,11** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 188,06 | | |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 87 | | |  | | | 87 |  | |  |  | |  | | 163,61 | | |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | % | | 44 | | |  | | | 44 |  | |  |  | |  | | 82,75 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **43 447,00** | |  | | **434,47** | | |
| **9** | **ГЭСНр65-01-006-03** | **Смена: сифонов чугунных** | | **100 шт.** | | **0,01** | | | **1** | | | **0,01** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **508,11** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 394,44 | | |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | % | | 103 | | |  | | | 103 |  | |  |  | |  | | 406,27 | | |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | % | | 52 | | |  | | | 52 |  | |  |  | |  | | 205,11 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **111 949,00** | |  | | **1 119,49** | | |
| **10** | **ГЭСН16-02-002-06** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм** | | **100 м** | | **0,18** | | | **1** | | | **0,18** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **4 875,62** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 4 605,80 | | |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 121 | | |  | | | 121 |  | |  |  | |  | | 5 573,02 | | |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 72 | | |  | | | 72 |  | |  |  | |  | | 3 316,18 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **76 471,22** | |  | | **13 764,82** | | |
| **11** | **ГЭСН16-01-005-02** | **Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм** | | **100 м** | | **0,035** | | | **1** | | | **0,035** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **1 723,58** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 1 583,85 | | |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 121 | | |  | | | 121 |  | |  |  | |  | | 1 916,46 | | |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 72 | | |  | | | 72 |  | |  |  | |  | | 1 140,37 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **136 583,14** | |  | | **4 780,41** | | |
| **12** | **ГЭСН17-01-001-04** | **Установка ванн купальных: прямых пластиковых** | | **10 компл** | | **0,1** | | | **1** | | | **0,1** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **1 108,16** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 980,92 | | |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 121 | | |  | | | 121 |  | |  |  | |  | | 1 186,91 | | |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 72 | | |  | | | 72 |  | |  |  | |  | | 706,26 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **331 522,40** | |  | | **33 152,24** | | |
| **13** | **ГЭСН17-01-002-03** | **Установка смесителей** | | **10 шт.** | | **0,1** | | | **1** | | | **0,1** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **415,07** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 407,87 | | |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 121 | | |  | | | 121 |  | |  |  | |  | | 493,52 | | |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 72 | | |  | | | 72 |  | |  |  | |  | | 293,67 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **27 362,50** | |  | | **2 736,25** | | |
| **14** | **ГЭСН17-01-002-04** | **Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.** | | **10 шт.** | | **0,3** | | | **1** | | | **0,3** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **498,12** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 489,44 | | |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 121 | | |  | | | 121 |  | |  |  | |  | | 592,22 | | |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | | 72 | | |  | | | 72 |  | |  |  | |  | | 352,40 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **4 809,13** | |  | | **1 442,74** | | |
| **15** | **ФСБЦ-18.2.06.04-0021** | **Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, размеры 120х145х65 мм** | | **Шт.** | | **1** | | | **1** | | | **1** | **307,31** | | **1,29** | **396,43** | |  | | **396,43** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **396,43** | | |
| **16** | **ФСБЦ-18.2.06.04-0041** | **Полочка туалетная стеклянная прямоугольная, на двух кронштейнах, с металлическим ободком, длина 390 мм** | | **Шт.** | | **1** | | | **1** | | | **1** | **647,82** | | **1,32** | **855,12** | |  | | **855,12** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **855,12** | | |
| **17** | **ФСБЦ-18.2.06.07-0001** | **Кронштейн-держатель металлический для душевой лейки, настенный, размеры 70х60х50 мм** | | **Шт.** | | **1** | | | **1** | | | **1** | **273,77** | | **1,29** | **353,16** | |  | | **353,16** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **353,16** | | |
| **18** | **ГЭСН15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону** | | **100 м2** | | **0,06** | | | **1** | | | **0,06** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **3 873,51** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 3 858,46 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | | |  | | | 100 |  | |  |  | |  | | 3 858,46 | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 1 890,65 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **290 042,83** | |  | | **17 402,57** | | |
| **Ремонт проема** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19** | **ГЭСНр53-01-024-01** | **Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий** | | **т** | | **0,265** | | | **1** | | | **0,265** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **26 120,78** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 22 866,18 | | |
|  | Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | % | | 92 | | |  | | | 92 |  | |  |  | |  | | 21 036,89 | | |
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | % | | 52 | | |  | | | 52 |  | |  |  | |  | | 11 890,41 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **355 400,60** | |  | | **94 181,16** | | |
| **20** | **ГЭСНр63-03-001-05** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** | | **100 м2** | | **0,0206** | | | **1** | | | **0,0206** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **743,55** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 736,15 | | |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 90 | | |  | | | 90 |  | |  |  | |  | | 662,54 | | |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 45 | | |  | | | 45 |  | |  |  | |  | | 331,27 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **84 337,86** | |  | | **1 737,36** | | |
| **21** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | | **26** | | | **1** | | | **26** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **6 911,15** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 6 911,15 | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 90 | | |  | | | 90 |  | |  |  | |  | | 6 220,04 | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 46 | | |  | | | 46 |  | |  |  | |  | | 3 179,13 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **627,32** | |  | | **16 310,32** | | |
| **22** | **ГЭСН15-02-037-01** | **Устройство каркаса при оштукатуривании: стен** | | **100 м2** | | **0,26** | | | **1** | | | **0,26** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **9 660,33** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 3 261,17 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | | |  | | | 100 |  | |  |  | |  | | 3 261,17 | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 1 597,97 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **55 844,12** | |  | | **14 519,47** | | |
| **23** | **ГЭСН15-02-036-03** | **Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен** | | **100 м2** | | **0,26** | | | **1** | | | **0,26** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **38 417,28** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 21 766,68 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | | |  | | | 100 |  | |  |  | |  | | 21 766,68 | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 10 665,67 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **272 498,58** | |  | | **70 849,63** | | |
| **24** | **ФСБЦ-04.3.02.05-0008** | **Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %** | | **кг** | | **182** | | | **1** | | | **182** | **12,02** | | **1,26** | **15,15** | |  | | **2 757,30** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **2 757,30** | | |
| **25** | **ГЭСН15-02-016-05** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен** | | **100 м2** | | **0,26** | | | **1** | | | **0,26** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **22 312,43** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 19 085,83 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | | |  | | | 100 |  | |  |  | |  | | 19 085,83 | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 9 352,06 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **195 193,54** | |  | | **50 750,32** | | |
| **26** | **ФСБЦ-04.3.02.05-0008** | **Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %** | | **кг** | | **182** | | | **1** | | | **182** | **12,02** | | **1,26** | **15,15** | |  | | **2 757,30** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **2 757,30** | | |
| **Замена напольного покрытия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27** | **ГЭСНр57-01-002-01** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | | **100 м2** | | **0,16** | | | **1** | | | **0,16** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **876,98** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 875,44 | | |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | % | | 89 | | |  | | | 89 |  | |  |  | |  | | 779,14 | | |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 428,97 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **13 031,81** | |  | | **2 085,09** | | |
| **28** | **ГЭСН11-01-036-05** | **Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках** | | **100 м2** | | **0,16** | | | **1** | | | **0,16** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **6 857,53** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 5 939,80 | | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | % | | 112 | | |  | | | 112 |  | |  |  | |  | | 6 652,58 | | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | % | | 65 | | |  | | | 65 |  | |  |  | |  | | 3 860,87 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **432 342,75** | |  | | **69 174,84** | | |
| **Потолок - 31м2, стены - 68м2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | | **м2** | | **113** | | | **1** | | | **113** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **30 036,93** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 30 036,93 | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 90 | | |  | | | 90 |  | |  |  | |  | | 27 033,24 | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 46 | | |  | | | 46 |  | |  |  | |  | | 13 816,99 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **627,32** | |  | | **70 887,16** | | |
| **30** | **ГЭСН15-02-019-02** | **Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков** | | **100 м2** | | **0,45** | | | **1** | | | **0,45** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **12 189,34** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 10 950,47 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | | |  | | | 100 |  | |  |  | |  | | 10 950,47 | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 5 365,73 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **63 345,64** | |  | | **28 505,54** | | |
| **31** | **ГЭСН15-02-019-01** | **Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен** | | **100 м2** | | **0,68** | | | **1** | | | **0,68** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **14 884,93** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 13 280,65 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | | |  | | | 100 |  | |  |  | |  | | 13 280,65 | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 6 507,52 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **50 989,85** | |  | | **34 673,10** | | |
| **32** | **ФСБЦ-04.3.01.07-0027** | **Раствор штукатурный, известковый, М200** | | **м3** | | **1,13** | | | **1** | | | **1,13** | **3 878,19** | | **1,15** | **4 459,92** | |  | | **5 039,71** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **5 039,71** | | |
| **33** | **ГЭСН15-04-007-06** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков** | | **100 м2** | | **0,45** | | | **1** | | | **0,45** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **18 587,07** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 15 114,21 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | | |  | | | 100 |  | |  |  | |  | | 15 114,21 | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 7 405,96 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **97 188,24** | |  | | **43 734,71** | | |
| **34** | **ГЭСН15-04-007-05** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен** | | **100 м2** | | **0,68** | | | **1** | | | **0,68** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **29 031,81** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 24 462,39 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | | |  | | | 100 |  | |  |  | |  | | 24 462,39 | | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | |  | | | 49 |  | |  |  | |  | | 11 986,57 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **101 603,25** | |  | | **69 090,21** | | |
| **Вывоз мусора.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **35** | **ГЭСНр69-01-009-01** | **Очистка помещений от строительного мусора** | | **100 т** | | **0,0085** | | | **1** | | | **0,0085** |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **701,11** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | 701,11 | | |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | | 92 | | |  | | | 92 |  | |  |  | |  | | 645,02 | | |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | | 44 | | |  | | | 44 |  | |  |  | |  | | 308,49 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | **194 661,18** | |  | | **1 654,62** | | |
| **36** | **47-1** | **Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную** | | **т** | | **0,85** | | | **1** | | | **0,85** |  | |  |  | |  | | **1 237,93** | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **1 237,93** | | |
| **37** | **02-15-1-01-0056** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 56 км** | | **т** | | **0,85** | | | **1** | | | **0,85** |  | |  |  | |  | | **508,15** | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | | **508,15** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 521 803,20 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 495,38 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 203,16 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 077,25 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 281,33 | | |
|  |  | Перевозка | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 746,08 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 828 377,28 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 826 631,20 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 495,38 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 203,16 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 077,25 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 281,33 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202 744,54 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 829,54 | | |
|  |  | Перевозка | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 746,08 | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205 572,63 | | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202 744,54 | | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 829,54 | | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165 675,46 | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **994 052,74** | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | | 511,6550953 |  | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | | 5,0473214 |  | | | | | | |  | | |