|  |
| --- |
|  |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 276** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы в лаборатории биологии арбовирусов  |
|  *(наименование работ и затрат)* |
| Составлен  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость №276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен**  | II квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость**  |   | 994,05 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |   | 828,38 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  203,50 | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  2,08 | тыс.руб. |
|  | **оборудования** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 511,66 | чел.-ч. |
|  | **прочих затрат** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов | 5,05 | чел.-ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Текущий ремонт** |
| **Обеспечение зонирования** |
| **1** | **ГЭСН10-05-001-02** | **Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом** | **100 м2** | **0,19** | **1** | **0,19** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **21 297,28** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 852,45 |
|   | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 11 720,65 |
|   | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 5 968,85 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **449 116,11** |  | **85 332,06** |
| **2** | **ГЭСН07-01-037-04** | **Герметизация мастикой швов: вертикальных** | **100 м** | **0,052** | **1** | **0,052** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **558,80** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,63 |
|   | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 604,59 |
|   | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 401,23 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **72 775,77** |  | **3 784,34** |
| **3** | **ГЭСН10-01-047-05** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2** | **100 м2** | **0,0264** | **1** | **0,0264** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 934,94** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 438,21 |
|   | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 1 553,27 |
|   | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 791,02 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 258 284,09** |  | **59 618,70** |
| **4** | **ГЭСН09-04-012-02** | **Установка дверного доводчика к металлическим дверям** | **шт** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **698,86** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,06 |
|   | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 619,44 |
|   | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 412,96 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **14 460,78** |  | **14 460,78** |
| **Установка душевой кабины** |
| **5** | **ГЭСНр65-01-001-04** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм** | **100 м** | **0,07** | **1** | **0,07** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 826,49** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,76 |
|   | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 1 551,00 |
|   | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 784,41 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **59 455,71** |  | **4 161,90** |
| **6** | **ГЭСНр65-01-002-02** | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм** | **100 м** | **0,035** | **1** | **0,035** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 520,44** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 519,61 |
|   | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 1 322,06 |
|   | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 668,63 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **100 318,00** |  | **3 511,13** |
| **7** | **ГЭСНр65-01-004-01** | **Демонтаж: умывальников и раковин** | **100 шт.** | **0,01** | **1** | **0,01** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **267,10** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,91 |
|   | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 232,21 |
|   | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 117,44 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **61 675,00** |  | **616,75** |
| **8** | **ГЭСНр65-01-003-07** | **Снятие смесителя: без душевой сетки** | **100 шт** | **0,01** | **1** | **0,01** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **188,11** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,06 |
|   | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 163,61 |
|   | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 82,75 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **43 447,00** |  | **434,47** |
| **9** | **ГЭСНр65-01-006-03** | **Смена: сифонов чугунных** | **100 шт.** | **0,01** | **1** | **0,01** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **508,11** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,44 |
|   | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 406,27 |
|   | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 205,11 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **111 949,00** |  | **1 119,49** |
| **10** | **ГЭСН16-02-002-06** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм** | **100 м** | **0,18** | **1** | **0,18** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 875,62** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 605,80 |
|   | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 5 573,02 |
|   | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 3 316,18 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **76 471,22** |  | **13 764,82** |
| **11** | **ГЭСН16-01-005-02** | **Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм** | **100 м** | **0,035** | **1** | **0,035** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 723,58** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,85 |
|   | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 1 916,46 |
|   | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 140,37 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **136 583,14** |  | **4 780,41** |
| **12** | **ГЭСН17-01-001-04** | **Установка ванн купальных: прямых пластиковых** | **10 компл** | **0,1** | **1** | **0,1** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 108,16** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,92 |
|   | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 1 186,91 |
|   | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 706,26 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **331 522,40** |  | **33 152,24** |
| **13** | **ГЭСН17-01-002-03** | **Установка смесителей** | **10 шт.** | **0,1** | **1** | **0,1** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **415,07** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,87 |
|   | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 493,52 |
|   | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 293,67 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **27 362,50** |  | **2 736,25** |
| **14** | **ГЭСН17-01-002-04** | **Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.** | **10 шт.** | **0,3** | **1** | **0,3** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **498,12** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,44 |
|   | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 592,22 |
|   | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 352,40 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **4 809,13** |  | **1 442,74** |
| **15** | **ФСБЦ-18.2.06.04-0021** | **Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, размеры 120х145х65 мм** | **Шт.** | **1** | **1** | **1** | **307,31** | **1,29** | **396,43** |  | **396,43** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **396,43** |
| **16** | **ФСБЦ-18.2.06.04-0041** | **Полочка туалетная стеклянная прямоугольная, на двух кронштейнах, с металлическим ободком, длина 390 мм** | **Шт.** | **1** | **1** | **1** | **647,82** | **1,32** | **855,12** |  | **855,12** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **855,12** |
| **17** | **ФСБЦ-18.2.06.07-0001** | **Кронштейн-держатель металлический для душевой лейки, настенный, размеры 70х60х50 мм** | **Шт.** | **1** | **1** | **1** | **273,77** | **1,29** | **353,16** |  | **353,16** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **353,16** |
| **18** | **ГЭСН15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону** | **100 м2** | **0,06** | **1** | **0,06** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 873,51** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 858,46 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 3 858,46 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 890,65 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **290 042,83** |  | **17 402,57** |
| **Ремонт проема** |
| **19** | **ГЭСНр53-01-024-01** | **Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий** | **т** | **0,265** | **1** | **0,265** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **26 120,78** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 866,18 |
|   | Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 21 036,89 |
|   | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 11 890,41 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **355 400,60** |  | **94 181,16** |
| **20** | **ГЭСНр63-03-001-05** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** | **100 м2** | **0,0206** | **1** | **0,0206** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **743,55** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,15 |
|   | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 662,54 |
|   | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 331,27 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **84 337,86** |  | **1 737,36** |
| **21** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **26** | **1** | **26** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 911,15** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 911,15 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 220,04 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 179,13 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **627,32** |  | **16 310,32** |
| **22** | **ГЭСН15-02-037-01** | **Устройство каркаса при оштукатуривании: стен** | **100 м2** | **0,26** | **1** | **0,26** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 660,33** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 261,17 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 3 261,17 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 597,97 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **55 844,12** |  | **14 519,47** |
| **23** | **ГЭСН15-02-036-03** | **Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен** | **100 м2** | **0,26** | **1** | **0,26** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **38 417,28** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 766,68 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 21 766,68 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 10 665,67 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **272 498,58** |  | **70 849,63** |
| **24** | **ФСБЦ-04.3.02.05-0008** | **Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %** | **кг** | **182** | **1** | **182** | **12,02** | **1,26** | **15,15** |  | **2 757,30** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 757,30** |
| **25** | **ГЭСН15-02-016-05** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен** | **100 м2** | **0,26** | **1** | **0,26** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **22 312,43** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 085,83 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 19 085,83 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 9 352,06 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **195 193,54** |  | **50 750,32** |
| **26** | **ФСБЦ-04.3.02.05-0008** | **Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками, для внутренних работ, ручное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %** | **кг** | **182** | **1** | **182** | **12,02** | **1,26** | **15,15** |  | **2 757,30** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 757,30** |
| **Замена напольного покрытия** |
| **27** | **ГЭСНр57-01-002-01** | **Разборка покрытий полов: из линолеума и релина** | **100 м2** | **0,16** | **1** | **0,16** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **876,98** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,44 |
|   | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 779,14 |
|   | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 428,97 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **13 031,81** |  | **2 085,09** |
| **28** | **ГЭСН11-01-036-05** | **Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках** | **100 м2** | **0,16** | **1** | **0,16** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 857,53** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 939,80 |
|   | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 6 652,58 |
|   | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 3 860,87 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **432 342,75** |  | **69 174,84** |
| **Потолок - 31м2, стены - 68м2.** |
| **29** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **113** | **1** | **113** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **30 036,93** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 036,93 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 27 033,24 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 13 816,99 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **627,32** |  | **70 887,16** |
| **30** | **ГЭСН15-02-019-02** | **Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков** | **100 м2** | **0,45** | **1** | **0,45** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 189,34** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 950,47 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 10 950,47 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 365,73 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **63 345,64** |  | **28 505,54** |
| **31** | **ГЭСН15-02-019-01** | **Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен** | **100 м2** | **0,68** | **1** | **0,68** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **14 884,93** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 280,65 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 13 280,65 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 6 507,52 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **50 989,85** |  | **34 673,10** |
| **32** | **ФСБЦ-04.3.01.07-0027** | **Раствор штукатурный, известковый, М200** | **м3** | **1,13** | **1** | **1,13** | **3 878,19** | **1,15** | **4 459,92** |  | **5 039,71** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 039,71** |
| **33** | **ГЭСН15-04-007-06** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков** | **100 м2** | **0,45** | **1** | **0,45** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **18 587,07** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 114,21 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 15 114,21 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 7 405,96 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **97 188,24** |  | **43 734,71** |
| **34** | **ГЭСН15-04-007-05** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,68** | **1** | **0,68** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **29 031,81** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 462,39 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 24 462,39 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 11 986,57 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **101 603,25** |  | **69 090,21** |
| **Вывоз мусора.** |
| **35** | **ГЭСНр69-01-009-01** | **Очистка помещений от строительного мусора** | **100 т** | **0,0085** | **1** | **0,0085** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **701,11** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,11 |
|   | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 645,02 |
|   | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 308,49 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **194 661,18** |  | **1 654,62** |
| **36** | **47-1** | **Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную** | **т** | **0,85** | **1** | **0,85** |  |  |  |  | **1 237,93** |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 237,93** |
| **37** | **02-15-1-01-0056** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 56 км** | **т** | **0,85** | **1** | **0,85** |  |  |  |  | **508,15** |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **508,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |
|   |  |  Всего прямые затраты (справочно) | 521 803,20 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 203 495,38 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 1 203,16 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 2 077,25 |
|   |  |  Материалы | 313 281,33 |
|   |  |  Перевозка | 1 746,08 |
|   |  |  Строительные работы | 828 377,28 |
|   |  |  Строительные работы | 826 631,20 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 203 495,38 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 1 203,16 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 2 077,25 |
|   |  |  материалы | 313 281,33 |
|   |  |  накладные расходы | 202 744,54 |
|   |  |  сметная прибыль | 103 829,54 |
|   |  |  Перевозка | 1 746,08 |
|   |  |  Всего ФОТ (справочно) | 205 572,63 |
|   |  |  Всего накладные расходы (справочно) | 202 744,54 |
|   |  |  Всего сметная прибыль (справочно) | 103 829,54 |
|   |  |  НДС 20% | 165 675,46 |
|   |  | **ВСЕГО по смете** | **994 052,74** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 511,6550953 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 5,0473214 |  |   |