Приложение № 2 к запросу

о предоставлении коммерческих предложений

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 279** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы в отделении упаковки препаратов. |
|  *(наименование работ и затрат)* |
| Составлен  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость № 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен**  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость**  |   | 947,29 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |   | 789,41 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |   | 132,49 | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |   | 1,22 | тыс.руб. |
|  | **оборудования** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |   | 321,59 | чел.-ч. |
|  | **прочих затрат** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |   | 2,58 | чел.-ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы.** |
| **1** | **ГЭСНр57-01-021-07** | **Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных** | **100 м2** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 679,08** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 679,08 |
|   | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 4 164,38 |
|   | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 292,75 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **30 933,92** |  | **11 136,21** |
| **2** | **ГЭСНр69-01-009-01** | **Очистка помещений от строительного мусора** | **100 т** | **0,01728** | **1** | **0,01728** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 425,31** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425,31 |
|   | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 311,29 |
|   | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 627,14 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **194 660,88** |  | **3 363,74** |
| **3** | **ГЭСНр69-01-015-01** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | **т** | **1,728** | **1** | **1,728** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 677,61** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,92 |
|   | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 712,01 |
|   | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 340,52 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 579,94** |  | **2 730,14** |
|   |  | **Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. :** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 7 782,00 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 6 878,31 |
|   |  |  Материалы | 903,69 |
|   |  |  Строительные работы | 17 230,09 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 6 878,31 |
|   |  |  материалы | 903,69 |
|   |  |  накладные расходы | 6 187,68 |
|   |  |  сметная прибыль | 3 260,41 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 6 878,31 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 6 187,68 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 3 260,41 |
|   |  |  **Итого по разделу 1 Демонтажные работы.** | **17 230,09** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 20,0380968 |  |   |
| **Раздел 2. Монтажные работы.** |
| **4** | **ГЭСН46-08-022-05** | **Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов. Приминит.: Укладка демпферной ленты** | **100 м** | **0,24** | **1** | **0,24** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **674,95** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,88 |
|   | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 527,24 |
|   | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 302,01 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **6 267,50** |  | **1 504,20** |
| **5** | **ФСБЦ-01.7.06.09-1000** | **Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм** | **100 м** | **0,24432** | **1** | **0,24432** | **4 650,79** | **1,53** | **7 115,71** |  | **1 738,51** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 738,51** |
| **6** | **ГЭСН06-03-004-14** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **т** | **0,084** | **1** | **0,084** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **820,05** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,63 |
|   | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 555,52 |
|   | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 315,89 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **20 136,43** |  | **1 691,46** |
| **7** | **ФСБЦ-08.1.02.17-0089** | **Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм** | **м2** | **36** | **1** | **36** | **218,09** | **1,25** | **272,61** |  | **9 813,96** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 813,96** |
| **8** | **ГЭСН11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | **100 м2** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 571,47** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 442,92 |
|   | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 7 216,07 |
|   | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 4 187,90 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **49 931,78** |  | **17 975,44** |
| **9** | **ФСБЦ-04.3.01.09-0058** | **Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200** | **м3** | **0,7344** | **1** | **0,7344** | **3 787,12** | **1,15** | **4 355,19** |  | **3 198,45** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 198,45** |
| **10** | **ГЭСН11-01-009-01** | **Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых** | **100 м2** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 559,78** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 290,00 |
|   | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 5 924,80 |
|   | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 3 438,50 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **41 453,00** |  | **14 923,08** |
| **11** | **Цена поставщика** | **ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ Пенополистирол экструдированный 1185х585х20 мм (0,2773 м3/13,8645 м2/20 шт.) Г4** | **лист** | **60** | **1** | **60** |  |  | **67,95** |  | **4 077,00** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 077,00** |
| **12** | **ГЭСН09-03-049-02** | **Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: алюминиевых. Приминит.: монтаж сэндвич-панелей** | **100 м2** | **0,36** | **1** | **0,36** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **94 517,38** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 976,43 |
|   | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 87 398,08 |
|   | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 58 265,39 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **667 169,03** |  | **240 180,85** |
| **13** | **Цена поставщика** | **Стеновая сэндвич-панель с утеплителем PIR, 80мм** | **м2** | **36** | **1** | **36** |  |  | **4 273,40** |  | **153 842,40** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **153 842,40** |
| **14** | **ГЭСН46-02-005-04** | **Монтаж: профилированного настила** | **т** | **0,2952** | **1** | **0,2952** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 325,67** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 798,24 |
|   | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 3 912,19 |
|   | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 2 240,96 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **38 884,89** |  | **11 478,82** |
| **15** | **ФСБЦ-10.1.02.02-1018** | **Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 2,5-4,5 мм** | **т** | **0,2952** | **1** | **0,2952** | **698 569,40** | **1,13** | **789 383,42** |  | **233 025,99** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **233 025,99** |
| **16** | **ГЭСН09-05-009-03** | **Установка алюминиевых: нащельников** | **100 м** | **0,24** | **1** | **0,24** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 677,37** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 369,63 |
|   | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 4 063,76 |
|   | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 2 709,17 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **47 709,58** |  | **11 450,30** |
| **17** | **ФСБЦ-09.4.03.11-0081** | **Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов** | **т** | **0,00936** | **1** | **0,00936** | **281 075,08** | **1,12** | **314 804,09** |  | **2 946,57** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 946,57** |
| **18** | **ГЭСН07-01-037-03** | **Герметизация мастикой швов: горизонтальных** | **100 м** | **0,48** | **1** | **0,48** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 268,90** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 198,01 |
|   | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 4 617,81 |
|   | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 3 064,55 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **24 898,46** |  | **11 951,26** |
| **19** | **ГЭСН07-01-037-04** | **Герметизация мастикой швов: вертикальных** | **100 м** | **0,72** | **1** | **0,72** |  |  |  |  |  |
|   | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 830,12** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 703,13 |
|   | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 8 473,44 |
|   | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 5 623,28 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **30 453,94** |  | **21 926,84** |
| **20** | **ФСБЦ-14.5.04.07-0001** | **Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, тип ЛТ-1** | **кг** | **97,2** | **1** | **97,2** | **183,20** | **1,71** | **313,27** |  | **30 449,84** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **30 449,84** |
|   |  | **Итоги по разделу 2 Монтажные работы. :** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 569 338,41 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 125 614,06 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 2 479,72 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 1 220,81 |
|   |  |  Материалы | 440 023,82 |
|   |  |  Строительные работы | 772 174,97 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 125 614,06 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 2 479,72 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 1 220,81 |
|   |  |  материалы | 440 023,82 |
|   |  |  накладные расходы | 122 688,91 |
|   |  |  сметная прибыль | 80 147,65 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 126 834,87 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 122 688,91 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 80 147,65 |
|   |  |  **Итого по разделу 2 Монтажные работы.** | **772 174,97** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 301,5493614 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 2,583981 |  |   |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |
|   |  |  Всего прямые затраты (справочно) | 577 120,41 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 132 492,37 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 2 479,72 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 1 220,81 |
|   |  |  Материалы | 440 927,51 |
|   |  |  Строительные работы | 789 405,06 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 132 492,37 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 2 479,72 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 1 220,81 |
|   |  |  материалы | 440 927,51 |
|   |  |  накладные расходы | 128 876,59 |
|   |  |  сметная прибыль | 83 408,06 |
|   |  |  Всего ФОТ (справочно) | 133 713,18 |
|   |  |  Всего накладные расходы (справочно) | 128 876,59 |
|   |  |  Всего сметная прибыль (справочно) | 83 408,06 |
|   |  |  НДС 20% | 157 881,01 |
|   |  | **ВСЕГО по смете** | **947 286,07** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 321,5874582 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 2,583981 |  |   |