**Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений**

**Техническое задание**

1. **Область применения:**

Замена дверей в помещениях объекта «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958.

1. **Информация об объекте специфицирования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела**  | **Информация** |
| 1. | Тип | Текущий ремонт |
| 2. | Место производства работ | Здание «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж. |
| 3. | Объемы работ | № помещения: 158.Замена двери – 2,2 м2.№ помещения: 159.Замена двери – 2,2 м2.№ помещения: 151.Замена сэндвич панелей – 4,4 м2.№ помещения: 150.Замена двери – 2,2 м2.№ помещения: 166.Замена двери – 2 шт. (4,4 м2).Перед началом работ уточнить объем работ по месту.  |
| 4. | Перечень работ и требования  | № помещения: 158.Необходимо выполнить снятие дверных полотен и наличников, демонтаж дверных коробок, ремонт дверных коробок сэндвич панелями, установка блоков из ПВХ в дверные проемы, монтаж доводчиков и наличников из ПВХ, заделка швов герметиком, установка и врезка дверных замков с ручками.№ помещения: 159.Необходимо выполнить снятие дверных полотен и наличников, демонтаж дверных коробок, ремонт дверных коробок сэндвич панелями, установка блоков из ПВХ в дверные проемы, монтаж доводчиков и наличников из ПВХ, заделка швов герметиком, установка и врезка дверных замков с ручками.№ помещения: 151.Необходимо выполнить ремонт дверных коробок сэндвич панелями. № помещения: 150.Необходимо выполнить снятие дверных полотен и наличников, демонтаж дверных коробок, ремонт дверных коробок сэндвич панелями, установка блоков из ПВХ в дверные проемы, монтаж доводчиков и наличников из ПВХ, заделка швов герметиком, установка и врезка дверных замков с ручками.№ помещения: 166.Необходимо выполнить снятие дверных полотен и наличников, демонтаж дверных коробок, ремонт дверных коробок сэндвич панелями, установка блоков из ПВХ в дверные проемы, монтаж доводчиков и наличников из ПВХ, заделка швов герметиком, установка и врезка дверных замков с ручками.Входные дверные блоки из ПВХ-профилей должны соответствовать ГОСТ 30970-2014. Главные требования: устойчивость к климатическим условиям, влагостойкость, тепло- и звукоизоляция, простота ухода и длительный срок службы. Дверные блоки должны быть безопасны в эксплуатации. |
| 5. | Особенности конструкции и материалов | Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
| 6. | Необходимые документы | Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований. |
| 7. | Дополнительные требования | Технические решения, согласовать с Заказчиком. |

|  |
| --- |
| Дефектная ведомость № 296 |
|  |  Наименование работ: Замена дверей в ОПСт.Место проведения работ: «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж. |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов,****виды работ** | **Состояние, характеристика дефекта,****повреждения и т.п.** | **Рекомендации** | **Объем****и ед.изм.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № помещения: 158, (№ по плану БТИ: 92)  |
| 1 | Дверь | Перекос дверного полотна, полотно не закрывает проем | Замена двери | 2,2 м2 |
| № помещения: 159, (№ по плану БТИ: 94) |
| 2 | Дверь | Перекос дверного полотна, полотно не закрывает проем | Замена двери | 2,2 м2 |
| № помещения: 151, (№ по плану БТИ: 64) |
| 3 | Двери | Физические деформации сэндвич панелей | Замена сэндвич панелей | 4,4 м2 |
| № помещения: 150, (№ по плану БТИ: 63) |
| 4 | Дверь | Перекос дверного полотна, полотно не закрывает проем | Замена двери | 2,2 м2 |
| № помещения: 166, (№ по плану БТИ: 61) |
| 5 | Двери | Перекос дверных полотен, полотно не закрывает проем | Замена дверей | 2 шт. (4,4 м2) |

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ЛСР № -Двери ОПСт\_27.01.25 |
|  *(наименование работ и затрат)* |
| Составлен  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость №296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта | капитальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен**  | IV квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость**  |   | 898,48 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |   | 748,73 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |   | 60,73 | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |   | 0,50 | тыс.руб. |
|  | **оборудования** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |   | 131,71 | чел.-ч. |
|  | **прочих затрат** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |   | 1,04 | чел.-ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Дверные проемы** |
| **1** | **ГЭСНр56-01-010-01** | **Снятие дверных полотен** | **100 м2** | **0,132** | **1** | **0,132** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,1594952 |  |  |  |  | 2 909,26 |
|   | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 36,28 | 1,495 | 7,1594952 |  |  | 406,35 |  | 2 909,26 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *1,18* |  | *0,15576* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 909,26** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 909,26 |
|   | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 618,33 |
|   | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 1 367,35 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **52 234,39** |  | **6 894,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ГЭСНр56-01-011-01** | **Снятие наличников** | **100 м** | **0,312** | **1** | **0,312** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,9637124 |  |  |  |  | 797,95 |
|   | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 4,21 | 1,495 | 1,9637124 |  |  | 406,35 |  | 797,95 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *0,4* |  | *0,1248* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **797,95** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,95 |
|   | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 718,16 |
|   | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 375,04 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **6 061,38** |  | **1 891,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ГЭСНр56-01-009-04** | **Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | **100 шт.** | **0,06** | **1** | **0,06** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,04578 |  |  |  |  | 2 456,70 |
|   | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 67,4 | 1,495 | 6,04578 |  |  | 406,35 |  | 2 456,70 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *1,34* |  | *0,0804* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 456,70** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 456,70 |
|   | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 211,03 |
|   | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 1 154,65 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **97 039,67** |  | **5 822,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ГЭСНр56-01-013-06** | **Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен** | **10 шт** | **0,1** | **1** | **0,1** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 25,05919 |  |  |  |  | 11 467,09 |
|   | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 167,62 | 1,495 | 25,05919 |  |  | 457,60 |  | 11 467,09 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,85 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,030875 |  |  |  |  | 15,15 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,625 | 0,030875 | 477,92 | 1,21 | 578,28 |  | 17,85 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,19 | 1,625 | 0,030875 |  |  | 490,55 |  | 15,15 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,32 |
|   | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,17 |  | 0,017 | 35,71 | 1,4 | 49,99 |  | 0,85 |
|   | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0005 |  | 0,00005 | 70 296,20 | 1,25 | 87 870,25 |  | 4,39 |
|   | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 0,4 |  | 0,04 | 114,90 | 1,25 | 143,63 |  | 5,75 |
|   | 01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | кг | 15 |  | 1,5 | 193,65 | 1,39 | 269,17 |  | 403,76 |
|   | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,168 |  | 0,0168 | 4 338,27 | 1,28 | 5 552,99 |  | 93,29 |
|   | 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,33 |  | 0,033 | 16 496,03 | 0,78 | 12 866,90 |  | 424,61 |
|   | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 9,84 |  | 0,984 | 47,57 | 1,36 | 64,70 |  | 63,66 |
|   | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0,4 |  | 0,04 | 105,25 | 1,19 | 125,25 |  | 5,01 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *0,44* |  | *0,044* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 501,41** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 482,24 |
|   | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 10 334,02 |
|   | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 5 396,65 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **282 320,80** |  | **28 232,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФСБЦ-07.2.05.02-0141** | **Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 50 мм** | **м2** | **2,2** | **1** | **2,2** |  |  | **2 188,87** |  | **4 815,51** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 815,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ГЭСН10-01-047-01** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2** | **100 м2** | **0,132** | **1** | **0,132** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 39,2726334 |  |  |  |  | 17 755,55 |
|   | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 199,01 | 1,495 | 39,2726334 |  |  | 452,11 |  | 17 755,55 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,95 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,928785 |  |  |  |  | 443,25 |
|   | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,05 | 1,625 | 0,225225 | 37,32 | 1,44 | 53,74 |  | 12,10 |
|   | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 1,05 | 1,625 | 0,225225 |  |  | 435,64 |  | 98,12 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,28 | 1,625 | 0,70356 | 477,92 | 1,21 | 578,28 |  | 406,85 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 3,28 | 1,625 | 0,70356 |  |  | 490,55 |  | 345,13 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 897,74 |
|   | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 24,39 |  | 3,21948 |  |  | 5,56 |  | 17,90 |
|   | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм | м | 445 |  | 58,74 | 24,39 | 1,53 | 37,32 |  | 2 192,18 |
|   | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм | 10 м | 29,3 |  | 3,8676 | 158,82 | 1,53 | 242,99 |  | 939,79 |
|   | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | Шт. | 92,63 |  | 12,22716 | 241,35 | 1,12 | 270,31 |  | 3 305,12 |
|   | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм | 10 шт. | 65,2 |  | 8,6064 | 92,73 | 1,25 | 115,91 |  | 997,57 |
|   | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 |  | 1,056 | 369,80 | 1,14 | 421,57 |  | 445,18 |
| *Н* | *11.3.01.02* | *Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей* | *м2* | *100* |  | *13,2* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **26 515,49** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 198,80 |
|   | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 19 654,70 |
|   | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 10 009,34 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **425 602,50** |  | **56 179,53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Цена поставщика** | **Дверь 2100х1000мм** | **Шт.** | **5** | **1** | **5** |  |  | **72 000,00** |  | **360 000,00** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **360 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ФСБЦ-11.3.01.02-0012** | **Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2** | **м2** | **11** | **1** | **11** | **9 144,55** | **1,18** | **10 790,57** |  | **118 696,27** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **118 696,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ГЭСН09-04-012-02** | **Установка дверного доводчика к металлическим дверям** | **Шт.** | **6** | **1** | **6** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,9567 |  |  |  |  | 5 030,03 |
|   | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1,11 | 1,495 | 9,9567 |  |  | 505,19 |  | 5 030,03 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,72 |
|   | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,26 | 1,625 | 2,535 |  |  | 26,32 |  | 66,72 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,79 |
|   | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,2132 |  | 1,2792 |  |  | 5,56 |  | 7,11 |
|   | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,42 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 62,10 |
|   | 01.7.15.14-1046 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм | 100 шт. | 0,08 |  | 0,48 | 120,96 | 1,25 | 151,20 |  | 72,58 |
| *Н* | *01.7.04.01* | *Доводчики дверные* | *Шт.* | *1* |  | *6* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 238,54** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 030,03 |
|   | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 4 677,93 |
|   | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 3 118,62 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 172,52** |  | **13 035,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ФСБЦ-01.7.04.01-1002** | **Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм** | **Шт.** | **6** | **1** | **6** | **11 468,04** | **1,12** | **12 844,20** |  | **77 065,20** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **77 065,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **ГЭСН10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | **100 м** | **0,312** | **1** | **0,312** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,6475608 |  |  |  |  | 1 522,24 |
|   | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 7,82 | 1,495 | 3,6475608 |  |  | 417,33 |  | 1 522,24 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,73 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02028 |  |  |  |  | 9,95 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 1,625 | 0,02028 | 477,92 | 1,21 | 578,28 |  | 11,73 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,04 | 1,625 | 0,02028 |  |  | 490,55 |  | 9,95 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,46 |
|   | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00071 |  | 0,0002215 | 70 296,20 | 1,25 | 87 870,25 |  | 19,46 |
| *Н* | *11.1.01.10* | *Наличники* | *м* | *112* |  | *34,944* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 563,38** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 532,19 |
|   | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 1 654,77 |
|   | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 842,70 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **13 015,54** |  | **4 060,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Цена поставщика** | **Наличник ПВХ** | **м** | **34,944** | **1** | **34,944** |  |  | **210,00** |  | **7 338,24** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 338,24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ГЭСН09-04-014-01** | **Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: тиоколовой мастикой** | **100 м** | **0,312** | **1** | **0,312** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,26508 |  |  |  |  | 1 458,25 |
|   | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 7 | 1,495 | 3,26508 |  |  | 446,62 |  | 1 458,25 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 575,27 |
|   | 14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения | кг | 43,5 |  | 13,572 | 154,05 | 1,71 | 263,43 |  | 3 575,27 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 033,52** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 458,25 |
|   | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1 356,17 |
|   | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 904,12 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **23 377,60** |  | **7 293,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **ФСБЦ-14.1.05.02-1006** | **Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный** | **кг** | **6** | **1** | **6** |  |  | **686,78** |  | **4 120,68** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 120,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ГЭСН10-01-049-03** | **Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками** | **10 шт.** | **6** | **1** | **6** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|   | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 35,3418 |  |  |  |  | 17 336,92 |
|   | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,94 | 1,495 | 35,3418 |  |  | 490,55 |  | 17 336,92 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,28 |
|   |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0585 |  |  |  |  | 33,62 |
|   | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,003 | 1,625 | 0,02925 |  |  | 1 551,19 |  | 45,37 |
|   | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6  | чел.-ч | 0,003 | 1,625 | 0,02925 |  |  | 658,94 |  | 19,27 |
|   | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,003 | 1,625 | 0,02925 | 477,92 | 1,21 | 578,28 |  | 16,91 |
|   | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,003 | 1,625 | 0,02925 |  |  | 490,55 |  | 14,35 |
|   | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,96 |
|   | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,84 |  | 5,04 |  |  | 5,56 |  | 28,02 |
|   | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1 |  | 6 | 56,11 | 1,39 | 77,99 |  | 467,94 |
| *Н* | *01.7.04.04* | *Замки врезные* | *компл* | *10* |  | *60* |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **17 928,78** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 370,54 |
|   | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 18 760,18 |
|   | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 9 553,80 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **7 707,13** |  | **46 242,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **ФСБЦ-01.7.04.04-0036** | **Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой** | **Компл.** | **6** | **1** | **6** | **1 099,35** | **1** | **1 099,35** |  | **6 596,10** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 596,10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **06-1** | **Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)** | **т** | **0,40496** | **1** | **0,40496** |  |  | **377,50** |  | **152,87** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **152,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **02-15-1-01-0056** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 56 км** | **т** | **0,40496** | **1** | **0,40496** |  |  | **449,27** | **1,625** | **295,65** |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **295,65** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по разделу 1 Дверные проемы :** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 654 025,55 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 60 733,99 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 577,53 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 501,97 |
|   |  |  Материалы | 591 916,41 |
|   |  |  Перевозка | 295,65 |
|   |  |  Строительные работы | 748 733,11 |
|   |  |  Строительные работы | 748 437,46 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 60 733,99 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 577,53 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 501,97 |
|   |  |  материалы | 591 916,41 |
|   |  |  накладные расходы | 61 985,29 |
|   |  |  сметная прибыль | 32 722,27 |
|   |  |  Перевозка | 295,65 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 61 235,96 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 61 985,29 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 32 722,27 |
|   |  |  **Итого по разделу 1 Дверные проемы** | **748 733,11** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 131,7119518 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 1,03844 |  |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |
|   |  |  Всего прямые затраты (справочно) | 654 025,55 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 60 733,99 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 577,53 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 501,97 |
|   |  |  Материалы | 591 916,41 |
|   |  |  Перевозка | 295,65 |
|   |  |  Строительные работы | 748 733,11 |
|   |  |  Строительные работы | 748 437,46 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 60 733,99 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 577,53 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 501,97 |
|   |  |  материалы | 591 916,41 |
|   |  |  накладные расходы | 61 985,29 |
|   |  |  сметная прибыль | 32 722,27 |
|   |  |  Перевозка | 295,65 |
|   |  |  Всего ФОТ (справочно) | 61 235,96 |
|   |  |  Всего накладные расходы (справочно) | 61 985,29 |
|   |  |  Всего сметная прибыль (справочно) | 32 722,27 |
|   |  |  НДС 20% | 149 746,62 |
|   |  | **ВСЕГО по смете** | **898 479,73** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 131,7119518 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 1,03844 |  |   |