**Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений**

**Техническое задание**

1. **Область применения:**

Ремонтные работы в комнатах и коридоре объекта «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433.

1. **Информация об объекте специфицирования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела** | **Информация** |
| 1. | Тип | Текущий ремонт |
| 2. | Место производства работ | Здание «Нежилое здание - лабораторный корпус», с кадастровым номером 77:17:0000000:6433, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17. |
| 3. | Объемы работ | Помещения (Количество - 2 шт.)  Потолок – 20,1 м2;  Стены – 90 м2;  Радиаторы – 3 м2;  Вентиляционные отверстия – 1 м2;  Перед началом работ уточнить объем работ по месту. |
| 4. | Перечень работ и требования | Помещения (Количество - 2 шт.)  Потолок:  Очистка поверхностей стен щетками;  Обеспыливание поверхностей;  Выполнение локальной шпатлевки;  Грунтование поверхностей;  Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами;  Стены:  Очистка поверхностей стен щетками;  Обеспыливание поверхностей;  Выполнение локальной шпатлевки;  Грунтование поверхностей;  Полное окрашивание моющими водно-дисперсионными акриловыми составами;  Радиаторы:  Очистка поверхности щетками;  Обеспыливание поверхностей;  Покраска акриловой эмалью для радиаторов отопления;  Вентиляционные отверстия:  Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона. |
| 5. | Особенности конструкции и материалов | Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
| 6. | Необходимые документы | Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований. |
| 7. | Дополнительные требования | Технические решения, согласовать с Заказчиком. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость №306** | | | | | |
| на текущий ремонт  (вид ремонта – текущий/капитальный) | | | **Наименование работ:** Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом.  **Место проведения работ:** «Нежилое здание-лабораторный корпус» (кадастровый номер 77:17:0000000:6433). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 17, 3 этаж. | | |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов/виды работ** | **Состояние, характеристика дефекта,**  **повреждения и т.п.** | | **Рекомендации** | **Объем**  **и ед.изм.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **№ помещения по плану БТИ: 258, 258А** | | | | | |
| 1 | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины. | | Произвести:  - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку  - Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами. | 20,1 м2 |
| 2 | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна, царапины. | | Произвести:  - Очистку поверхности щетками, обеспыливание, локальную шпатлевку  - Грунтование стен. Полное окрашивание моющимися водно-дисперсионными акриловыми составами. | 90 м2 |
| 3 | Радиаторы | Вздутие и отпадение окрасочного слоя | | Произвести:  - Очистку поверхности щетками, обеспыливание  - Покраску акриловой эмалью для радиаторов отопления | 3 м2 |
| 4 | Вентиляционные отверстия | Имеются не действующие вентиляционные отверстия | | Произвести заделку отверстий листами из гипсокартона | 1 м2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Ремонтные работы в лаборатории полиомиелита и других энтеровирусных инфекций с референс-центром ВОЗ по надзору за полиомиелитом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Основание |  | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен** | | I квартал 2025 года | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Сметная стоимость** | |  | 879,98 | тыс.руб. |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | **строительных работ** |  | 733,32 | тыс.руб. |  | |  | |  |  | |  | | Средства на оплату труда рабочих | | | |  | | 258,64 | | | тыс.руб. | | |
|  | **монтажных работ** |  | 0,00 | тыс.руб. |  | |  | |  |  | |  | | Средства на оплату труда машинистов | | | |  | | 1,70 | | | тыс.руб. | | |
|  | **оборудования** |  | 0,00 | тыс.руб. |  | |  | |  |  | |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | |  | | 302,84 | | | чел.-ч. | | |
|  | **прочих затрат** |  | 0,00 | тыс.руб. |  | |  | |  |  | |  | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | 1,98 | | | чел.-ч. | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | коэффициенты | | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу измерения в базисном уровне цен | | индекс | | на единицу измерения в текущем уровне цен | | коэффициенты | | всего в текущем уровне цен | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| **Раздел 1. Ремонт помещений №№ 258, 258А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСН13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | **м2** | | **90** | | **1** | | | **90** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 125,7525 | |  | |  | |  | |  | | 105 511,78 | | |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | | чел.-ч | | 0,9 | | 1,5525 | | | 125,7525 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 105 511,78 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **105 511,78** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 105 511,78 | | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | | 94 | |  | |  | |  | |  | | 99 181,07 | | |
|  | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | | 0,85 | | | 43,35 | |  | |  | |  | |  | | 45 739,36 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **2 782,58** | |  | | **250 432,21** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **2** | **ГЭСН15-02-019-03** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен** | | **100 м2** | | **0,9** | | **1** | | | **0,9** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 45,3966525 | |  | |  | |  | |  | | 38 089,75 | | |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | | чел.-ч | | 32,49 | | 1,5525 | | | 45,3966525 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 38 089,75 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 68,81 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | чел.-ч | |  | |  | | | 1,4124375 | |  | |  | |  | |  | | 1 192,59 | | |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | | маш.-ч | | 0,02 | | 1,6875 | | | 0,030375 | |  | |  | | 1 574,27 | |  | | 47,82 | | |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | чел.-ч | | 0,02 | | 1,6875 | | | 0,030375 | |  | |  | | 687,23 | | 1,58 | | 32,98 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | маш.-ч | | 0,21 | | 1,6875 | | | 0,3189375 | | 37,32 | | 1,47 | | 54,86 | |  | | 17,50 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | чел.-ч | | 0,21 | | 1,6875 | | | 0,3189375 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 267,60 | | |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | | маш.-ч | | 0,7 | | 1,6875 | | | 1,063125 | | 2,31 | | 1,42 | | 3,28 | |  | | 3,49 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | чел.-ч | | 0,7 | | 1,6875 | | | 1,063125 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 892,01 | | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 22,95 | | |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | | м3 | | 0,51 | |  | | | 0,459 | | 35,71 | | 1,4 | | 49,99 | |  | | 22,95 | | |
| *П,Н* | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | | *0* | |  | | | *0* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| *П,Н* | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | | *т* | | *0* | |  | | | *0* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **39 374,10** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 39 282,34 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | | 100 | |  | |  | |  | |  | | 39 282,34 | | |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | 0,85 | | | 41,65 | |  | |  | |  | |  | | 16 361,09 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **105 575,03** | |  | | **95 017,53** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **3** | **ФСБЦ-04.3.02.08-0100** | **Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75** | | **кг** | | **1530** | | **1** | | | **1530** | |  | |  | | **39,38** | |  | | **60 251,40** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **60 251,40** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **4** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0012** | **Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** | | **кг** | | **18** | | **1** | | | **18** | | **68,29** | | **1,48** | | **101,07** | |  | | **1 819,26** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 819,26** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **5** | **ГЭСН15-04-025-08** | **Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен** | | **100 м2** | | **0,9** | | **1** | | | **0,9** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 65,3913 | |  | |  | |  | |  | | 58 324,19 | | |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | | чел.-ч | | 46,8 | | 1,5525 | | | 65,3913 | |  | |  | | 564,51 | | 1,58 | | 58 324,19 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 98,24 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | чел.-ч | |  | |  | | | 0,18225 | |  | |  | |  | |  | | 170,58 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | маш.-ч | | 0,01 | | 1,6875 | | | 0,0151875 | | 37,32 | | 1,47 | | 54,86 | |  | | 0,83 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | чел.-ч | | 0,01 | | 1,6875 | | | 0,0151875 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 12,74 | | |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | маш.-ч | | 0,11 | | 1,6875 | | | 0,1670625 | | 477,92 | | 1,22 | | 583,06 | |  | | 97,41 | | |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | | чел.-ч | | 0,11 | | 1,6875 | | | 0,1670625 | |  | |  | | 597,98 | | 1,58 | | 157,84 | | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 7 668,33 | | |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | | кг | | 1,44 | |  | | | 1,296 | | 2 507,62 | | 1,23 | | 3 084,37 | |  | | 3 997,34 | | |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | | м2 | | 0,84 | |  | | | 0,756 | | 531,44 | | 1,23 | | 653,67 | |  | | 494,17 | | |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | | кг | | 0,31 | |  | | | 0,279 | | 56,11 | | 1,44 | | 80,80 | |  | | 22,54 | | |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | | т | | 0,0075 | |  | | | 0,00675 | | 51 280,15 | | 1,48 | | 75 894,62 | |  | | 512,29 | | |
|  | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) | | т | | 0,0113 | |  | | | 0,01017 | | 78 632,99 | | 1,25 | | 98 291,24 | |  | | 999,62 | | |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | | т | | 0,0507 | |  | | | 0,04563 | | 24 995,33 | | 1,44 | | 35 993,28 | |  | | 1 642,37 | | |
| *Н* | *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению* | | *т* | | *0,01837* | |  | | | *0,016533* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **66 261,34** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 58 494,77 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | | 100 | |  | |  | |  | |  | | 58 494,77 | | |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | 0,85 | | | 41,65 | |  | |  | |  | |  | | 24 363,07 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **165 687,98** | |  | | **149 119,18** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **6** | **ФСБЦ-14.5.11.01-0003** | **Шпатлевка масляно-клеевая** | | **т** | | **-0,04563** | | **1** | | | **-0,04563** | | **24 995,33** | | **1,44** | | **35 993,28** | |  | | **-1 642,37** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **-1 642,37** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **7** | **ФСБЦ-14.5.11.02-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная** | | **т** | | **0,04563** | | **1** | | | **0,04563** | | **52 790,33** | | **1,44** | | **76 018,08** | |  | | **3 468,70** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 468,70** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **8** | **ФСБЦ-14.4.04.13-0002** | **Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2** | | **кг** | | **16,533** | | **1** | | | **16,533** | | **804,72** | | **1,28** | | **1 030,04** | |  | | **17 029,65** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **17 029,65** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Потолок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ГЭСН13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | **м2** | | **20,1** | | **1** | | | **20,1** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 28,084725 | |  | |  | |  | |  | | 23 564,30 | | |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | | чел.-ч | | 0,9 | | 1,5525 | | | 28,084725 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 23 564,30 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **23 564,30** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 23 564,30 | | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | | 94 | |  | |  | |  | |  | | 22 150,44 | | |
|  | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | | 0,85 | | | 43,35 | |  | |  | |  | |  | | 10 215,12 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **2 782,58** | |  | | **55 929,86** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **10** | **ГЭСН15-02-019-04** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков** | | **100 м2** | | **0,201** | | **1** | | | **0,201** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 11,7768614 | |  | |  | |  | |  | | 9 881,30 | | |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | | чел.-ч | | 37,74 | | 1,5525 | | | 11,7768614 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 9 881,30 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 15,60 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | чел.-ч | |  | |  | | | 0,3357957 | |  | |  | |  | |  | | 283,42 | | |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | | маш.-ч | | 0,02 | | 1,6875 | | | 0,0067838 | |  | |  | | 1 574,27 | |  | | 10,68 | | |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | | чел.-ч | | 0,02 | | 1,6875 | | | 0,0067838 | |  | |  | | 687,23 | | 1,58 | | 7,37 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | маш.-ч | | 0,22 | | 1,6875 | | | 0,0746213 | | 37,32 | | 1,47 | | 54,86 | |  | | 4,09 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | чел.-ч | | 0,22 | | 1,6875 | | | 0,0746213 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 62,61 | | |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | | маш.-ч | | 0,75 | | 1,6875 | | | 0,2543906 | | 2,31 | | 1,42 | | 3,28 | |  | | 0,83 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | чел.-ч | | 0,75 | | 1,6875 | | | 0,2543906 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 213,44 | | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 5,43 | | |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | | м3 | | 0,54 | |  | | | 0,10854 | | 35,71 | | 1,4 | | 49,99 | |  | | 5,43 | | |
| *П,Н* | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | | *0* | |  | | | *0* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| *П,Н* | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | | *т* | | *0* | |  | | | *0* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **10 185,75** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 10 164,72 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | | 100 | |  | |  | |  | |  | | 10 164,72 | | |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | 0,85 | | | 41,65 | |  | |  | |  | |  | | 4 233,61 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **122 308,86** | |  | | **24 584,08** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **11** | **ФСБЦ-04.3.02.08-0100** | **Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75** | | **кг** | | **341,7** | | **1** | | | **341,7** | |  | |  | | **39,38** | |  | | **13 456,15** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **13 456,15** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **12** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0012** | **Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** | | **кг** | | **4,02** | | **1** | | | **4,02** | | **68,29** | | **1,48** | | **101,07** | |  | | **406,30** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **406,30** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **13** | **ГЭСН15-04-025-09** | **Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков** | | **100 м2** | | **0,201** | | **1** | | | **0,201** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 17,7869925 | |  | |  | |  | |  | | 15 864,68 | | |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | | чел.-ч | | 57 | | 1,5525 | | | 17,7869925 | |  | |  | | 564,51 | | 1,58 | | 15 864,68 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 22,12 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | чел.-ч | |  | |  | | | 0,0440944 | |  | |  | |  | |  | | 40,94 | | |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | | маш.-ч | | 0,02 | | 1,6875 | | | 0,0067838 | | 37,32 | | 1,47 | | 54,86 | |  | | 0,37 | | |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | | чел.-ч | | 0,02 | | 1,6875 | | | 0,0067838 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 5,69 | | |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | маш.-ч | | 0,11 | | 1,6875 | | | 0,0373106 | | 477,92 | | 1,22 | | 583,06 | |  | | 21,75 | | |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | | чел.-ч | | 0,11 | | 1,6875 | | | 0,0373106 | |  | |  | | 597,98 | | 1,58 | | 35,25 | | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 798,66 | | |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | | кг | | 1,44 | |  | | | 0,28944 | | 2 507,62 | | 1,23 | | 3 084,37 | |  | | 892,74 | | |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | | м2 | | 0,84 | |  | | | 0,16884 | | 531,44 | | 1,23 | | 653,67 | |  | | 110,37 | | |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | | кг | | 0,31 | |  | | | 0,06231 | | 56,11 | | 1,44 | | 80,80 | |  | | 5,03 | | |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | | т | | 0,0089 | |  | | | 0,0017889 | | 51 280,15 | | 1,48 | | 75 894,62 | |  | | 135,77 | | |
|  | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) | | т | | 0,013 | |  | | | 0,002613 | | 78 632,99 | | 1,25 | | 98 291,24 | |  | | 256,84 | | |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | | т | | 0,055 | |  | | | 0,011055 | | 24 995,33 | | 1,44 | | 35 993,28 | |  | | 397,91 | | |
| *Н* | *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению* | | *т* | | *0,021* | |  | | | *0,004221* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **17 726,40** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 15 905,62 | | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | % | | 100 | |  | | | 100 | |  | |  | |  | |  | | 15 905,62 | | |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | | 49 | | 0,85 | | | 41,65 | |  | |  | |  | |  | | 6 624,69 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **200 282,14** | |  | | **40 256,71** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **14** | **ФСБЦ-14.5.11.01-0003** | **Шпатлевка масляно-клеевая** | | **т** | | **-0,011055** | | **1** | | | **-0,011055** | | **24 995,33** | | **1,44** | | **35 993,28** | |  | | **-397,91** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **-397,91** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **15** | **ФСБЦ-14.5.11.02-0101** | **Шпатлевка водно-дисперсионная** | | **т** | | **0,011055** | | **1** | | | **0,011055** | | **52 790,33** | | **1,44** | | **76 018,08** | |  | | **840,38** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **840,38** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **16** | **ФСБЦ-14.4.04.13-0002** | **Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2** | | **кг** | | **4,221** | | **1** | | | **4,221** | | **804,72** | | **1,28** | | **1 030,04** | |  | | **4 347,80** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 347,80** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Прочие работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **ГЭСН13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | **м2** | | **3** | | **1** | | | **3** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 4,19175 | |  | |  | |  | |  | | 3 517,06 | | |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | | чел.-ч | | 0,9 | | 1,5525 | | | 4,19175 | |  | |  | | 531,04 | | 1,58 | | 3 517,06 | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **3 517,06** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 517,06 | | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | | 94 | |  | |  | |  | |  | | 3 306,04 | | |
|  | Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | | 0,85 | | | 43,35 | |  | |  | |  | |  | | 1 524,65 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **2 782,58** | |  | | **8 347,75** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **18** | **ГЭСНр62-03-006-02** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза** | | **100 м2** | | **0,03** | | **1** | | | **0,03** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 2,952855 | |  | |  | |  | |  | | 2 540,04 | | |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | | чел.-ч | | 63,4 | | 1,5525 | | | 2,952855 | |  | |  | | 544,43 | | 1,58 | | 2 540,04 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,30 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | чел.-ч | |  | |  | | | 0,0005063 | |  | |  | |  | |  | | 0,48 | | |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | маш.-ч | | 0,01 | | 1,6875 | | | 0,0005063 | | 477,92 | | 1,22 | | 583,06 | |  | | 0,30 | | |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | | чел.-ч | | 0,01 | | 1,6875 | | | 0,0005063 | |  | |  | | 597,98 | | 1,58 | | 0,48 | | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 19,81 | | |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | | кг | | 0,1 | |  | | | 0,003 | | 56,11 | | 1,44 | | 80,80 | |  | | 0,24 | | |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | | т | | 0,0086 | |  | | | 0,000258 | | 60 697,21 | | 1,25 | | 75 871,51 | |  | | 19,57 | | |
| *Н* | *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению* | | *т* | | *0,0161* | |  | | | *0,000483* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **2 560,63** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 540,52 | | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 90 | |  | | | 90 | |  | |  | |  | |  | | 2 286,47 | | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 46 | |  | | | 46 | |  | |  | |  | |  | | 1 168,64 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **200 524,67** | |  | | **6 015,74** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **19** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0171** | **Краска масляная МА-15, мумия** | | **т** | | **0,000483** | | **1** | | | **0,000483** | | **78 181,54** | | **1,31** | | **102 417,82** | |  | | **49,47** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **49,47** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **20** | **ГЭСН10-05-011-02** | **Заделка вентиляционнных отверстий листами ГКЛ на металлическом каркасе (прим).** | | **100 м2** | | **0,01** | | **1** | | | **0,01** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.6 п.1.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,58; ЗПМ=1,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_п.58\_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | | чел.-ч | |  | |  | | | 1,505925 | |  | |  | |  | |  | | 1 343,17 | | |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | | чел.-ч | | 97 | | 1,5525 | | | 1,505925 | |  | |  | | 564,51 | | 1,58 | | 1 343,17 | | |
|  | 2 | ЭМ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 6,87 | | |
|  |  | ОТм(ЗТм) | | чел.-ч | |  | |  | | | 0,0064126 | |  | |  | |  | |  | | 7,10 | | |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | | маш.-ч | | 0,19 | | 1,6875 | | | 0,0032063 | |  | |  | | 1 552,12 | |  | | 4,98 | | |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | | чел.-ч | | 0,19 | | 1,6875 | | | 0,0032063 | |  | |  | | 803,25 | | 1,58 | | 4,07 | | |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | маш.-ч | | 0,19 | | 1,6875 | | | 0,0032063 | | 477,92 | | 1,22 | | 583,06 | |  | | 1,87 | | |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | | чел.-ч | | 0,19 | | 1,6875 | | | 0,0032063 | |  | |  | | 597,98 | | 1,58 | | 3,03 | | |
|  | 91.21.12-004 | Ножницы электрические | | маш.-ч | | 0,32 | | 1,6875 | | | 0,0054 | |  | |  | | 2,79 | |  | | 0,02 | | |
|  | 4 | М | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 400,72 | | |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | | м3 | | 0,036 | |  | | | 0,00036 | | 35,71 | | 1,4 | | 49,99 | |  | | 0,02 | | |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | | кВт-ч | | 2,232 | |  | | | 0,02232 | |  | |  | | 5,78 | |  | | 0,13 | | |
|  | 01.7.06.01-0041 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм | | м | | 135 | |  | | | 1,35 | | 3,62 | | 1,53 | | 5,54 | |  | | 7,48 | | |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | | м | | 68 | |  | | | 0,68 | | 2,60 | | 0,96 | | 2,50 | |  | | 1,70 | | |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | | 100 м | | 1,35 | |  | | | 0,0135 | | 1 955,23 | | 1,53 | | 2 991,50 | |  | | 40,39 | | |
|  | 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм | | 100 шт.. | | 0,81 | |  | | | 0,0081 | | 178,64 | | 1,25 | | 223,30 | |  | | 1,81 | | |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | | 100 шт. | | 3,22 | |  | | | 0,0322 | | 52,34 | | 1,39 | | 72,75 | |  | | 2,34 | | |
|  | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм | | 100 шт. | | 3,68 | |  | | | 0,0368 | | 22,93 | | 1,25 | | 28,66 | |  | | 1,05 | | |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | | 100 шт. | | 22,21 | |  | | | 0,2221 | | 22,84 | | 1,25 | | 28,55 | |  | | 6,34 | | |
|  | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм | | м | | 136 | |  | | | 1,36 | | 44,16 | | 0,84 | | 37,09 | |  | | 50,44 | | |
|  | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм | | м | | 306 | |  | | | 3,06 | | 64,44 | | 0,84 | | 54,13 | |  | | 165,64 | | |
|  | 07.2.06.04-0078 | Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм | | 100 шт. | | 0,81 | |  | | | 0,0081 | | 2 384,14 | | 1,44 | | 3 433,16 | |  | | 27,81 | | |
|  | 07.2.06.05-0001 | Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм | | 100 шт. | | 0,81 | |  | | | 0,0081 | | 1 701,99 | | 1,44 | | 2 450,87 | |  | | 19,85 | | |
|  | 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм | | 100 ш.т | | 1,83 | |  | | | 0,0183 | | 2 013,47 | | 1,44 | | 2 899,40 | |  | | 53,06 | | |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | | кг | | 10 | |  | | | 0,1 | | 68,29 | | 1,48 | | 101,07 | |  | | 10,11 | | |
|  | 14.5.11.03-0001 | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | | кг | | 4 | |  | | | 0,04 | | 66,77 | | 1,26 | | 84,13 | |  | | 3,37 | | |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | | кг | | 42 | |  | | | 0,42 | | 17,34 | | 1,26 | | 21,85 | |  | | 9,18 | | |
| *Н* | *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные* | | *м2* | | *111* | |  | | | *1,11* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| *Н* | *07.2.06.04* | *Тяга подвесов* | | *Шт.* | | *81* | |  | | | *0,81* | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 757,86** | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 350,27 | | |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | | % | | 108 | |  | | | 108 | |  | |  | |  | |  | | 1 458,29 | | |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | | % | | 55 | | 0,85 | | | 46,75 | |  | |  | |  | |  | | 631,25 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **384 740,00** | |  | | **3 847,40** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **21** | **ФСБЦ-01.6.01.02-0006** | **Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм** | | **м2** | | **1,11** | | **1** | | | **1,11** | | **92,12** | | **1,38** | | **127,13** | |  | | **141,11** | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **141,11** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Ремонт помещений №№ 258, 258А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **733 320,40** | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 370 229,16 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 258 636,27 | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 211,94 | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 695,11 | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 685,84 | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 733 320,40 | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 258 636,27 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 211,94 | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 695,11 | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 685,84 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252 229,76 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 861,48 | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 331,38 | | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252 229,76 | | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 861,48 | | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 664,08 | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **879 984,48** | | |
|  |  | справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Затраты труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Затраты труда машинистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 302,8395614 | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 1,9814965 | |  | | | | | | | |  | | |