Приложение № 1 
к запросу о предоставлении коммерческих предложений

Техническое задание 
на выполнение ремонтных работ металлических лестничных перил
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита)

1.  Область применения: Металлические лестничные перила применяются для обеспечения безопасности, опоры и декоративного оформления внутренних и наружных лестниц в жилых, общественных и производственных зданиях.
2. Информация об объекте специфицирования
	№
	Наименование раздела 
	Информация

	1. 
	Тип
	Металлические лестничные перила. Текущий ремонт.

	2. 
	Количество
	76 шт. (273.6 п/м). Фактические размеры и количество изделий уточняются непосредственно при замерах.

	3. 
	Место установки
	«Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23.

	4. 
	Назначение и функциональные требования
	Металлические лестничные перила обеспечивают безопасность, предотвращая от падения, служат надежной опорой при подъеме/спуске и выполняют декоративную функцию. Должны быть долговечны, устойчивы к нагрузкам, подходить для лестничных пролетов эвакуационных путей, обеспечивая удобный хват.

	5. 
	Габаритные размеры
	Длина – 3,8 м.
Высота – 0,9 м.
Фактические размеры и количество изделий уточняются непосредственно при замерах.

	6. 
	Особенности конструкции
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115.

	7. 
	Технические характеристики
	Конструкции высотой 900 мм. 
Рассчитанные на нагрузки от 100 кг/пог. м.
Квадратные поручни и стойки 40х40 мм.
Ограждения устанавливаются с шагом стоек 100–150 см.

	8. 
	Необходимые документы
	Паспорт качества, протоколы испытаний на прочность, соответствие ГОСТам.

	9. 
	Дополнительные требования
	Крепление стоек перил анкерами/закладными деталями с заполнением отверстий раствором. Ограждения должны обеспечивать безопасность, не иметь острых углов. Демонтаж старых металлических перил и сопутствующих элементов силами и средствами исполнителя/поставщика. Металлические перила после демонтажа переместить с места демонтажа на место, обозначенное Заказчиком, для дальнейшего их хранения. Металлические перила должны быть новыми, ранее не использованными. Подрядчик осуществляет необходимые замеры. Сборка и покраска осуществляется на территории Подрядчика. Монтаж перил осуществляется в полной заводской готовности. Подрядчик своими силами и за свой счет должен произвести доставку и разгрузку всего необходимого оборудования, комплектующих и материалов для выполнения работ. Подрядчик своими силами и за свой счет должен собирать и утилизировать строительный и иной мусор, возникший в результате выполнения работ. Подрядчик своими силами и за свой счет производит уборку мест производства работ до состояния, в котором они находились до момента начала производства работ.



3. Ссылочные документы
Замечания комиссии. Основным стандартом для металлических перил является ГОСТ 25772-2021 (введен с 01.09.2021), регламентирующий технические условия для ограждений лестниц, балконов и крыш. Он устанавливает требования к высоте (от 900 до 1200 мм), прочности и конструктивным элементам стальных ограждений для жилых и общественных зданий. 
4. Список Приложений
Приложение № 1 Локальная смета.


Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]Локальная смета

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 327

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена перил

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектная ведомость № 327
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	965,42
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	469,57
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	264,36
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	321,76
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	3,30
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	450,28
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	5,19
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена перил

	1
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	2,736
	1
	2,736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	105,032304
	
	
	
	
	56 461,17

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	1,3
	105,032304
	
	
	537,56
	
	56 461,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	645,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,06704
	
	
	
	
	645,90

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	1,3
	1,06704
	
	
	605,36
	
	645,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	1,3
	1,06704
	
	
	605,32
	
	645,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,09

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	
	9,93168
	
	
	6,05
	
	60,09

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 813,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 107,07

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	58 249,21

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	30 837,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 691,57
	 
	146 900,13

	2
	ФСБЦ-01.7.17.06-0092
	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм
	шт
	2
	1
	2
	56,21
	1,24
	69,70
	 
	139,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,40

	3
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,176
	1
	1,176
	 
	 
	1 290,34
	1,3
	1 972,67

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 972,67

	4
	02-15-1-01-0056
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 56 км
	т
	1,17648
	1
	1,17648
	 
	 
	512,17
	1,3
	783,33

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	783,33

	Металлические лестичные перила из трубы 40*40*3 мм

	5
	ГЭСНм38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/Изготовление металлических лестничных перил длиной 3,8 м, высотой 0,88 м
	т
	1,17648
	1
	1,17648
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	183,53088
	
	
	
	
	111 094,91

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	120
	1,3
	183,53088
	
	
	605,32
	
	111 094,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 274,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,8141402
	
	
	
	
	1 862,35

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	1,3
	0,764712
	
	
	1 613,51
	
	1 233,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	1,3
	0,764712
	
	
	813,11
	
	621,79

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,37
	1,3
	2,0953109
	13,44
	1,4
	18,82
	
	39,43

	 
	91.14.02-002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,5
	1,3
	0,764712
	611,75
	1,23
	752,45
	
	575,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	1,3
	0,764712
	
	
	605,32
	
	462,90

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	1,3
	1,529424
	4,35
	1,23
	5,35
	
	8,18

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	30,3
	1,3
	46,3415472
	
	
	29,07
	
	1 347,15

	 
	91.21.16-001
	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт
	маш.-ч
	0,84
	1,3
	1,2847162
	44,36
	1,23
	54,56
	
	70,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	1,3
	1,2847162
	
	
	605,32
	
	777,66

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 060,59

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	3,058848
	114,64
	0,8
	91,71
	
	280,53

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,58824
	41,38
	1,32
	54,62
	
	32,13

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	1,3482461
	
	
	6,05
	
	8,16

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	25,29432
	155,63
	0,95
	147,85
	
	3 739,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 291,98

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1 709,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112 957,26

	 
	Пр/812-080.0-1
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	101 661,53

	 
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	50 830,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 317,55
	 
	274 493,43

	8
	ФСБЦ-23.3.08.01-0025
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
	т
	0,919296
	1
	0,919296
	59 104,00
	0,87
	51 420,48
	 
	47 270,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 270,64

	13
	ГЭСН09-03-039-06
	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг
	т
	0,919296
	1
	0,919296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	138,6298368
	
	
	
	
	83 915,41

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	116
	1,3
	138,6298368
	
	
	605,32
	
	83 915,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 380,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1950848
	
	
	
	
	723,41

	 
	91.06.03-578
	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)
	маш.-ч
	23,2
	1,3
	27,7259674
	9,09
	1,4
	12,73
	
	352,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1
	1,3
	1,1950848
	
	
	605,36
	
	723,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1
	1,3
	1,1950848
	
	
	605,32
	
	723,41

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	37,54
	1,3
	44,8634834
	
	
	29,07
	
	1 304,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 947,54

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,78
	
	0,7170509
	41,38
	1,32
	54,62
	
	39,17

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	6
	
	5,515776
	174,93
	1,15
	201,17
	
	1 109,61

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0171908
	307,84
	1,05
	323,23
	
	5,56

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0003
	
	0,0002758
	51 280,15
	1,49
	76 407,42
	
	21,07

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0005516
	98 526,45
	1,34
	132 025,44
	
	72,83

	 
	08.3.11.01-1100
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П
	т
	0,0019
	
	0,0017467
	
	
	60 838,05
	
	106,27

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	3
	
	2,757888
	142,68
	0,95
	135,55
	
	373,83

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	2,3901696
	114,64
	0,8
	91,71
	
	219,20

	Н
	07.2.07.11
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,919296
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 966,95

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	84 638,82

	 
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	78 714,10

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	44 604,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 922,04
	 
	212 285,71

	14
	ГЭСН07-05-016-05
	Устройство поручня из поливинилхлорида на металлические ограждения/накладки
	100 м
	1,3
	1
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	17,6436
	 
	 
	 
	 
	9 484,49

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	10,44
	1,3
	17,6436
	 
	 
	537,56
	 
	9 484,49

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,85

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0845
	 
	 
	 
	 
	50,00

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,3
	0,0169
	37,32
	1,47
	54,86
	 
	0,93

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,3
	0,0169
	 
	 
	537,56
	 
	9,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,3
	0,0676
	 
	 
	605,36
	 
	40,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	1,3
	0,0676
	 
	 
	605,32
	 
	40,92

	Н
	11.3.03.09
	Поручни из поливинилхлорида
	м
	102
	 
	132,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 576,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 534,49

	 
	Пр/812-007.1-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116
	 
	116
	 
	 
	 
	 
	11 060,01

	 
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	 
	 
	 
	 
	6 483,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 861,38
	 
	27 119,80

	16
	ФСБЦ-11.3.03.09-0001
	Поручни из ПВХ, диаметр 50 мм
	м
	132,6
	1
	132,6
	421,05
	1,27
	534,73
	 
	70 905,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 905,20

	11
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,43776
	1
	0,43776
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0218573
	
	
	
	
	2 020,29

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	1,3
	3,0218573
	
	
	668,56
	
	2 020,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0113818
	
	
	
	
	7,40

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,3
	0,0056909
	6,62
	1,4
	9,27
	
	0,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,3
	0,0056909
	
	
	1 568,18
	
	8,92

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	1,3
	0,0056909
	
	
	695,66
	
	3,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,3
	0,0056909
	
	
	605,36
	
	3,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,3
	0,0056909
	
	
	605,32
	
	3,44

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	1,3
	0,6373786
	4,52
	1,3
	5,88
	
	3,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,80

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0039398
	51 280,15
	1,49
	76 407,42
	
	301,03

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0006566
	75 885,63
	1,34
	101 686,74
	
	66,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 411,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 027,69

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 906,03

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	879,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 871,09
	 
	5 196,69

	12
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,43776
	1
	0,43776
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.3
	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4243149
	
	
	
	
	1 385,35

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2,6
	2,4243149
	
	
	571,44
	
	1 385,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0227636
	
	
	
	
	14,81

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,6
	0,0113818
	6,62
	1,4
	9,27
	
	0,11

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,6
	0,0113818
	
	
	1 568,18
	
	17,85

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,6
	0,0113818
	
	
	695,66
	
	7,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,6
	0,0113818
	
	
	605,36
	
	6,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2,6
	0,0113818
	
	
	605,32
	
	6,89

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2,6
	0,7398144
	4,52
	1,3
	5,88
	
	4,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	909,66

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,009
	2
	0,0078797
	80 322,25
	1,28
	102 812,48
	
	810,13

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	1,225728
	60,60
	1,34
	81,20
	
	99,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 339,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 400,16

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 316,15

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	606,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 736,25
	 
	4 262,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Замена перил :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	404 179,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	264 361,62

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 143,88

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 303,87

	 
	
	               Материалы
	127 370,07

	 
	
	     Строительные работы
	469 565,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	153 266,71

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 869,75

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 441,52

	 
	
	               материалы
	74 329,69

	 
	
	               накладные расходы
	151 245,50

	 
	
	               сметная прибыль
	83 411,90

	 
	
	     Монтажные работы
	321 764,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	111 094,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 274,13

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 862,35

	 
	
	               материалы
	53 040,38

	 
	
	               накладные расходы
	101 661,53

	 
	
	               сметная прибыль
	50 830,77

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	267 665,49

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	252 907,03

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	134 242,67

	 
	
	Всего по разделу 1 Замена перил
	791 329,14

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	450,282793
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	5,1949104
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	404 179,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	264 361,62

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 143,88

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 303,87

	 
	
	               Материалы
	127 370,07

	 
	
	     Строительные работы
	469 565,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	153 266,71

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 869,75

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 441,52

	 
	
	               материалы
	74 329,69

	 
	
	               накладные расходы
	151 245,50

	 
	
	               сметная прибыль
	83 411,90

	 
	
	     Монтажные работы
	321 764,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	111 094,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 274,13

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 862,35

	 
	
	               материалы
	53 040,38

	 
	
	               накладные расходы
	101 661,53

	 
	
	               сметная прибыль
	50 830,77

	 
	
	Всего
	791 329,14

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	267 665,49

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	252 907,03

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	134 242,67

	 
	
	     НДС 22%
	174 092,41

	 
	
	ВСЕГО по смете
	965 421,55




