|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приложение № 2 к запросу*  *о предоставлении коммерческих предложений* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальная смета на выполнения работ по капитальному Ремонту помещений №1, №2 №3, №4 в подвале здания «Нежилое здание компрессорная (реакторный корпус)» для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»**  **(Институт полиомиелита)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На капитальный Ремонт помещений №1, №2 №3, №4 в подвале здания «Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование конструктивного решения)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость № | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | на октябрь 2021 г. (индексы ООО "Стройинформресурс" к ФЕР-2020 (с изм. 1-3)) | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Сметная стоимость** | | 9172,10 | (5813,62) | | | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  | строительных работ | 7576,58 | (4837,59) | | | | тыс.руб. | |  | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | | | |  | | 665,78 | (19,27) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 16,06 | (0,8) | | | | тыс.руб. | |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | | |  | |  | 2123,40 | чел.час. |
|  | оборудования | 50,77 | (6,29) | | | | тыс.руб. | |  | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | |  | |  | 16,92 | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,00 | (0) | | | | тыс.руб. | |  | | Расчетный измеритель конструктивного решения | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | Количество | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | | | | Индексы | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|
| на единицу | коэффициенты | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу | | | коэффициенты | | всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | |
| **Раздел 1. Помещение № 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** |  |  | | **0,7216** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=72,16 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 178,00 | | | 1,15 | | 147,71 | 34,55 | | 5 103 | |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | *т* | *4,6* |  | | *3,31936* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 22,82 | 1,15 | | 18,9369488 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 178,00 | | |  | | 147,71 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 147,71 |  | | 5 103 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 |  | | 103 | |  | | |  | | 152,14 |  | | 5 256 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 |  | | 59 | |  | | |  | | 87,15 |  | | 3 011 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **387,00** |  | | **13 370** | |
| **2** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **3,31936** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **ФЕР15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен** | | **100 м2** |  |  | | **0,7216** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=72,16 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 157,00 | | | 1,3225 | | 149,83 | 34,55 | | 5 177 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 1,62 | | | 1,4375 | | 1,68 | 12,44 | | 21 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,37 | | | 1,4375 | | 0,38 | 34,55 | | 13 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 0,36 | | |  | | 0,26 | 29,32 | | 8 | |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | *т* | *0,02* |  | | *0,014432* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 16,32 | 1,3225 | | 15,5744371 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | 1,4375 | | 0,031119 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 158,98 | | |  | | 151,77 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 150,21 |  | | 5 190 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 150,21 |  | | 5 190 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 62,56 |  | | 2 162 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **364,54** |  | | **12 558** | |
| **4** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Состав грунтовочный на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,014432** | | **40 052,00** | | |  | | **578,03** | **3,59** | | **2 075** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **5** | **ФЕР29-01-215-01** | **Устройство перегородок из хризотилцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали Примечание: Облицовка асбестоцементными листами** | | **100 м2** |  |  | | **0,7216** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=72,16 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 2 957,28 | | | 1,3225 | | 2 822,18 | 34,55 | | 97 506 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 12,46 | | | 1,4375 | | 12,92 | 6,15 | | 79 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 216,96 | | |  | | 156,56 | 11,09 | | 1 736 | |
|  | *01.1.01.03* | *Плиты хризотилцементные* | | *м2* | *102* |  | | *73,6032* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый цементный* | | *м3* | *0,78* |  | | *0,562848* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *07.2.07.12* | *Конструкции стальные* | | *т* | *1,75* |  | | *1,2628* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 303 | 1,3225 | | 289,157748 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 3 186,70 | | |  | | 2 991,66 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 2 822,18 |  | | 97 506 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | | % | 146 |  | | 146 | |  | | |  | | 4 120,38 |  | | 142 359 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | | % | 75 | 0,85 | | 63,75 | |  | | |  | | 1 799,14 |  | | 62 160 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **8 911,18** |  | | **303 840** | |
| **6** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,562848** | | **424,88** | | |  | | **239,14** | **7,85** | | **1 877** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **7** | **ФССЦ-07.2.07.12-0005** | **Элементы конструктивные вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями** | | **т** |  |  | | **1,2628** | | **9 323,19** | | |  | | **11 773,32** | **7,78** | | **91 596** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **8** | **ФССЦ-01.1.01.03-1012** | **Плиты покрытий асбестоцементные облегченные** | | **м2** |  |  | | **73,6032** | | **275,00** | | |  | | **20 240,88** | **5,83** | | **118 004** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **9** | **ФЕРр61-1-9** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен** | | **100 м2** |  |  | | **0,7216** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=72,16 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 303,12 | | | 1,15 | | 251,54 | 34,55 | | 8 691 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 17,16 | | | 1,15 | | 14,24 | 23,01 | | 328 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 10,18 | | | 1,15 | | 8,45 | 34,55 | | 292 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 1,25 | | |  | | 0,90 | 14,41 | | 13 | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | *0,855* |  | | *0,616968* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,83 | 1,15 | | 29,7331672 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,94 | 1,15 | | 0,7800496 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 321,53 | | |  | | 266,68 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 259,99 |  | | 8 983 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 231,39 |  | | 7 995 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 114,40 |  | | 3 953 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **612,47** |  | | **20 980** | |
| **10** | **ФССЦ-04.3.02.09-0703** | **Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые** | | **т** |  |  | | **0,616968** | | **7 562,70** | | |  | | **4 665,94** | **13,05** | | **60 891** | |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **11** | **ФЕР15-04-007-03** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | **100 м2** |  |  | | **0,7216** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=72,16 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 289,99 | | | 1,3225 | | 276,74 | 34,55 | | 9 561 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 6,85 | | | 1,4375 | | 7,11 | 11,74 | | 83 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 1,28 | | | 1,4375 | | 1,33 | 34,55 | | 46 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 118,30 | | |  | | 85,37 | 4,53 | | 387 | |
|  | *14.3.02.01* | *Краска акриловая* | | *т* | *0,03* |  | | *0,021648* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0,02* |  | | *0,014432* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 32,73 | 1,3225 | | 31,2347627 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,11 | 1,4375 | | 0,114103 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 415,14 | | |  | | 369,22 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 278,07 |  | | 9 607 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 278,07 |  | | 9 607 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 115,82 |  | | 4 001 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **763,11** |  | | **23 639** | |
| **12** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Грунтовка на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,014432** | | **40 052,00** | | |  | | **578,03** | **3,59** | | **2 075** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **13** | **ФССЦ-14.3.02.01-0383** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью** | | **т** |  |  | | **0,021648** | | **11 492,65** | | |  | | **248,79** | **4,3** | | **1 070** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Потолок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **ФЕР15-04-007-04** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску** | | **100 м2** |  |  | | **0,554** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=55,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 354,22 | | | 1,3225 | | 259,52 | 34,55 | | 8 966 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 6,85 | | | 1,4375 | | 5,46 | 11,74 | | 64 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 1,28 | | | 1,4375 | | 1,02 | 34,55 | | 35 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 123,99 | | |  | | 68,69 | 4,54 | | 312 | |
|  | *14.3.02.01* | *Краска акриловая* | | *т* | *0,033* |  | | *0,018282* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0,022* |  | | *0,012188* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 39,98 | 1,3225 | | 29,2919467 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,11 | 1,4375 | | 0,0876013 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 485,06 | | |  | | 333,67 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 260,54 |  | | 9 001 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 260,54 |  | | 9 001 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 108,51 |  | | 3 749 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **702,72** |  | | **22 092** | |
| **15** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Грунтовка на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,012188** | | **40 052,00** | | | | | **488,15** | **3,59** | | **1 752** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **16** | **ФССЦ-14.3.02.01-0383** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью** | | **т** |  |  | | **0,037118** | | **11 492,65** | | | | | **426,58** | **4,3** | | **1 834** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **ФЕРр57-2-3** | **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** | | **100 м2** |  |  | | **0,554** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=55,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 595,99 | | | 1,15 | | 379,71 | 34,55 | | 13 119 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 45,01 | | | 1,15 | | 28,68 | 16,05 | | 460 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 19,44 | | | 1,15 | | 12,39 | 34,55 | | 428 | |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | *т* | *5,2* |  | | *2,8808* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 69,87 | 1,15 | | 44,514177 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,44 | 1,15 | | 0,917424 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 641,00 | | |  | | 408,39 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 392,10 |  | | 13 547 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 348,97 |  | | 12 057 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | % | 49 |  | | 49 | |  | | |  | | 192,13 |  | | 6 638 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **949,49** |  | | **32 274** | |
| **18** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **2,8808** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19** | **ФЕР11-01-011-01** | **Разборка: Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,554** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=55,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,15 | | 180,08 | 34,55 | | 6 222 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,15 | | 27,78 | 15,13 | | 420 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,15 | | 10,93 | 34,55 | | 378 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 4,73 | 14,41 | | 68 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *1,13016* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | | 22,68076 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,15 | | 0,809117 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 212,59 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 191,01 |  | | 6 600 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 213,93 |  | | 7 392 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 105,53 |  | | 3 647 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **532,05** |  | | **17 749** | |
| **20** | **ФЕР11-01-011-02** | **Разборка: Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,554** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=55,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 6,9 | | 13,34 | 34,55 | | 461 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 6,9 | | 28,90 | 14,68 | | 424 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 6,9 | | 10,86 | 34,55 | | 375 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *6* | | *1,69524* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 6,9 | | 1,681944 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 6,9 | | 0,802746 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 42,24 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 24,20 |  | | 836 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 27,10 |  | | 936 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 13,37 |  | | 462 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **82,71** |  | | **2 283** | |
| Приблизительный вес цементной стяжки 1500 кг/м.куб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **4,155** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=55,4\*0,05\*1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,554** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=55,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,3225 | | 207,10 | 34,55 | | 7 155 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,4375 | | 34,73 | 15,13 | | 525 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,4375 | | 13,66 | 34,55 | | 472 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 4,73 | 14,41 | | 68 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *1,13016* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,3225 | | 26,082874 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,4375 | | 1,0113963 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 246,56 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 220,76 |  | | 7 627 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 247,25 |  | | 8 542 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 121,97 |  | | 4 214 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **615,78** |  | | **20 504** | |
| **23** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,554** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=55,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 7,935 | | 15,34 | 34,55 | | 530 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 8,625 | | 36,12 | 14,68 | | 530 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 8,625 | | 13,57 | 34,55 | | 469 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *6* | | *1,69524* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 7,935 | | 1,9342356 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 8,625 | | 1,0034325 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 51,46 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 28,91 |  | | 999 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 32,38 |  | | 1 119 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 15,97 |  | | 552 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **99,81** |  | | **2 731** | |
| **24** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **2,8254** | | **424,88** | | |  | | **1 200,46** | **7,85** | | **9 424** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=1,69524+1,13016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **ФЕР06-03-004-12** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | **т** |  |  | | **0,062602** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=55,4\*1,13/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 102,78 | | | 1,3225 | | 8,51 | 34,55 | | 294 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 30,45 | | | 1,4375 | | 2,74 | 10,71 | | 29 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 4,35 | | | 1,4375 | | 0,39 | 34,55 | | 13 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 285,60 | | |  | | 17,88 | 9,04 | | 162 | |
|  | *08.4.03.03* | *Арматура* | | *т* | *1* |  | | *0,062602* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 11,6 | 1,3225 | | 0,9603773 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,35 | 1,4375 | | 0,0314966 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 418,83 | | |  | | 29,13 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 8,90 |  | | 307 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 102 |  | | 102 | |  | | |  | | 9,08 |  | | 313 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 58 | 0,85 | | 49,3 | |  | | |  | | 4,39 |  | | 151 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **42,60** |  | | **949** | |
| Приблизительный вес сетки 100х100х3 - 1,13 кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **ФССЦ-08.1.02.17-0083** | **Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм** | | **м2** |  |  | | **55,4** | | **9,67** | | |  | | **535,72** | **8,54** | | **4 575** | |
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **27** | **ФЕР11-01-052-03** | **Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: кварценаполненных с толщиной покрытия 4 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,554** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=55,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 485,43 | | | 1,3225 | | 355,66 | 34,55 | | 12 288 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 65,88 | | | 1,4375 | | 52,47 | 10,6 | | 556 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 10,42 | | | 1,4375 | | 8,30 | 34,55 | | 287 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 28 862,05 | | | | | 54,24 | 6,07 | | 329 | |
|  | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | | *т* | *0,04* |  | | *0,02216* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 57,38 | 1,3225 | | 42,0403177 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,88 | 1,4375 | | 0,70081 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 649,22 | | |  | | 462,37 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 363,96 |  | | 12 575 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 407,64 |  | | 14 084 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 201,09 |  | | 6 948 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **1 071,10** |  | | **34 205** | |
| **28** | **ФЕР11-01-052-04** | **Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03** | | **100 м2** |  |  | | **-0,554** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=-55,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | До толщины 3 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 35,25 | | | 2,645 | | -51,65 | 34,55 | | -1 785 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 4,91 | | | 2,875 | | -7,82 | 11,86 | | -93 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,95 | | | 2,875 | | -1,51 | 34,55 | | -52 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 3 588,59 | | | 2 | | 0,00 | 6,04 | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 3,84 | 2,645 | | -5,6268672 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,08 | 2,875 | | -0,12742 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 40,16 | | |  | | -59,47 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | -53,16 |  | | -1 837 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | -59,54 |  | | -2 057 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | -29,37 |  | | -1 015 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **-148,38** |  | | **-4 950** | |
| АДВ 46 Полиуретановое тонкослойное покрытие, универсальное При основании "Грунтовка АДВ 46+растворитель (1:1) рекомендуется 1 проход с расходом 0,44 кг/кв.м. на один прохлод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29** | **ФССЦ-14.4.01.17-1002** | **Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная низковязкая Примечание: Грунтовка АВД-46** | | **кг** |  |  | | **24,376** | | **159,91** | | |  | | **3 897,97** | **5,87** | | **22 881** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,554\*100\*0,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АДВ-53 Полиуретановое самовыравнивающееся покрытие (наливной пол), универсальное, двухкомпонентное При основание в виде цеметно-песчанной стяжки рекомендуется соотношение АДВ-53: орган.раствор"без разбавления. Кол-во проходов 2-3 с расходом 0,20 кг/кв.м. на один проход | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **ТЦ\_14.2.06.05\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **Базовый компаунд АВД-53** | | **кг** |  |  | | **66,48** | | **325,00** | | | **21 606,00** | | |  | | **21 606** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2\*0,554\*100\*3\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **31** | **ФССЦ-02.3.01.07-3005** | **Песок кварцевый, фракция 0,4-0,8 мм** | | **Т** |  |  | | **0,277** | | **7 472,69** | | |  | | **2 070,00** |  | | **2 070** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=55,4\*5/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **ФССЦ-02.3.01.07-3001** | **Песок кварцевый, фракция 0,1-0,4 мм** | | **Т** |  |  | | **0,03324** | | **5 722,98** | | |  | | **190,00** |  | | **190** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=55,4\*0,6/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Устройство приямка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **33** | **ФЕР01-02-058-06** | **Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2** | | **100 м3** |  |  | | **0,0049** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 1 201,20 | | | 1,3225 | | 7,78 | 34,55 | | 269 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 154 | 1,3225 | | 0,9979585 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 1 201,20 | | |  | | 7,78 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 7,78 |  | | 269 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 6,92 |  | | 239 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 40 | 0,85 | | 34 | |  | | |  | | 2,65 |  | | 91 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **17,35** |  | | **599** | |
| **34** | **ФЕР08-02-001-01** | **Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м** | | **м3** |  |  | | **0,25** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 37,73 | | | 1,3225 | | 12,47 | 34,55 | | 431 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 34,56 | | | 1,4375 | | 12,42 | 9,62 | | 119 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 5,40 | | | 1,4375 | | 1,94 | 34,55 | | 67 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 1,60 | | |  | | 0,40 | 12 | | 5 | |
|  | *04.3.01.12* | *Растворы цементно-известковые* | | *м3* | *0,24* |  | | *0,06* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *06.1.01.05* | *Кирпич керамический или силикатный* | | *1000 шт* | *0,38* |  | | *0,095* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 4,54 | 1,3225 | | 1,5010375 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,4 | 1,4375 | | 0,14375 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 73,89 | | |  | | 25,29 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 14,41 |  | | 498 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | % | 110 |  | | 110 | |  | | |  | | 15,85 |  | | 548 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | % | 69 | 0,85 | | 58,65 | |  | | |  | | 8,45 |  | | 292 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **49,59** |  | | **1 395** | |
| **35** | **ФССЦ-04.3.01.12-0001** | **Раствор кладочный, цементно-известковый, М10** | | **м3** |  |  | | **0,06** | | **486,00** | | |  | | **29,16** | **5,97** | | **174** | |
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **36** | **ФССЦ-06.1.01.05-0034** | **Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм** | | **1000 шт.** |  |  | | **0,095** | | **1 066,14** | | |  | | **101,28** | **8,16** | | **826** | |
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **37** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,0049** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,3225 | | 1,83 | 34,55 | | 63 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,4375 | | 0,31 | 15,13 | | 5 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,4375 | | 0,12 | 34,55 | | 4 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 0,04 | 14,41 | | 1 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *0,009996* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,3225 | | 0,2306969 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,4375 | | 0,0089456 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 2,18 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1,95 |  | | 67 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 2,18 |  | | 75 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 1,08 |  | | 37 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **5,44** |  | | **181** | |
| **38** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,009996** | | **424,88** | | |  | | **4,25** | **7,85** | | **33** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **39** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,0049** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | До толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 5,29 | | 0,09 | 34,55 | | 3 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 5,75 | | 0,21 | 14,68 | | 3 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 5,75 | | 0,08 | 34,55 | | 3 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *4* | | *0,009996* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 5,29 | | 0,0114052 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 5,75 | | 0,0059168 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 0,30 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 0,17 |  | | 6 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 0,19 |  | | 7 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 0,09 |  | | 3 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **0,58** |  | | **16** | |
| **40** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,009996** | | **424,88** | | |  | | **4,25** | **7,85** | | **33** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **41** | **ФЕР15-02-017-01** | **Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая** | | **100 м2** |  |  | | **0,02** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 609,50 | | | 1,3225 | | 16,12 | 34,55 | | 557 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 91,55 | | | 1,4375 | | 2,63 | 25,67 | | 68 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 53,81 | | | 1,4375 | | 1,55 | 34,55 | | 54 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 864,79 | | |  | | 17,30 | 5,8 | | 100 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 67,2 | 1,3225 | | 1,77744 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 5,72 | 1,4375 | | 0,16445 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 1 565,84 | | |  | | 36,05 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 17,67 |  | | 611 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 17,67 |  | | 611 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 7,36 |  | | 254 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **61,08** |  | | **1 590** | |
| **42** | **ФЕР08-01-005-01** | **Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,0225** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 86,70 | | | 1,3225 | | 2,58 | 34,55 | | 89 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 16,61 | | | 1,4375 | | 0,54 | 11,5 | | 6 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,93 | | | 1,4375 | | 0,09 | 34,55 | | 3 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 0,66 | | |  | | 0,01 | 14,41 | |  | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | *0,315* |  | | *0,0070875* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 10,92 | 1,3225 | | 0,3249383 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,27 | 1,4375 | | 0,0087328 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 103,97 | | |  | | 3,13 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 2,67 |  | | 92 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | % | 110 |  | | 110 | |  | | |  | | 2,94 |  | | 101 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | % | 69 | 0,85 | | 58,65 | |  | | |  | | 1,57 |  | | 54 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **7,64** |  | | **250** | |
| **43** | **ФЕР08-01-005-03** | **При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02** | | **100 м2** |  |  | | **0,0225** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | До толщины 4 мм ( 2 слоя) ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,77 | | | 5,29 | | 0,45 | 34,55 | | 16 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 3,70 | | | 5,75 | | 0,48 | 12,32 | | 6 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,75 | | | 5,75 | | 0,10 | 34,55 | | 3 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 0,05 | | | 4 | | 0,00 | 14,41 | |  | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | *0,08* | *4* | | *0,0072* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,45 | 5,29 | | 0,0535613 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,07 | 5,75 | | 0,0090563 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 7,52 | | |  | | 0,93 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 0,55 |  | | 19 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | % | 110 |  | | 110 | |  | | |  | | 0,61 |  | | 21 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | % | 69 | 0,85 | | 58,65 | |  | | |  | | 0,32 |  | | 11 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **1,86** |  | | **54** | |
| **44** | **ФССЦ-04.3.02.09-0821** | **Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"** | | **кг** |  |  | | **0,000014** | | **78,95** | | |  | |  | **4,18** | |  | |
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=(0,0072+0,007088)/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **45** | **ФЕР16-04-001-01** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм** | | **100 м** |  |  | | **0,09** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 579,33 | | | 1,3225 | | 68,95 | 34,55 | | 2 382 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 2,67 | | | 1,4375 | | 0,35 | 10,29 | | 4 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,40 | | | 1,4375 | | 0,05 | 34,55 | | 2 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 55,37 | | |  | | 4,98 | 6,3 | | 31 | |
|  | *18.1.02.01* | *Задвижки* | | *шт* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *23.1.02.07* | *Крепления* | | *кг* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *24.3.03.02* | *Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм* | | *м* | *99,8* |  | | *8,982* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 58,4 | 1,3225 | | 6,95106 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | 1,4375 | | 0,0038813 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 637,37 | | |  | | 74,28 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 69,00 |  | | 2 384 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 121 |  | | 121 | |  | | |  | | 83,49 |  | | 2 885 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 72 | 0,85 | | 61,2 | |  | | |  | | 42,23 |  | | 1 459 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **200,00** |  | | **6 761** | |
| **46** | **ФССЦ-24.3.01.03-0004** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 50 мм** | | **10 м** |  |  | | **0,9** | | **129,00** | | |  | | **116,10** | **15,23** | | **1 768** | |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47** | **ФССЦ-01.7.19.03-0011** | **Манжеты резиновые** | | **Шт.** |  |  | | **2** | | **10,00** | | |  | | **20,00** | **3,22** | | **64** | |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **48** | **ФЕР16-07-004-01** | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм** | | **Шт.** |  |  | | **1** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 60,14 | | | 1,3225 | | 79,54 | 34,55 | | 2 748 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 0,66 | | | 1,4375 | | 0,95 | 11,58 | | 11 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,12 | | | 1,4375 | | 0,17 | 34,55 | | 6 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 70,10 | | |  | | 70,10 | 7,92 | | 555 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 7,05 | 1,3225 | | 9,323625 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,01 | 1,4375 | | 0,014375 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 130,90 | | |  | | 150,59 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 79,71 |  | | 2 754 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 121 |  | | 121 | |  | | |  | | 96,45 |  | | 3 332 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 72 | 0,85 | | 61,2 | |  | | |  | | 48,78 |  | | 1 685 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **295,82** |  | | **8 331** | |
| **Электрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **49** | **ФЕРм08-03-526-01** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А** | | **Шт.** |  |  | | **1** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 12,74 | | | 1,15 | | 14,65 | 34,55 | | 506 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 0,87 | | | 1,15 | | 1,00 | 5,34 | | 5 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 20,04 | | |  | | 20,04 | 12,38 | | 248 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 1,34 | 1,15 | | 1,541 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 33,65 | | |  | | 35,69 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 14,65 |  | | 506 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 |  | | 97 | |  | | |  | | 14,21 |  | | 491 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 |  | | 51 | |  | | |  | | 7,47 |  | | 258 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **57,37** |  | | **1 508** | |
| **50 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0005** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С** | | **Шт.** |  |  | | **1** | | **9,87** | | |  | | **9,87** | **20,04** | | **198** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **51** | **ФЕРм08-02-409-09** | **Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** | | **100 м** |  |  | | **0,15** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 139,54 | | | 1,15 | | 24,07 | 34,55 | | 832 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 16,79 | | |  | | 2,52 | 18,35 | | 46 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 15,2 | 1,15 | | 2,622 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 156,33 | | |  | | 26,59 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 24,07 |  | | 832 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 |  | | 97 | |  | | |  | | 23,35 |  | | 807 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 |  | | 51 | |  | | |  | | 12,28 |  | | 424 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **62,22** |  | | **2 109** | |
| **52** | **ФССЦ-24.3.01.02-0002** | **Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм** | | **м** |  |  | | **0,153** | | **3,43** | | |  | | **0,52** | **6,58** | | **3** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=0,15\*1,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **53** | **ФЕРм08-02-412-04** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2** | | **100 м** |  |  | | **0,15** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 84,22 | | | 1,15 | | 14,53 | 34,55 | | 502 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 10,86 | | | 1,15 | | 1,87 | 10,6 | | 20 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 1,51 | | | 1,15 | | 0,26 | 34,55 | | 9 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 36,43 | | |  | | 5,46 | 9,91 | | 54 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 8,96 | 1,15 | | 1,5456 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | | 0,0207 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 131,51 | | |  | | 21,86 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 14,79 |  | | 511 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 |  | | 97 | |  | | |  | | 14,35 |  | | 496 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 |  | | 51 | |  | | |  | | 7,54 |  | | 261 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **43,75** |  | | **1 333** | |
| **54** | **ФССЦ-21.1.06.09-0120** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х4-660** | | **1000 м** |  |  | | **0,0153** | | **12 673,36** | | |  | | **193,90** | **12,95** | | **2 511** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=(0,15\*100\*102% от 1) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **55** | **ФЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** | | **100 шт.** |  |  | | **0,01** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 342,84 | | | 1,15 | | 3,94 | 34,55 | | 136 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 4,77 | | | 1,15 | | 0,05 | 10,47 | | 1 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,64 | | | 1,15 | | 0,01 | 34,55 | |  | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 106,42 | | |  | | 1,06 | 7,64 | | 8 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 34,56 | 1,15 | | 0,39744 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | | 0,000575 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 454,03 | | |  | | 5,05 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 3,95 |  | | 136 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 |  | | 97 | |  | | |  | | 3,83 |  | | 132 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 |  | | 51 | |  | | |  | | 2,01 |  | | 69 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **10,89** |  | | **346** | |
| **56** | **ФССЦ-20.4.03.05-0010** | **Розетка штепсельная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-162, белая** | | **100 шт.** |  |  | | **0,01** | | **477,89** | | |  | | **4,78** | **10,58** | | **51** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **57** | **ФЕР17-01-011-01** | **Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час** | | **10 шт.** |  |  | | **0,1** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 1 206,31 | | | 1,3225 | | 159,53 | 34,55 | | 5 512 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 63,32 | | | 1,4375 | | 9,10 | 7,36 | | 67 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 3,38 | | | 1,4375 | | 0,49 | 34,55 | | 17 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 478,06 | | |  | | 47,81 | 8,31 | | 397 | |
|  | *23.8.03.11* | *Фланцы приварные* | | *шт* | *20* |  | | *2* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 133 | 1,3225 | | 17,58925 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,27 | 1,4375 | | 0,0388125 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 1 747,69 | | |  | | 216,44 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 160,02 |  | | 5 529 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 121 |  | | 121 | |  | | |  | | 193,62 |  | | 6 690 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 72 | 0,85 | | 61,2 | |  | | |  | | 97,93 |  | | 3 384 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **507,99** |  | | **16 050** | |
| **58 О** | **ФССЦ-68.1.01.07-0005** | **Насосы погружные для дренажа и канализации, производительность 17,6 м3/час, напор 10,8 м.** | | **Шт.** |  |  | | **1** | | **3 136,72** | | |  | | **3 136,72** | **8,03** | | **25 188** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Помещение № 2** | | | | | | | | | | | | | **88 667,60** |  | | **915 516** | |
| **Раздел 2. Помещение № 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **59** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** |  |  | | **0,7318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=73,18 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 178,00 | | | 1,15 | | 149,80 | 34,55 | | 5 176 | |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | *т* | *4,6* |  | | *3,36628* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 22,82 | 1,15 | | 19,2046274 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 178,00 | | |  | | 149,80 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 149,80 |  | | 5 176 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 |  | | 103 | |  | | |  | | 154,29 |  | | 5 331 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 |  | | 59 | |  | | |  | | 88,38 |  | | 3 054 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **392,47** |  | | **13 561** | |
| **60** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **3,36628** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **61** | **ФЕРр53-24-4** | **Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича** | | **м** |  |  | | **2** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 124,26 | | | 1,15 | | 285,80 | 34,55 | | 9 874 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 2,41 | | | 1,15 | | 5,54 | 5,67 | | 31 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 334,64 | | |  | | 164,04 | 6,41 | | 1 051 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 13,7 | 1,15 | | 31,51 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 208,69 | | |  | | 455,38 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 285,80 |  | | 9 874 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | % | 92 |  | | 92 | |  | | |  | | 262,94 |  | | 9 084 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | % | 52 |  | | 52 | |  | | |  | | 148,62 |  | | 5 134 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **866,94** |  | | **25 174** | |
| **62** | **ТЦ\_01.7.14.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **HansaCryl Gel** | | **кг** |  |  | | **60** | | **2 264,17** | | |  | | **135 850,00** |  | | **135 850** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **63** | **ТЦ\_01.7.14.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **Наnsacril Gel Plus** | | **кг** |  |  | | **60** | | **2 264,17** | | |  | | **135 850,00** |  | | **135 850** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **64** | **ТЦ\_04.3.ТЦ\_01.7.15.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_0202.22\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **пакеров (Ø10 мм)** | | **Шт.** |  |  | | **100** | | **226,42** | | |  | | **22 642,00** |  | | **22 642** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **65** | **ФССЦ-04.3.02.09-0703** | **Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые** | | **т** |  |  | | **0,153** | | **7 562,70** | | |  | | **1 157,09** | **13,05** | | **15 100** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=0,0765\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **66** | **ФЕР15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен** | | **100 м2** |  |  | | **0,7318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=73,18 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 157,00 | | | 1,3225 | | 151,95 | 34,55 | | 5 250 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 1,62 | | | 1,4375 | | 1,70 | 12,44 | | 21 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,37 | | | 1,4375 | | 0,39 | 34,55 | | 13 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 0,36 | | |  | | 0,26 | 29,32 | | 8 | |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | *т* | *0,02* |  | | *0,014636* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 16,32 | 1,3225 | | 15,7945858 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | 1,4375 | | 0,0315589 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 158,98 | | |  | | 153,91 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 152,34 |  | | 5 263 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 152,34 |  | | 5 263 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 63,45 |  | | 2 192 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **369,70** |  | | **12 734** | |
| **67** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Состав грунтовочный на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,014636** | | **40 052,00** | | |  | | **586,20** | **3,59** | | **2 104** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **68** | **ФЕР29-01-215-01** | **Устройство перегородок из хризотилцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали Примечание: Облицовка асбестоцементными листами** | | **100 м2** |  |  | | **0,7318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=73,18 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 2 957,28 | | | 1,3225 | | 2 862,07 | 34,55 | | 98 885 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 12,46 | | | 1,4375 | | 13,11 | 6,15 | | 81 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 216,96 | | |  | | 158,77 | 11,09 | | 1 761 | |
|  | *01.1.01.03* | *Плиты хризотилцементные* | | *м2* | *102* |  | | *74,6436* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый цементный* | | *м3* | *0,78* |  | | *0,570804* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *07.2.07.12* | *Конструкции стальные* | | *т* | *1,75* |  | | *1,28065* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 303 | 1,3225 | | 293,2450665 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 3 186,70 | | |  | | 3 033,95 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 2 862,07 |  | | 98 885 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | | % | 146 |  | | 146 | |  | | |  | | 4 178,62 |  | | 144 372 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | | % | 75 | 0,85 | | 63,75 | |  | | |  | | 1 824,57 |  | | 63 039 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **9 037,14** |  | | **308 138** | |
| **69** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,570804** | | **424,88** | | |  | | **242,52** | **7,85** | | **1 904** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **70** | **ФССЦ-07.2.07.12-0005** | **Элементы конструктивные вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями** | | **т** |  |  | | **1,28065** | | **9 323,19** | | |  | | **11 939,74** | **7,78** | | **92 891** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **71** | **ФССЦ-01.1.01.03-1012** | **Плиты покрытий асбестоцементные облегченные** | | **м2** |  |  | | **74,6436** | | **275,00** | | |  | | **20 526,99** | **5,83** | | **119 672** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **72** | **ФЕРр61-1-9** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен** | | **100 м2** |  |  | | **0,7318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=73,18 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 303,12 | | | 1,15 | | 255,10 | 34,55 | | 8 814 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 17,16 | | | 1,15 | | 14,44 | 23,01 | | 332 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 10,18 | | | 1,15 | | 8,57 | 34,55 | | 296 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 1,25 | | |  | | 0,91 | 14,41 | | 13 | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | *0,855* |  | | *0,625689* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,83 | 1,15 | | 30,1534531 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,94 | 1,15 | | 0,7910758 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 321,53 | | |  | | 270,45 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 263,67 |  | | 9 110 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 234,67 |  | | 8 108 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 116,01 |  | | 4 008 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **621,13** |  | | **21 275** | |
| **73** | **ФССЦ-04.3.02.09-0703** | **Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые** | | **т** |  |  | | **0,625689** | | **7 562,70** | | |  | | **4 731,90** | **13,05** | | **61 751** | |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **74** | **ФЕР15-04-007-03** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | **100 м2** |  |  | | **0,7318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=73,18 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 289,99 | | | 1,3225 | | 280,65 | 34,55 | | 9 696 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 6,85 | | | 1,4375 | | 7,21 | 11,74 | | 85 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 1,28 | | | 1,4375 | | 1,35 | 34,55 | | 47 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 118,30 | | |  | | 86,57 | 4,53 | | 392 | |
|  | *14.3.02.01* | *Краска акриловая* | | *т* | *0,03* |  | | *0,021954* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0,02* |  | | *0,014636* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 32,73 | 1,3225 | | 31,676274 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,11 | 1,4375 | | 0,1157159 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 415,14 | | |  | | 374,43 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 282,00 |  | | 9 743 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 282,00 |  | | 9 743 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 117,45 |  | | 4 058 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **773,88** |  | | **23 974** | |
| **75** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Грунтовка на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,014636** | | **40 052,00** | | | | | **586,20** | **3,59** | | **2 104** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **76** | **ФССЦ-14.3.02.01-0383** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью** | | **т** |  |  | | **0,021954** | | **11 492,65** | | | | | **252,31** | **4,3** | | **1 085** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Потолок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **77** | **ФЕРр62-17-3** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%** | | **100 м2** |  |  | | **0,542** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=54,2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 276,48 | | | 1,15 | | 172,33 | 34,55 | | 5 954 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,07 | | | 1,15 | | 4,41 | 13,56 | | 60 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,05 | | | 1,15 | | 1,28 | 34,55 | | 44 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 219,68 | | |  | | 119,07 | 5,04 | | 600 | |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | *т* | *0,071* |  | | *0,038482* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 32 | 1,15 | | 19,9456 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,16 | 1,15 | | 0,099728 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 503,23 | | |  | | 295,81 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 173,61 |  | | 5 998 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 |  | | 90 | |  | | |  | | 156,25 |  | | 5 398 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 |  | | 46 | |  | | |  | | 79,86 |  | | 2 759 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **531,92** |  | | **14 771** | |
| **78** | **ФССЦ-14.3.02.01-0383** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью** | | **т** |  |  | | **0,038482** | | **11 492,65** | | | | | **442,26** | **4,3** | | **1 902** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **79** | **ФЕРр57-2-3** | **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** | | **100 м2** |  |  | | **0,542** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=54,2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 595,99 | | | 1,15 | | 371,48 | 34,55 | | 12 835 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 45,01 | | | 1,15 | | 28,05 | 16,05 | | 450 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 19,44 | | | 1,15 | | 12,12 | 34,55 | | 419 | |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | *т* | *5,2* |  | | *2,8184* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 69,87 | 1,15 | | 43,549971 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,44 | 1,15 | | 0,897552 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 641,00 | | |  | | 399,53 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 383,60 |  | | 13 254 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 341,40 |  | | 11 796 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | % | 49 |  | | 49 | |  | | |  | | 187,96 |  | | 6 494 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **928,89** |  | | **31 575** | |
| **80** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **2,8184** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **81** | **ФЕР11-01-011-01** | **Разборка: Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,542** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=54,2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,15 | | 176,18 | 34,55 | | 6 087 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,15 | | 27,18 | 15,13 | | 411 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,15 | | 10,69 | 34,55 | | 369 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 4,63 | 14,41 | | 67 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *1,10568* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | | 22,18948 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,15 | | 0,791591 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 207,99 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 186,87 |  | | 6 456 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 209,29 |  | | 7 231 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 103,25 |  | | 3 567 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **520,53** |  | | **17 363** | |
| **82** | **ФЕР11-01-011-02** | **Разборка: Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,542** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=54,2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 6,9 | | 13,05 | 34,55 | | 451 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 6,9 | | 28,27 | 14,68 | | 415 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 6,9 | | 10,62 | 34,55 | | 367 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *6* | | *1,65852* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 6,9 | | 1,645512 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 6,9 | | 0,785358 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 41,32 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 23,67 |  | | 818 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 26,51 |  | | 916 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 13,08 |  | | 452 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **80,91** |  | | **2 234** | |
| Приблизительный вес цементной стяжки 1500 кг/м.куб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **83** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **4,065** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=54,2\*0,05\*1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **84** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,542** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=54,2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,3225 | | 202,61 | 34,55 | | 7 000 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,4375 | | 33,98 | 15,13 | | 514 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,4375 | | 13,36 | 34,55 | | 462 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 4,63 | 14,41 | | 67 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *1,10568* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,3225 | | 25,517902 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,4375 | | 0,9894888 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 241,22 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 215,97 |  | | 7 462 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 241,89 |  | | 8 357 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 119,32 |  | | 4 123 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **602,43** |  | | **20 061** | |
| **85** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,542** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=54,2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 7,935 | | 15,01 | 34,55 | | 519 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 8,625 | | 35,34 | 14,68 | | 519 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 8,625 | | 13,28 | 34,55 | | 459 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *6* | | *1,65852* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 7,935 | | 1,8923388 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 8,625 | | 0,9816975 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 50,35 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 28,29 |  | | 978 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 31,68 |  | | 1 095 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 15,63 |  | | 540 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **97,66** |  | | **2 673** | |
| **86** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **2,7642** | | **424,88** | | |  | | **1 174,45** | **7,85** | | **9 219** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=1,10568+1,65852 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приблизительный вес сетки 100х100х3 - 1,13 кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **87** | **ФЕР06-03-004-12** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | **т** |  |  | | **0,061246** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=54,2\*1,13/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 102,78 | | | 1,3225 | | 8,32 | 34,55 | | 287 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 30,45 | | | 1,4375 | | 2,68 | 10,71 | | 29 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 4,35 | | | 1,4375 | | 0,38 | 34,55 | | 13 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 285,60 | | |  | | 17,49 | 9,04 | | 158 | |
|  | *08.4.03.03* | *Арматура* | | *т* | *1* |  | | *0,061246* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 11,6 | 1,3225 | | 0,9395749 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,35 | 1,4375 | | 0,0308144 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 418,83 | | |  | | 28,49 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 8,70 |  | | 300 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 102 |  | | 102 | |  | | |  | | 8,87 |  | | 306 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 58 | 0,85 | | 49,3 | |  | | |  | | 4,29 |  | | 148 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **41,65** |  | | **928** | |
| **88** | **ФССЦ-08.1.02.17-0083** | **Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм** | | **м2** |  |  | | **54,2** | | **9,67** | | |  | | **524,11** | **8,54** | | **4 476** | |
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **89** | **ФЕР11-01-052-03** | **Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: кварценаполненных с толщиной покрытия 4 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,542** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=54,2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 485,43 | | | 1,3225 | | 347,95 | 34,55 | | 12 022 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 65,88 | | | 1,4375 | | 51,33 | 10,6 | | 544 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 10,42 | | | 1,4375 | | 8,12 | 34,55 | | 281 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 28 862,05 | | |  | | 53,07 | 6,07 | | 322 | |
|  | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | | *т* | *0,04* |  | | *0,02168* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 57,38 | 1,3225 | | 41,1296971 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,88 | 1,4375 | | 0,68563 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 649,22 | | |  | | 452,35 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 356,07 |  | | 12 303 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 398,80 |  | | 13 779 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 196,73 |  | | 6 797 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **1 047,88** |  | | **33 464** | |
| **90** | **ФЕР11-01-052-04** | **Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03** | | **100 м2** |  |  | | **-0,542** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=-54,2 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | До толщины 3 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 35,25 | | | 2,645 | | -50,53 | 34,55 | | -1 746 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 4,91 | | | 2,875 | | -7,65 | 11,86 | | -91 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,95 | | | 2,875 | | -1,48 | 34,55 | | -51 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 3 588,59 | | | 2 | | 0,00 | 6,04 | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 3,84 | 2,645 | | -5,5049856 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,08 | 2,875 | | -0,12466 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 40,16 | | |  | | -58,18 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | -52,01 |  | | -1 797 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | -58,25 |  | | -2 013 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | -28,74 |  | | -993 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **-145,17** |  | | **-4 843** | |
| АДВ 46 Полиуретановое тонкослойное покрытие, универсальное При основании "Грунтовка АДВ 46+растворитель (1:1) рекомендуется 1 проход с расходом 0,44 кг/кв.м. на один прохлод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **91** | **ФССЦ-14.4.01.17-1002** | **Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная низковязкая Примечание: Грунтовка АВД-46** | | **кг** |  |  | | **23,848** | | **159,91** | | |  | | **3 813,53** | **5,87** | | **22 385** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,542\*100\*0,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АДВ-53 Полиуретановое самовыравнивающееся покрытие (наливной пол), универсальное, двухкомпонентное При основание в виде цеметно-песчанной стяжки рекомендуется соотношение АДВ-53: орган.раствор"без разбавления. Кол-во проходов 2-3 с расходом 0,20 кг/кв.м. на один проход | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **92** | **ТЦ\_14.2.06.05\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **Базовый компаунд АВД-53** | | **кг** |  |  | | **65,04** | | **325,00** | | |  | | **21 138,00** |  | | **21 138** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2\*0,542\*100\*3\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **93** | **ФССЦ-02.3.01.07-3005** | **Песок кварцевый, фракция 0,4-0,8 мм** | | **Т** |  |  | | **0,271** | | **7 472,69** | | |  | | **2 025,00** |  | | **2 025** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=54,2\*5/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **94** | **ФССЦ-02.3.01.07-3001** | **Песок кварцевый, фракция 0,1-0,4 мм** | | **Т** |  |  | | **0,03252** | | **5 722,98** | | |  | | **186,00** |  | | **186** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=54,2\*0,6/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Устройство приямка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **95** | **ФЕР01-02-058-06** | **Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2** | | **100 м3** |  |  | | **0,0049** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 1 201,20 | | | 1,3225 | | 7,78 | 34,55 | | 269 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 154 | 1,3225 | | 0,9979585 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 1 201,20 | | |  | | 7,78 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 7,78 |  | | 269 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 6,92 |  | | 239 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | % | 40 | 0,85 | | 34 | |  | | |  | | 2,65 |  | | 91 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **17,35** |  | | **599** | |
| **96** | **ФЕР08-02-001-01** | **Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м** | | **м3** |  |  | | **0,25** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 37,73 | | | 1,3225 | | 12,47 | 34,55 | | 431 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 34,56 | | | 1,4375 | | 12,42 | 9,62 | | 119 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 5,40 | | | 1,4375 | | 1,94 | 34,55 | | 67 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 1,60 | | |  | | 0,40 | 12 | | 5 | |
|  | *04.3.01.12* | *Растворы цементно-известковые* | | *м3* | *0,24* |  | | *0,06* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *06.1.01.05* | *Кирпич керамический или силикатный* | | *1000 шт* | *0,38* |  | | *0,095* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 4,54 | 1,3225 | | 1,5010375 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,4 | 1,4375 | | 0,14375 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 73,89 | | |  | | 25,29 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 14,41 |  | | 498 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | % | 110 |  | | 110 | |  | | |  | | 15,85 |  | | 548 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | % | 69 | 0,85 | | 58,65 | |  | | |  | | 8,45 |  | | 292 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **49,59** |  | | **1 395** | |
| **97** | **ФССЦ-04.3.01.12-0001** | **Раствор кладочный, цементно-известковый, М10** | | **м3** |  |  | | **0,06** | | **486,00** | | |  | | **29,16** | **5,97** | | **174** | |
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **98** | **ФССЦ-06.1.01.05-0034** | **Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм** | | **1000 шт** |  |  | | **0,095** | | **1 066,14** | | |  | | **101,28** | **8,16** | | **826** | |
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **99** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,0049** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,3225 | | 1,83 | 34,55 | | 63 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,4375 | | 0,31 | 15,13 | | 5 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,4375 | | 0,12 | 34,55 | | 4 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 0,04 | 14,41 | | 1 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *0,009996* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,3225 | | 0,2306969 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,4375 | | 0,0089456 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 2,18 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1,95 |  | | 67 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 2,18 |  | | 75 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 1,08 |  | | 37 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **5,44** |  | | **181** | |
| **100** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,009996** | | **424,88** | | |  | | **4,25** | **7,85** | | **33** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **101** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,0049** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | до толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 5,29 | | 0,09 | 34,55 | | 3 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 5,75 | | 0,21 | 14,68 | | 3 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 5,75 | | 0,08 | 34,55 | | 3 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *4* | | *0,009996* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 5,29 | | 0,0114052 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 5,75 | | 0,0059168 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 0,30 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 0,17 |  | | 6 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 0,19 |  | | 7 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 0,09 |  | | 3 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **0,58** |  | | **16** | |
| **102** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,002499** | | **424,88** | | |  | | **1,06** | **7,85** | | **8** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **103** | **ФЕР15-02-017-01** | **Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая** | | **100 м2** |  |  | | **0,02** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 609,50 | | | 1,3225 | | 16,12 | 34,55 | | 557 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 91,55 | | | 1,4375 | | 2,63 | 25,67 | | 68 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 53,81 | | | 1,4375 | | 1,55 | 34,55 | | 54 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 864,79 | | |  | | 17,30 | 5,8 | | 100 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 67,2 | 1,3225 | | 1,77744 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 5,72 | 1,4375 | | 0,16445 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 1 565,84 | | |  | | 36,05 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 17,67 |  | | 611 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 17,67 |  | | 611 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 7,36 |  | | 254 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **61,08** |  | | **1 590** | |
| **104** | **ФЕР08-01-005-01** | **Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,0225** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 86,70 | | | 1,3225 | | 2,58 | 34,55 | | 89 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 16,61 | | | 1,4375 | | 0,54 | 11,5 | | 6 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,93 | | | 1,4375 | | 0,09 | 34,55 | | 3 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 0,66 | | |  | | 0,01 | 14,41 | |  | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | *0,315* |  | | *0,0070875* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 10,92 | 1,3225 | | 0,3249383 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,27 | 1,4375 | | 0,0087328 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 103,97 | | |  | | 3,13 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 2,67 |  | | 92 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | % | 110 |  | | 110 | |  | | |  | | 2,94 |  | | 101 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | % | 69 | 0,85 | | 58,65 | |  | | |  | | 1,57 |  | | 54 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **7,64** |  | | **250** | |
| **105** | **ФССЦ-04.3.02.09-0821** | **Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"** | | **кг** |  |  | | **7,0875** | | **78,95** | | |  | | **559,56** | **4,18** | | **2 339** | |
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **106** | **ФЕР08-01-005-03** | **При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02** | | **100 м2** |  |  | | **0,0225** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | До толщины 6 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,77 | | | 10,58 | | 0,90 | 34,55 | | 31 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 3,70 | | | 11,5 | | 0,96 | 12,32 | | 12 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,75 | | | 11,5 | | 0,19 | 34,55 | | 7 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 0,05 | | | 8 | | 0,01 | 14,41 | |  | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | *0,08* | *8* | | *0,0144* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,45 | 10,58 | | 0,1071225 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,07 | 11,5 | | 0,0181125 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 7,52 | | |  | | 1,87 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1,09 |  | | 38 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | % | 110 |  | | 110 | |  | | |  | | 1,20 |  | | 42 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | % | 69 | 0,85 | | 58,65 | |  | | |  | | 0,64 |  | | 22 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **3,71** |  | | **107** | |
| **107** | **ФССЦ-04.3.02.09-0821** | **Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"** | | **кг** |  |  | | **14,4** | | **78,95** | | |  | | **1 136,88** | **4,18** | | **4 752** | |
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **108** | **ФЕР16-04-001-01** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм** | | **100 м** |  |  | | **0,09** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 579,33 | | | 1,3225 | | 68,95 | 34,55 | | 2 382 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 2,67 | | | 1,4375 | | 0,35 | 10,29 | | 4 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,40 | | | 1,4375 | | 0,05 | 34,55 | | 2 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 55,37 | | |  | | 4,98 | 6,3 | | 31 | |
|  | *18.1.02.01* | *Задвижки* | | *Шт.* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *23.1.02.07* | *Крепления* | | *кг* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *24.3.03.02* | *Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм* | | *м* | *99,8* |  | | *8,982* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 58,4 | 1,3225 | | 6,95106 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | 1,4375 | | 0,0038813 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 637,37 | | |  | | 74,28 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 69,00 |  | | 2 384 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 121 |  | | 121 | |  | | |  | | 83,49 |  | | 2 885 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 72 | 0,85 | | 61,2 | |  | | |  | | 42,23 |  | | 1 459 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **200,00** |  | | **6 761** | |
| **109** | **ФССЦ-24.3.01.03-0004** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 50 мм** | | **10 м** |  |  | | **0,9** | | **129,00** | | |  | | **116,10** | **15,23** | | **1 768** | |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **110** | **ФССЦ-01.7.19.03-0011** | **Манжеты резиновые** | | **Шт.** |  |  | | **2** | | **10,00** | | |  | | **20,00** | **3,22** | | **64** | |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **111** | **ФЕР16-07-004-01** | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм** | | **Шт.** |  |  | | **1** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 60,14 | | | 1,3225 | | 79,54 | 34,55 | | 2 748 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 0,66 | | | 1,4375 | | 0,95 | 11,58 | | 11 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,12 | | | 1,4375 | | 0,17 | 34,55 | | 6 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 70,10 | | |  | | 70,10 | 7,92 | | 555 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 7,05 | 1,3225 | | 9,323625 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,01 | 1,4375 | | 0,014375 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 130,90 | | |  | | 150,59 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 79,71 |  | | 2 754 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 121 |  | | 121 | |  | | |  | | 96,45 |  | | 3 332 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 72 | 0,85 | | 61,2 | |  | | |  | | 48,78 |  | | 1 685 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **295,82** |  | | **8 331** | |
| **Электрика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **112** | **ФЕРм08-03-526-01** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А** | | **Шт..** |  |  | | **1** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 12,74 | | | 1,15 | | 14,65 | 34,55 | | 506 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 0,87 | | | 1,15 | | 1,00 | 5,34 | | 5 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 20,04 | | |  | | 20,04 | 12,38 | | 248 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 1,34 | 1,15 | | 1,541 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 33,65 | | |  | | 35,69 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 14,65 |  | | 506 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 |  | | 97 | |  | | |  | | 14,21 |  | | 491 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 |  | | 51 | |  | | |  | | 7,47 |  | | 258 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **57,37** |  | | **1 508** | |
| **113 О** | **ФССЦ-62.1.01.09-0005** | **Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С** | | **Шт.** |  |  | | **1** | | **9,87** | | |  | | **9,87** | **20,04** | | **198** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **114** | **ФЕРм08-02-409-09** | **Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** | | **100 м** |  |  | | **0,15** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 139,54 | | | 1,15 | | 24,07 | 34,55 | | 832 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 16,79 | | |  | | 2,52 | 18,35 | | 46 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 15,2 | 1,15 | | 2,622 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 156,33 | | |  | | 26,59 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 24,07 |  | | 832 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 |  | | 97 | |  | | |  | | 23,35 |  | | 807 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 |  | | 51 | |  | | |  | | 12,28 |  | | 424 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **62,22** |  | | **2 109** | |
| **115** | **ФССЦ-24.3.01.02-0002** | **Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм** | | **м** |  |  | | **15,3** | | **3,43** | | |  | | **52,48** | **6,58** | | **345** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=0,15\*100\*1,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **116** | **ФЕРм08-02-412-04** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2** | | **100 м** |  |  | | **0,15** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 84,22 | | | 1,15 | | 14,53 | 34,55 | | 502 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 10,86 | | | 1,15 | | 1,87 | 10,6 | | 20 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 1,51 | | | 1,15 | | 0,26 | 34,55 | | 9 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 36,43 | | |  | | 5,46 | 9,91 | | 54 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 8,96 | 1,15 | | 1,5456 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | | 0,0207 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 131,51 | | |  | | 21,86 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 14,79 |  | | 511 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 |  | | 97 | |  | | |  | | 14,35 |  | | 496 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 |  | | 51 | |  | | |  | | 7,54 |  | | 261 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **43,75** |  | | **1 333** | |
| **117** | **ФССЦ-21.1.06.09-0120** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х4-660** | | **1000 м** |  |  | | **0,0153** | | **12 673,36** | | |  | | **193,90** | **12,95** | | **2 511** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=(0,15\*100\*1,02) / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **118** | **ФЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** | | **100 шт.** |  |  | | **0,01** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 342,84 | | | 1,15 | | 3,94 | 34,55 | | 136 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 4,77 | | | 1,15 | | 0,05 | 10,47 | | 1 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,64 | | | 1,15 | | 0,01 | 34,55 | |  | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 106,42 | | |  | | 1,06 | 7,64 | | 8 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 34,56 | 1,15 | | 0,39744 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | | 0,000575 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 454,03 | | |  | | 5,05 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 3,95 |  | | 136 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | 97 |  | | 97 | |  | | |  | | 3,83 |  | | 132 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | 51 |  | | 51 | |  | | |  | | 2,01 |  | | 69 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **10,89** |  | | **346** | |
| **119** | **ФССЦ-20.4.03.05-0010** | **Розетка штепсельная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-162, белая** | | **100 шт.** |  |  | | **0,01** | | **477,89** | | |  | | **4,78** | **10,58** | | **51** | |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **120** | **ФЕР17-01-011-01** | **Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час** | | **10 шт.** |  |  | | **0,1** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 1 206,31 | | | 1,3225 | | 159,53 | 34,55 | | 5 512 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 63,32 | | | 1,4375 | | 9,10 | 7,36 | | 67 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 3,38 | | | 1,4375 | | 0,49 | 34,55 | | 17 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 478,06 | | |  | | 47,81 | 8,31 | | 397 | |
|  | *23.8.03.11* | *Фланцы приварные* | | *шт* | *20* |  | | *2* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 133 | 1,3225 | | 17,58925 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,27 | 1,4375 | | 0,0388125 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 1 747,69 | | |  | | 216,44 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 160,02 |  | | 5 529 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 121 |  | | 121 | |  | | |  | | 193,62 |  | | 6 690 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | % | 72 | 0,85 | | 61,2 | |  | | |  | | 97,93 |  | | 3 384 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **507,99** |  | | **16 050** | |
| **121 О** | **ФССЦ-68.1.01.07-0005** | **Насосы погружные для дренажа и канализации, производительность 17,6 м3/час, напор 10,8 м.** | | **шт** |  |  | | **1** | | **3 136,72** | | |  | | **3 136,72** | **8,03** | | **25 188** | |
|  |  | (Инженерное оборудование) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Помещение № 3** | | | | | | | | | | | | | **386 125,73** |  | | **1 254 199** | |
| **Раздел 3. Помещение №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Металлическая лестница (Строительные работы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **122** | **ФЕР13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | **м2** |  |  | | **12** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 7,68 | | | 1,3225 | | 121,88 | 34,55 | | 4 211 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | | 14,283 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 7,68 | | |  | | 121,88 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 121,88 |  | | 4 211 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 |  | | 94 | |  | | |  | | 114,57 |  | | 3 958 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | 0,85 | | 43,35 | |  | | |  | | 52,83 |  | | 1 825 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **289,28** |  | | **9 994** | |
| **123** | **ФЕР13-03-002-04** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021** | | **100 м2** |  |  | | **0,12** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=12 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 56,55 | | | 1,3225 | | 8,97 | 34,55 | | 310 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 9,22 | | | 1,4375 | | 1,59 | 6,48 | | 10 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,22 | | | 1,4375 | | 0,04 | 34,55 | | 1 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 152,04 | | |  | | 18,24 | 8,27 | | 151 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 5,31 | 1,3225 | | 0,842697 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,02 | 1,4375 | | 0,00345 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 217,81 | | |  | | 28,80 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 9,01 |  | | 311 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 |  | | 94 | |  | | |  | | 8,47 |  | | 292 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | 0,85 | | 43,35 | |  | | |  | | 3,91 |  | | 135 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **41,18** |  | | **898** | |
| **124** | **ФЕР13-03-004-26** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115** | | **100 м2** |  |  | | **0,12** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=12 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 19,32 | | | 1,3225 | | 3,07 | 34,55 | | 106 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 6,01 | | | 1,4375 | | 1,04 | 6,81 | | 7 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,22 | | | 1,4375 | | 0,04 | 34,55 | | 1 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 138,16 | | |  | | 16,58 | 7,86 | | 130 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 2,13 | 1,3225 | | 0,338031 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,02 | 1,4375 | | 0,00345 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 163,49 | | |  | | 20,69 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 3,11 |  | | 107 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 |  | | 94 | |  | | |  | | 2,92 |  | | 101 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | 0,85 | | 43,35 | |  | | |  | | 1,35 |  | | 46 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **24,96** |  | | **390** | |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **125** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** |  |  | | **0,318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=31,8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 178,00 | | | 1,15 | | 65,09 | 34,55 | | 2 249 | |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | *т* | *4,6* |  | | *1,4628* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 22,82 | 1,15 | | 8,345274 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 178,00 | | |  | | 65,09 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 65,09 |  | | 2 249 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 |  | | 103 | |  | | |  | | 67,04 |  | | 2 316 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 |  | | 59 | |  | | |  | | 38,40 |  | | 1 327 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **170,53** |  | | **5 892** | |
| **126** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **1,4628** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **127** | **ФЕР15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен** | | **100 м2** |  |  | | **0,318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=31,8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 157,00 | | | 1,3225 | | 66,03 | 34,55 | | 2 281 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 1,62 | | | 1,4375 | | 0,74 | 12,44 | | 9 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,37 | | | 1,4375 | | 0,17 | 34,55 | | 6 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 0,36 | | |  | | 0,11 | 29,32 | | 3 | |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | *т* | *0,02* |  | | *0,00636* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 16,32 | 1,3225 | | 6,8634576 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | 1,4375 | | 0,0137138 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 158,98 | | |  | | 66,88 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 66,20 |  | | 2 287 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 66,20 |  | | 2 287 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 27,57 |  | | 953 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **160,65** |  | | **5 533** | |
| **128** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Состав грунтовочный на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,00636** | | **40 052,00** | | |  | | **254,73** | **3,59** | | **914** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **129** | **ФЕР29-01-215-01** | **Устройство перегородок из хризотилцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали Примечание: Облицовка асбестоцементными листами** | | **100 м2** |  |  | | **0,318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=31,8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 2 957,28 | | | 1,3225 | | 1 243,70 | 34,55 | | 42 970 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 12,46 | | | 1,4375 | | 5,70 | 6,15 | | 35 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 216,96 | | |  | | 68,99 | 11,09 | | 765 | |
|  | *01.1.01.03* | *Плиты хризотилцементные* | | *м2* | *102* |  | | *32,436* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый цементный* | | *м3* | *0,78* |  | | *0,24804* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *07.2.07.12* | *Конструкции стальные* | | *т* | *1,75* |  | | *0,5565* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 303 | 1,3225 | | 127,428165 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 3 186,70 | | |  | | 1 318,39 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1 243,70 |  | | 42 970 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | | % | 146 |  | | 146 | |  | | |  | | 1 815,80 |  | | 62 736 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | | % | 75 | 0,85 | | 63,75 | |  | | |  | | 792,86 |  | | 27 393 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **3 927,05** |  | | **133 899** | |
| **130** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,562848** | | **424,88** | | |  | | **239,14** | **7,85** | | **1 877** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **131** | **ФССЦ-07.2.07.12-0005** | **Элементы конструктивные вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями** | | **т** |  |  | | **1,2628** | | **9 323,19** | | |  | | **11 773,32** | **7,78** | | **91 596** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **132** | **ФССЦ-01.1.01.03-1012** | **Плиты покрытий асбестоцементные облегченные** | | **м2** |  |  | | **73,6032** | | **275,00** | | |  | | **20 240,88** | **5,83** | | **118 004** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **133** | **ФЕРр61-1-9** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен** | | **100 м2** |  |  | | **0,318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=31,8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 303,12 | | | 1,15 | | 110,85 | 34,55 | | 3 830 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 17,16 | | | 1,15 | | 6,28 | 23,01 | | 145 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 10,18 | | | 1,15 | | 3,72 | 34,55 | | 129 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 1,25 | | |  | | 0,40 | 14,41 | | 6 | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | *0,855* |  | | *0,27189* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,83 | 1,15 | | 13,103031 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,94 | 1,15 | | 0,343758 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 321,53 | | |  | | 117,53 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 114,57 |  | | 3 959 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 101,97 |  | | 3 524 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 50,41 |  | | 1 742 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **269,91** |  | | **9 247** | |
| **134** | **ФССЦ-04.3.02.09-0703** | **Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые** | | **т** |  |  | | **0,27189** | | **7 562,70** | | |  | | **2 056,22** | **13,05** | | **26 834** | |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **135** | **ФЕР15-04-007-03** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | **100 м2** |  |  | | **0,318** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=31,8 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 289,99 | | | 1,3225 | | 121,96 | 34,55 | | 4 214 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 6,85 | | | 1,4375 | | 3,13 | 11,74 | | 37 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 1,28 | | | 1,4375 | | 0,59 | 34,55 | | 20 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 118,30 | | |  | | 37,62 | 4,53 | | 170 | |
|  | *14.3.02.01* | *Краска акриловая* | | *т* | *0,03* |  | | *0,00954* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0,02* |  | | *0,00636* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 32,73 | 1,3225 | | 13,7647652 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,11 | 1,4375 | | 0,0502838 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 415,14 | | |  | | 162,71 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 122,55 |  | | 4 234 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 122,55 |  | | 4 234 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 51,04 |  | | 1 763 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **336,30** |  | | **10 418** | |
| **136** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Грунтовка на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,00636** | | **40 052,00** | | |  | | **254,73** | **3,59** | | **914** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **137** | **ФССЦ-14.3.02.01-0383** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью** | | **т** |  |  | | **0,00954** | | **11 492,65** | | |  | | **109,64** | **4,3** | | **471** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **138** | **ФЕРр57-2-3** | **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** | | **100 м2** |  |  | | **0,077** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=7,7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 595,99 | | | 1,15 | | 52,77 | 34,55 | | 1 823 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 45,01 | | | 1,15 | | 3,99 | 16,05 | | 64 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 19,44 | | | 1,15 | | 1,72 | 34,55 | | 59 | |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | *т* | *5,2* |  | | *0,4004* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 69,87 | 1,15 | | 6,1869885 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,44 | 1,15 | | 0,127512 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 641,00 | | |  | | 56,76 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 54,49 |  | | 1 882 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 48,50 |  | | 1 675 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | % | 49 |  | | 49 | |  | | |  | | 26,70 |  | | 922 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **131,96** |  | | **4 484** | |
| **139** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **0,4004** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **140** | **ФЕР11-01-011-01** | **Разборка: Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,077** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=7,7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,3225 | | 28,78 | 34,55 | | 994 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,4375 | | 4,83 | 15,13 | | 73 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,4375 | | 1,90 | 34,55 | | 66 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 0,66 | 14,41 | | 10 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *0,15708* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,3225 | | 3,625237 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,4375 | | 0,1405731 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 34,27 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 30,68 |  | | 1 060 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 34,36 |  | | 1 187 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 16,95 |  | | 586 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **85,58** |  | | **2 850** | |
| **141** | **ФЕР11-01-011-02** | **Разборка: Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,077** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=7,7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 7,935 | | 2,13 | 34,55 | | 74 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 8,625 | | 5,02 | 14,68 | | 74 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 8,625 | | 1,89 | 34,55 | | 65 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *6* | | *0,23562* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 7,935 | | 0,2688378 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 8,625 | | 0,1394663 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 7,15 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 4,02 |  | | 139 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 4,50 |  | | 156 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 2,22 |  | | 77 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **13,87** |  | | **381** | |
| Приблизительный вес цементной стяжки 1500 кг/м.куб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **142** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **0,5775** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=7,7\*0,05\*1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **143** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,077** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=7,7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,3225 | | 28,78 | 34,55 | | 994 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,4375 | | 4,83 | 15,13 | | 73 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,4375 | | 1,90 | 34,55 | | 66 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 0,66 | 14,41 | | 10 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *0,15708* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,3225 | | 3,625237 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,4375 | | 0,1405731 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 34,27 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 30,68 |  | | 1 060 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 34,36 |  | | 1 187 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 16,95 |  | | 586 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **85,58** |  | | **2 850** | |
| **144** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,077** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=7,7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 7,935 | | 2,13 | 34,55 | | 74 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 8,625 | | 5,02 | 14,68 | | 74 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 8,625 | | 1,89 | 34,55 | | 65 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *6* | | *0,23562* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 7,935 | | 0,2688378 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 8,625 | | 0,1394663 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 7,15 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 4,02 |  | | 139 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 4,50 |  | | 156 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 2,22 |  | | 77 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **13,87** |  | | **381** | |
| **145** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,3927** | | **424,88** | | |  | | **166,85** | **7,85** | | **1 310** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,15708+0,23562 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **146** | **ФЕР06-03-004-12** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | **т** |  |  | | **0,008701** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=7,7\*1,13/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 102,78 | | | 1,3225 | | 1,18 | 34,55 | | 41 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 30,45 | | | 1,4375 | | 0,38 | 10,71 | | 4 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 4,35 | | | 1,4375 | | 0,05 | 34,55 | | 2 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 285,60 | | |  | | 2,49 | 9,04 | | 23 | |
|  | *08.4.03.03* | *Арматура* | | *т* | *1* |  | | *0,008701* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 11,6 | 1,3225 | | 0,133482 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,35 | 1,4375 | | 0,0043777 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 418,83 | | |  | | 4,05 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1,23 |  | | 43 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 102 |  | | 102 | |  | | |  | | 1,25 |  | | 44 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 58 | 0,85 | | 49,3 | |  | | |  | | 0,61 |  | | 21 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **5,91** |  | | **133** | |
| Приблизительный вес сетки 100х100х3 - 1,13 кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **147** | **ФССЦ-08.1.02.17-0083** | **Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм** | | **м2** |  |  | | **7,7** | | **9,67** | | |  | | **74,46** | **8,54** | | **636** | |
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **148** | **ФЕР11-01-052-03** | **Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: кварценаполненных с толщиной покрытия 4 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,077** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=7,7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 485,43 | | | 1,3225 | | 49,43 | 34,55 | | 1 708 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 65,88 | | | 1,4375 | | 7,29 | 10,6 | | 77 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 10,42 | | | 1,4375 | | 1,15 | 34,55 | | 40 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 28 862,05 | | |  | | 7,54 | 6,07 | | 46 | |
|  | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | | *т* | *0,04* |  | | *0,00308* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 57,38 | 1,3225 | | 5,8431489 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,88 | 1,4375 | | 0,097405 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 649,22 | | |  | | 64,26 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 50,58 |  | | 1 748 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 56,65 |  | | 1 958 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 27,95 |  | | 966 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **148,86** |  | | **4 755** | |
| **149** | **ФЕР11-01-052-04** | **Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03** | | **100 м2** |  |  | | **0,077** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=7,7 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | До толщины 3 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 35,25 | | | 2,645 | | 7,18 | 34,55 | | 248 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 4,91 | | | 2,875 | | 1,09 | 11,86 | | 13 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,95 | | | 2,875 | | 0,21 | 34,55 | | 7 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 3 588,59 | | | 2 | | 0,00 | 6,04 | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 3,84 | 2,645 | | 0,7820736 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,08 | 2,875 | | 0,01771 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 40,16 | | |  | | 8,27 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 7,39 |  | | 255 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 8,28 |  | | 286 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 4,08 |  | | 141 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **20,63** |  | | **688** | |
| АДВ 46 Полиуретановое тонкослойное покрытие, универсальное При основании "Грунтовка АДВ 46+растворитель (1:1) рекомендуется 1 проход с расходом 0,44 кг/кв.м. на один прохлод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **150** | **ФССЦ-14.4.01.17-1002** | **Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная низковязкая Примечание: Грунтовка АВД-46** | | **кг** |  |  | | **3,388** | | **159,91** | | |  | | **541,78** | **5,87** | | **3 180** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,077\*100\*0,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АДВ-53 Полиуретановое самовыравнивающееся покрытие (наливной пол), универсальное, двухкомпонентное При основание в виде цеметно-песчанной стяжки рекомендуется соотношение АДВ-53: орган.раствор"без разбавления. Кол-во проходов 2-3 с расходом 0,20 кг/кв.м. на один проход | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **151** | **ТЦ\_14.2.06.05\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **Базовый компаунд АВД-53** | | **кг** |  |  | | **9,24** | | **325,00** | | |  | | **3 003,00** |  | | **3 003** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2\*0,077\*100\*3\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **152** | **ФССЦ-02.3.01.07-3005** | **Песок кварцевый, фракция 0,4-0,8 мм** | | **Т** |  |  | | **0,0385** | | **7 472,69** | | |  | | **288,00** |  | | **288** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=7,7\*5/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **153** | **ФССЦ-02.3.01.07-3001** | **Песок кварцевый, фракция 0,1-0,4 мм** | | **Т** |  |  | | **0,00462** | | **5 722,98** | | |  | | **26,00** |  | | **26** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=7,7\*0,6/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Помещение №1** | | | | | | | | | | | | | **44 754,87** |  | | **441 846** | |
| **Раздел 4. Помещение №4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Металлическая лестница** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **154** | **ФЕР13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | **м2** |  |  | | **12** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 7,68 | | | 1,3225 | | 121,88 | 34,55 | | 4 211 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | | 14,283 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 7,68 | | |  | | 121,88 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 121,88 |  | | 4 211 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 |  | | 94 | |  | | |  | | 114,57 |  | | 3 958 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | 0,85 | | 43,35 | |  | | |  | | 52,83 |  | | 1 825 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **289,28** |  | | **9 994** | |
| **155** | **ФЕР13-03-002-04** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021** | | **100 м2** |  |  | | **0,12** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=12 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 56,55 | | | 1,3225 | | 8,97 | 34,55 | | 310 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 9,22 | | | 1,4375 | | 1,59 | 6,48 | | 10 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,22 | | | 1,4375 | | 0,04 | 34,55 | | 1 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 152,04 | | |  | | 18,24 | 8,27 | | 151 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 5,31 | 1,3225 | | 0,842697 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,02 | 1,4375 | | 0,00345 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 217,81 | | |  | | 28,80 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 9,01 |  | | 311 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 |  | | 94 | |  | | |  | | 8,47 |  | | 292 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | 0,85 | | 43,35 | |  | | |  | | 3,91 |  | | 135 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **41,18** |  | | **898** | |
| **156** | **ФЕР13-03-004-26** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115** | | **100 м2** |  |  | | **0,12** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=12 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 19,32 | | | 1,3225 | | 3,07 | 34,55 | | 106 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 6,01 | | | 1,4375 | | 1,04 | 6,81 | | 7 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,22 | | | 1,4375 | | 0,04 | 34,55 | | 1 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 138,16 | | |  | | 16,58 | 7,86 | | 130 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 2,13 | 1,3225 | | 0,338031 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,02 | 1,4375 | | 0,00345 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 163,49 | | |  | | 20,69 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 3,11 |  | | 107 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 94 |  | | 94 | |  | | |  | | 2,92 |  | | 101 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | 51 | 0,85 | | 43,35 | |  | | |  | | 1,35 |  | | 46 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **24,96** |  | | **390** | |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **157** | **ФЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** |  |  | | **0,324** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=32,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 178,00 | | | 1,15 | | 66,32 | 34,55 | | 2 291 | |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | *т* | *4,6* |  | | *1,4904* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 22,82 | 1,15 | | 8,502732 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 178,00 | | |  | | 66,32 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 66,32 |  | | 2 291 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 |  | | 103 | |  | | |  | | 68,31 |  | | 2 360 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 |  | | 59 | |  | | |  | | 39,13 |  | | 1 352 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **173,76** |  | | **6 003** | |
| **158** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **1,4904** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **159** | **ФЕР15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен** | | **100 м2** |  |  | | **0,324** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=32,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 157,00 | | | 1,3225 | | 67,27 | 34,55 | | 2 324 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 1,62 | | | 1,4375 | | 0,75 | 12,44 | | 9 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,37 | | | 1,4375 | | 0,17 | 34,55 | | 6 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 0,36 | | |  | | 0,12 | 29,32 | | 4 | |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | *т* | *0,02* |  | | *0,00648* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 16,32 | 1,3225 | | 6,9929568 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,03 | 1,4375 | | 0,0139725 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 158,98 | | |  | | 68,14 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 67,44 |  | | 2 330 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 67,44 |  | | 2 330 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 28,09 |  | | 970 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **163,67** |  | | **5 637** | |
| **160** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Состав грунтовочный на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,00648** | | **40 052,00** | | |  | | **259,54** | **3,59** | | **932** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **161** | **ФЕР29-01-215-01** | **Устройство перегородок из хризотилцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали Примечание: Облицовка асбестоцементными листами** | | **100 м2** |  |  | | **0,324** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=32,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 2 957,28 | | | 1,3225 | | 1 267,16 | 34,55 | | 43 780 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 12,46 | | | 1,4375 | | 5,80 | 6,15 | | 36 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 216,96 | | |  | | 70,30 | 11,09 | | 780 | |
|  | *01.1.01.03* | *Плиты хризотилцементные* | | *м2* | *102* |  | | *33,048* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый цементный* | | *м3* | *0,78* |  | | *0,25272* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *07.2.07.12* | *Конструкции стальные* | | *т* | *1,75* |  | | *0,567* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 303 | 1,3225 | | 129,83247 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 3 186,70 | | |  | | 1 343,26 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1 267,16 |  | | 43 780 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | | % | 146 |  | | 146 | |  | | |  | | 1 850,05 |  | | 63 919 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | | % | 75 | 0,85 | | 63,75 | |  | | |  | | 807,81 |  | | 27 910 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **4 001,12** |  | | **136 425** | |
| **162** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **0,25272** | | **424,88** | | |  | | **107,38** | **7,85** | | **843** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **163** | **ФССЦ-07.2.07.12-0005** | **Элементы конструктивные вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями** | | **т** |  |  | | **0,567** | | **9 323,19** | | |  | | **5 286,25** | **7,78** | | **41 127** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **164** | **ФССЦ-01.1.01.03-1012** | **Плиты покрытий асбестоцементные облегченные** | | **м2** |  |  | | **33,048** | | **275,00** | | |  | | **9 088,20** | **5,83** | | **52 984** | |
|  |  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **165** | **ФЕРр61-1-9** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен** | | **100 м2** |  |  | | **0,324** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=32,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 303,12 | | | 1,15 | | 112,94 | 34,55 | | 3 902 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 17,16 | | | 1,15 | | 6,39 | 23,01 | | 147 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 10,18 | | | 1,15 | | 3,79 | 34,55 | | 131 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 1,25 | | |  | | 0,41 | 14,41 | | 6 | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе* | | *т* | *0,855* |  | | *0,27702* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,83 | 1,15 | | 13,350258 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,94 | 1,15 | | 0,350244 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 321,53 | | |  | | 119,74 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 116,73 |  | | 4 033 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 103,89 |  | | 3 589 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 51,36 |  | | 1 775 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **274,99** |  | | **9 419** | |
| **166** | **ФССЦ-04.3.02.09-0703** | **Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые** | | **т** |  |  | | **0,616968** | | **7 562,70** | | |  | | **4 665,94** | **13,05** | | **60 891** | |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **167** | **ФЕР15-04-007-03** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | **100 м2** |  |  | | **0,324** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=32,4 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 289,99 | | | 1,3225 | | 124,26 | 34,55 | | 4 293 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 6,85 | | | 1,4375 | | 3,19 | 11,74 | | 37 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 1,28 | | | 1,4375 | | 0,60 | 34,55 | | 21 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 118,30 | | |  | | 38,33 | 4,53 | | 174 | |
|  | *14.3.02.01* | *Краска акриловая* | | *т* | *0,03* |  | | *0,00972* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *14.4.01.02* | *Грунтовка* | | *т* | *0,02* |  | | *0,00648* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 32,73 | 1,3225 | | 14,0244777 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,11 | 1,4375 | | 0,0512325 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 415,14 | | |  | | 165,78 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 124,86 |  | | 4 314 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы | | % | 100 |  | | 100 | |  | | |  | | 124,86 |  | | 4 314 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | | % | 49 | 0,85 | | 41,65 | |  | | |  | | 52,00 |  | | 1 797 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **342,64** |  | | **10 615** | |
| **168** | **ФССЦ-14.4.01.03-0101** | **Грунтовка на латексной основе** | | **т** |  |  | | **0,014432** | | **40 052,00** | | |  | | **578,03** | **3,59** | | **2 075** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **169** | **ФССЦ-14.3.02.01-0383** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью** | | **т** |  |  | | **0,021648** | | **11 492,65** | | |  | | **248,79** | **4,3** | | **1 070** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Потолок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **170** | **ФЕРр62-17-6** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%** | | **100 м2** |  |  | | **0,081** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 291,86 | | | 1,3225 | | 31,26 | 34,55 | | 1 080 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,07 | | | 1,4375 | | 0,82 | 13,56 | | 11 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,05 | | | 1,4375 | | 0,24 | 34,55 | | 8 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 219,68 | | |  | | 17,79 | 5,04 | | 90 | |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | *т* | *0,071* |  | | *0,005751* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 33,78 | 1,3225 | | 3,6185981 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,16 | 1,4375 | | 0,01863 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 518,61 | | |  | | 49,87 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 31,50 |  | | 1 088 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 90 |  | | 90 | |  | | |  | | 28,35 |  | | 979 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | 46 |  | | 46 | |  | | |  | | 14,49 |  | | 500 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **92,71** |  | | **2 660** | |
| **171** | **ФССЦ-14.3.02.01-0383** | **Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью** | | **т** |  |  | | **0,005751** | | **11 492,65** | | |  | | **66,09** | **4,3** | | **284** | |
|  |  | (Отделочные работы) | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **172** | **ФЕРр57-2-3** | **Разборка покрытий полов: из керамических плиток** | | **100 м2** |  |  | | **0,081** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 595,99 | | | 1,15 | | 55,52 | 34,55 | | 1 918 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 45,01 | | | 1,15 | | 4,19 | 16,05 | | 67 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 19,44 | | | 1,15 | | 1,81 | 34,55 | | 63 | |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | *т* | *5,2* |  | | *0,4212* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 69,87 | 1,15 | | 6,5083905 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,44 | 1,15 | | 0,134136 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 641,00 | | |  | | 59,71 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 57,33 |  | | 1 981 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | % | 89 |  | | 89 | |  | | |  | | 51,02 |  | | 1 763 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | % | 49 |  | | 49 | |  | | |  | | 28,09 |  | | 971 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **138,82** |  | | **4 719** | |
| **173** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **0,4212** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **174** | **ФЕР11-01-011-01** | **Разборка: Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,081** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,15 | | 26,33 | 34,55 | | 910 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,15 | | 4,06 | 15,13 | | 61 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,15 | | 1,60 | 34,55 | | 55 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 0,69 | 14,41 | | 10 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *0,16524* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | | 3,31614 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,15 | | 0,1183005 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 31,08 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 27,93 |  | | 965 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 31,28 |  | | 1 081 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 15,43 |  | | 533 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **77,79** |  | | **2 595** | |
| **175** | **ФЕР11-01-011-02** | **Разборка: Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,081** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 6,9 | | 1,95 | 34,55 | | 67 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 6,9 | | 4,23 | 14,68 | | 62 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 6,9 | | 1,59 | 34,55 | | 55 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *6* | | *0,24786* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 6,9 | | 0,245916 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 6,9 | | 0,117369 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 6,18 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 3,54 |  | | 122 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 3,96 |  | | 137 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 1,96 |  | | 67 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **12,10** |  | | **333** | |
| Приблизительный вес цементной стяжки 1500 кг/м.куб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **176** | **Строительный мусор и возвратные средства** | **Строительный мусор** | | **т** |  |  | | **0,6075** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=8,1\*0,05\*1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **177** | **ФЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,081** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 282,66 | | | 1,3225 | | 30,28 | 34,55 | | 1 046 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 43,61 | | | 1,4375 | | 5,08 | 15,13 | | 77 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 17,15 | | | 1,4375 | | 2,00 | 34,55 | | 69 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 8,54 | | |  | | 0,69 | 14,41 | | 10 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *2,04* |  | | *0,16524* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,3225 | | 3,813561 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 1,27 | 1,4375 | | 0,1478756 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 334,81 | | |  | | 36,05 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 32,28 |  | | 1 115 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 36,15 |  | | 1 249 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 17,83 |  | | 616 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **90,03** |  | | **2 998** | |
| **178** | **ФЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01** | | **100 м2** |  |  | | **0,081** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | До толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 3,49 | | | 7,935 | | 2,24 | 34,55 | | 77 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 7,56 | | | 8,625 | | 5,28 | 14,68 | | 78 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,84 | | | 8,625 | | 1,98 | 34,55 | | 68 | |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный* | | *м3* | *0,51* | *6* | | *0,24786* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 0,44 | 7,935 | | 0,2828034 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,21 | 8,625 | | 0,1467113 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 11,05 | | |  | | 7,52 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 4,22 |  | | 145 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 4,73 |  | | 162 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 2,33 |  | | 80 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **14,58** |  | | **397** | |
| **179** | **ФССЦ-04.3.01.09-0001** | **Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** | | **м3** |  |  | | **2,8254** | | **424,88** | | |  | | **1 200,46** | **7,85** | | **9 424** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=1,69524+1,13016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **180** | **ФЕР06-03-004-12** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | **т** |  |  | | **0,009153** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1\*1,13/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 102,78 | | | 1,3225 | | 1,24 | 34,55 | | 43 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 30,45 | | | 1,4375 | | 0,40 | 10,71 | | 4 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 4,35 | | | 1,4375 | | 0,06 | 34,55 | | 2 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 285,60 | | |  | | 2,61 | 9,04 | | 24 | |
|  | *08.4.03.03* | *Арматура* | | *т* | *1* |  | | *0,009153* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 11,6 | 1,3225 | | 0,1404162 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,35 | 1,4375 | | 0,0046051 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 418,83 | | |  | | 4,25 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1,30 |  | | 45 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 102 |  | | 102 | |  | | |  | | 1,33 |  | | 46 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | 58 | 0,85 | | 49,3 | |  | | |  | | 0,64 |  | | 22 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **6,22** |  | | **139** | |
| Приблизительный вес сетки 100х100х3 - 1,13 кг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **181** | **ФССЦ-08.1.02.17-0083** | **Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм** | | **м2** |  |  | | **8,1** | | **9,67** | | |  | | **78,33** | **8,54** | | **669** | |
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **182** | **ФЕР11-01-052-03** | **Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: кварценаполненных с толщиной покрытия 4 мм** | | **100 м2** |  |  | | **0,081** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 485,43 | | | 1,3225 | | 52,00 | 34,55 | | 1 797 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 65,88 | | | 1,4375 | | 7,67 | 10,6 | | 81 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 10,42 | | | 1,4375 | | 1,21 | 34,55 | | 42 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 28 862,05 | | |  | | 7,93 | 6,07 | | 48 | |
|  | *14.4.01.21* | *Грунтовка* | | *т* | *0,04* |  | | *0,00324* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 57,38 | 1,3225 | | 6,1466891 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,88 | 1,4375 | | 0,102465 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 649,22 | | |  | | 67,60 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 53,21 |  | | 1 839 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 59,60 |  | | 2 060 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 29,40 |  | | 1 016 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **156,60** |  | | **5 002** | |
| **183** | **ФЕР11-01-052-04** | **Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: на каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-052-03** | | **100 м2** |  |  | | **0,081** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=8,1 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | До толщины 3 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 35,25 | | | 2,645 | | 7,55 | 34,55 | | 261 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 4,91 | | | 2,875 | | 1,14 | 11,86 | | 14 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,95 | | | 2,875 | | 0,22 | 34,55 | | 8 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 3 588,59 | | | 2 | | 0,00 | 6,04 | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 3,84 | 2,645 | | 0,8227008 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,08 | 2,875 | | 0,01863 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 40,16 | | |  | | 8,69 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 7,77 |  | | 269 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | | % | 112 |  | | 112 | |  | | |  | | 8,70 |  | | 301 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | | % | 65 | 0,85 | | 55,25 | |  | | |  | | 4,29 |  | | 149 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **21,68** |  | | **725** | |
| АДВ 46 Полиуретановое тонкослойное покрытие, универсальное При основании "Грунтовка АДВ 46+растворитель (1:1) рекомендуется 1 проход с расходом 0,44 кг/кв.м. на один прохлод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **184** | **ФССЦ-14.4.01.17-1002** | **Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная низковязкая Примечание: Грунтовка АВД-46** | | **кг** |  |  | | **3,564** | | **159,91** | | |  | | **569,92** | **5,87** | | **3 345** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,081\*100\*0,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АДВ-53 Полиуретановое самовыравнивающееся покрытие (наливной пол), универсальное, двухкомпонентное При основание в виде цеметно-песчанной стяжки рекомендуется соотношение АДВ-53: орган.раствор"без разбавления. Кол-во проходов 2-3 с расходом 0,20 кг/кв.м. на один проход | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **185** | **ТЦ\_14.2.06.05\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **Базовый компаунд АВД-53** | | **кг** |  |  | | **9,72** | | **325,00** | | |  | | **3 159,00** |  | | **3 159** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2\*0,081\*100\*3\*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **186** | **ФССЦ-02.3.01.07-3005** | **Песок кварцевый, фракция 0,4-0,8 мм** | | **Т** |  |  | | **0,0405** | | **7 472,69** | | |  | | **303,00** |  | | **303** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=8,1\*5/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **187** | **ФССЦ-02.3.01.07-3001** | **Песок кварцевый, фракция 0,1-0,4 мм** | | **Т** |  |  | | **0,00486** | | **5 722,98** | | |  | | **28,00** |  | | **28** | |
|  |  | (Полы) |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Объем=8,1\*0,6/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 4 Помещение №4** | | | | | | | | | | | | | **31 561,06** |  | | **376 083** | |
| **Раздел 5. Гидроизоляция швов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 5: Гидроизоляция холодного шва примыкание стены и пола - 60 п.м.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **188** | **ФЕРр69-23-1** | **Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм** | | **1000 шт** |  |  | | **0,3** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 703,22 | | | 1,15 | | 242,61 | 34,55 | | 8 382 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 53,11 | | | 1,15 | | 18,32 | 5,82 | | 107 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,23 | | | 1,15 | | 0,08 | 34,55 | | 3 | |
|  | *01.7.15.07* | *Пакер инъекционный* | | *10 шт* | *100* |  | | *30* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *01.7.17.09* | *Буры с победитовым наконечником* | | *шт* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси сухие цементные быстродействующие* | | *кг* | *5,644* |  | | *1,6932* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 80,46 | 1,15 | | 27,7587 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | | 0,0069 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 756,33 | | |  | | 260,93 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 242,69 |  | | 8 385 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 |  | | 92 | |  | | |  | | 223,27 |  | | 7 714 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 106,78 |  | | 3 689 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **590,98** |  | | **19 892** | |
| **189** | **ФССЦ-04.3.02.09-0703** | **Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые** | | **т** |  |  | | **0,001693** | | **7 562,70** | | |  | | **12,80** | **13,05** | | **167** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=1,6932/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **190** | **ТЦ\_04.3.ТЦ\_01.7.15.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_0202.22\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **пакеров (Ø10 мм)** | | **шт** |  |  | | **300** | | **226,42** | | |  | | **67 926,00** |  | | **67 926** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **191** | **ФЕРр69-21-4** | **Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидропломбы** | | **100 м** |  |  | | **0,6** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=60 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 374,16 | | | 1,15 | | 258,17 | 34,55 | | 8 920 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 15,11 | | | 1,15 | | 10,43 | 11,58 | | 121 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,67 | | | 1,15 | | 1,84 | 34,55 | | 64 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 3 212,24 | | |  | | 313,02 | 1,63 | | 510 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 42,81 | 1,15 | | 29,5389 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | | 0,1587 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 910,97 | | |  | | 581,62 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 260,01 |  | | 8 984 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 |  | | 92 | |  | | |  | | 239,21 |  | | 8 265 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 114,40 |  | | 3 953 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **935,23** |  | | **21 769** | |
| **192** | **ТЦ\_01.7.14.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **Гидроизоляционный материал HansaCryl Elastic** | | **кг** |  |  | | **180** | | **2 264,17** | | |  | | **407 551,00** |  | | **407 551** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **Раздел 6: Гидроизоляция холодного шва фундаментной плиты - 360 м.п. (Строительные работы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **193** | **ФЕРр69-23-1** | **Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм** | | **1000 шт** |  |  | | **1,8** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 703,22 | | | 1,15 | | 1 455,67 | 34,55 | | 50 293 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 53,11 | | | 1,15 | | 109,94 | 5,82 | | 640 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,23 | | | 1,15 | | 0,48 | 34,55 | | 17 | |
|  | *01.7.15.07* | *Пакер инъекционный* | | *10 шт* | *100* |  | | *180* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *01.7.17.09* | *Буры с победитовым наконечником* | | *шт* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси сухие цементные быстродействующие* | | *кг* | *5,644* |  | | *10,1592* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 80,46 | 1,15 | | 166,5522 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | | 0,0414 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 756,33 | | |  | | 1 565,61 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1 456,15 |  | | 50 310 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 |  | | 92 | |  | | |  | | 1 339,66 |  | | 46 285 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 640,71 |  | | 22 136 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **3 545,98** |  | | **119 354** | |
| **194** | **ФССЦ-04.3.02.09-0703** | **Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые** | | **т** |  |  | | **0,010159** | | **7 562,70** | | |  | | **76,83** | **13,05** | | **1 003** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=10,1592/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **195** | **ТЦ\_04.3.ТЦ\_01.7.15.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_0202.22\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **пакеров (Ø10 мм)** | | **шт** |  |  | | **1800** | | **226,42** | | |  | | **407 556,00** |  | | **407 556** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **196** | **ФЕРр69-21-4** | **Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидропломбы** | | **100 м** |  |  | | **3,6** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=360 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 374,16 | | | 1,15 | | 1 549,02 | 34,55 | | 53 519 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 15,11 | | | 1,15 | | 62,56 | 11,58 | | 724 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 2,67 | | | 1,15 | | 11,05 | 34,55 | | 382 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 3 212,24 | | |  | | 1 878,12 | 1,63 | | 3 061 | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 42,81 | 1,15 | | 177,2334 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | | 0,9522 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 910,97 | | |  | | 3 489,70 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 1 560,07 |  | | 53 901 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 |  | | 92 | |  | | |  | | 1 435,26 |  | | 49 589 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 686,43 |  | | 23 716 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **5 611,39** |  | | **130 609** | |
| **197** | **ТЦ\_01.7.14.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **Гидроизоляционный материал HansaCryl Elastic** | | **кг** |  |  | | **1080** | | **2 264,17** | | |  | | **2 445 304,00** |  | | **2 445 304** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **Раздел 8: Гидроизоляция трещин - 120 м.п. (Строительные работы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **198** | **ФЕРр69-23-1** | **Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм** | | **1000 шт** |  |  | | **0,6** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 703,22 | | | 1,15 | | 485,22 | 34,55 | | 16 764 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 53,11 | | | 1,15 | | 36,65 | 5,82 | | 213 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 0,23 | | | 1,15 | | 0,16 | 34,55 | | 6 | |
|  | *01.7.15.07* | *Пакер инъекционный* | | *10 шт* | *100* |  | | *60* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *01.7.17.09* | *Буры с победитовым наконечником* | | *шт* | *0* |  | | *0* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси сухие цементные быстродействующие* | | *кг* | *5,644* |  | | *3,3864* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 80,46 | 1,15 | | 55,5174 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | | 0,0138 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 756,33 | | |  | | 521,87 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 485,38 |  | | 16 770 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 |  | | 92 | |  | | |  | | 446,55 |  | | 15 428 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 213,57 |  | | 7 379 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **1 181,99** |  | | **39 784** | |
| **199** | **ТЦ\_01.7.15.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **пакеров (Ø10 мм)** | | **шт** |  |  | | **600** | | **226,42** | | |  | | **135 852,00** |  | | **135 852** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **200** | **ФССЦ-04.3.02.09-0703** | **Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые** | | **т** |  |  | | **0,003386** | | **7 562,70** | | |  | | **25,61** | **13,05** | | **334** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Объем=3,3864/1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **201** | **ФЕРр69-22-4** | **Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидропломбы, площадь сечения до 10 см2** | | **100 м** |  |  | | **1,2** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | |  |  |  | |  | | 227,83 | | | 1,15 | | 314,41 | 34,55 | | 10 863 | |
|  | 2 | ЭМ | |  |  |  | |  | | 9,86 | | | 1,15 | | 13,61 | 11,58 | | 158 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | |  |  |  | |  | | 1,74 | | | 1,15 | | 2,40 | 34,55 | | 83 | |
|  | 4 | М | |  |  |  | |  | | 2 722,42 | | |  | | 42,04 | 0,47 | | 20 | |
|  | *04.3.02.09* | *Смеси сухие цементные быстродействующие* | | *кг* | *157,156* |  | | *188,5872* | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | 26,93 | 1,15 | | 37,1634 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | 0,15 | 1,15 | | 0,207 | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | |  |  |  | |  | | 272,72 | | |  | | 370,06 |  | |  | |
|  |  | ФОТ | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 316,81 |  | | 10 946 | |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 92 |  | | 92 | |  | | |  | | 291,47 |  | | 10 070 | |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | 44 |  | | 44 | |  | | |  | | 139,40 |  | | 4 816 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  | |  | |  | | |  | | **800,93** |  | | **25 927** | |
| **202** | **ТЦ\_01.7.14.07\_68\_6829123090\_13.12.2021\_02** | **Гидроизоляционный материал HansaCryl Elastic** | | **кг** |  |  | | **360** | | **2 264,17** | | |  | | **815 101,00** | | | **815 101** | |
|  |  | (Стены (ремонтно-строительные)) | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 5 Гидроизоляция швов** | | | | | | | | | | | | | **4 292 071,74** | | | **4 638 129** | |
| **Раздел 6. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **203** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | **1 т груза** |  |  | | **25,56464** | | **42,98** | | |  | | **1 098,77** | **13,47** | | **14 800** | |
| **204** | **ФССЦпг-03-21-01-021** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км** | | **1 т груза** |  |  | | **25,56464** | | **15,75** | | |  | | **402,64** | **7,06** | | **2 843** | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 6 Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | **1 501,41** |  | | **17 643** | |
|  |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | 4 804 752,87 | | | 6 430 511 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | 19 270,16 | | | 665 783 | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | 2 406,38 |  | | 28 465 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | 214,89 |  | | 7 427 | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | 4 783 076,33 | | | 5 736 263 | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | 4 837 590,41 | | | 7 576 580 | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | 4 836 089,00 | | | 7 558 937 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | 19 155,78 | | | 661 831 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | 899,13 |  | | 10 770 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | 214,35 |  | | 7 409 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | 4 782 567,81 | | | 5 730 079 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | 22 914,24 | | | 791 688 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | 10 552,04 | | | 364 569 | |
|  |  | Дополнительная перевозка | | | | | | | | | | | | | 1 501,41 |  | | 17 643 | |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | 798,82 |  | | 16 064 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | 114,38 |  | | 3 952 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | 5,84 |  | | 52 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | 0,54 |  | | 18 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | 508,52 |  | | 6 184 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | 111,48 |  | | 3 852 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | 58,60 |  | | 2 024 | |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | | | | | 6 293,18 |  | | 50 772 | |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | | | | | 6 293,18 |  | | 50 772 | |
|  |  | Итого | | | | | | | | | | | | | 4 844 682,41 | | | 7 643 416 | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | 19 485,05 | | | 673 210 | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | 23 025,72 | | | 795 540 | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | 10 610,64 | | | 366 593 | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | 968 936,48 | | | 1 528 683,20 | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | **5 813 618,89** | | | **9 172 099,20** | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | | | | |  |  | | 1 108 409 | |