|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Перенос кабельной линии из зоны ремонта 23.11.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Основание |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Сметная стоимость** | | 974,39 | (78,18) | тыс.руб. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *в том числе:* |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **строительных работ** | 195,47 | (9,57) | тыс.руб. | |  | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | |  | |  | | 176,74 | | (4,79) | | тыс.руб. | |
|  | **монтажных работ** | 604,18 | (55,25) | тыс.руб. | |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | | |  | | 529,68 | | | | чел.час. | |
|  | **оборудования** | 0,00 | (0) | тыс.руб. | |  | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | |  | | 54,34 | | | | чел.час. | |
|  | **прочих затрат** | 12,34 | (0,33) | тыс.руб. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | | Количество | | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | | | | Индексы | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|
| на единицу | | коэффициенты | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу | | коэффициенты | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Раздел 1. Демонтаж кабеля.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. ПРИМ.: Длина 53м, ширина 0,8м, глубина 0,7м** | | | **100 м3** | |  | |  | | **0,2968** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=53\*0,8\*0,7/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 1 201,20 | | 1,15 | | 409,99 | | 36,87 | | 15 116,33 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 154 | | 1,15 | | 52,56328 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 1 201,20 | |  | | 409,99 | |  | | 15 116,33 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 409,99 | |  | | 15 116,33 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | | 89 | |  | |  | | 364,89 | |  | | 13 453,53 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | | 40 | |  | |  | | 164,00 | |  | | 6 046,53 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **938,88** | |  | | **34 616,39** | |
| **2** | **ФЕРм08-02-141-04** | **Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг. ПРИМ.: три кабельные линии** | | | **100 м** | |  | |  | | **1,59** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=53\*3/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 163,94 | | 0,69 | | 179,86 | | 36,87 | | 6 631,44 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 270,03 | | 0,69 | | 296,25 | | 9,97 | | 2 953,61 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  | |  | |  | | 33,13 | | 0,69 | | 36,35 | | 36,87 | | 1 340,22 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 74,19 | | 0 | | 0,00 | | 5,58 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 17,44 | | 0,69 | | 19,133424 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 2,64 | | 0,69 | | 2,896344 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 508,16 | |  | | 476,11 | |  | | 9 585,05 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 216,21 | |  | | 7 971,66 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | | 97 | |  | |  | | 209,72 | |  | | 7 732,51 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | | 51 | |  | |  | | 110,27 | |  | | 4 065,55 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **796,10** | |  | | **21 383,11** | |
| **3** | **ФЕР01-02-061-02** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2** | | | **100 м3** | |  | |  | | **0,2968** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=53\*0,8\*0,7/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 729,00 | | 1,15 | | 248,82 | | 36,87 | | 9 173,99 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 97,2 | | 1,15 | | 33,176304 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 729,00 | |  | | 248,82 | |  | | 9 173,99 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 248,82 | |  | | 9 173,99 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | | 89 | |  | |  | | 221,45 | |  | | 8 164,85 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | | 40 | |  | |  | | 99,53 | |  | | 3 669,60 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **569,80** | |  | | **21 008,44** | |
| **4** | **ФЕР29-02-026-08** | **Засыпка песком тоннелей вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен в котлованах с креплением при толщине засыпки: более 25 см** | | | **100 м3** | |  | |  | | **0,2968** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=53\*0,8\*0,7/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 963,96 | | 1,15 | | 329,02 | | 36,87 | | 12 130,97 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 58,33 | | 1,15 | | 19,91 | | 13,66 | | 271,97 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 14,93 | |  | | 4,43 | | 8,25 | | 36,55 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 116 | | 1,15 | | 39,59312 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 1 037,22 | |  | | 353,36 | |  | | 12 439,49 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 329,02 | |  | | 12 130,97 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.2 | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ | | | % | | 126 | |  | | 126 | |  | |  | | 414,57 | |  | | 15 285,02 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.2 | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ | | | % | | 60 | |  | | 60 | |  | |  | | 197,41 | |  | | 7 278,58 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **965,34** | |  | | **35 003,09** | |
| **5** | **ФССЦ-02.3.01.02-0003** | **Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%** | | | **м3** | |  | |  | | **32,648** | | **54,95** | |  | | **1 794,01** | | **8,25** | | **14 800,58** | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 794,01** | |  | | **14 800,58** | |
| **6** | **ФЕР47-01-049-01** | **Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см** | | | **100 м2** | |  | |  | | **0,424** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=53\*0,8/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 370,80 | | 1,15 | | 180,80 | | 36,87 | | 6 666,10 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 2 712,00 | |  | | 1 149,89 | | 8,25 | | 9 486,59 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 46,7 | | 1,15 | | 22,77092 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 3 082,80 | |  | | 1 330,69 | |  | | 16 152,69 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 180,80 | |  | | 6 666,10 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | % | | 103 | |  | | 103 | |  | |  | | 186,22 | |  | | 6 866,08 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | % | | 72 | |  | | 72 | |  | |  | | 130,18 | |  | | 4 799,59 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 647,09** | |  | | **27 818,36** | |
| **7** | **ФЕР47-01-046-06** | **Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную** | | | **100 м2** | |  | |  | | **0,424** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=53\*0,8/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 44,42 | | 1,15 | | 21,66 | | 36,87 | | 798,60 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 301,40 | | 1,15 | | 146,96 | | 13,66 | | 2 007,47 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  | |  | |  | | 31,78 | | 1,15 | | 15,50 | | 36,87 | | 571,49 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 24,40 | |  | | 10,35 | | 8,25 | | 85,39 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 5,25 | | 1,15 | | 2,5599 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 2,74 | | 1,15 | | 1,336024 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 370,22 | |  | | 178,97 | |  | | 2 891,46 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 37,16 | |  | | 1 370,09 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | % | | 103 | |  | | 103 | |  | |  | | 38,27 | |  | | 1 411,19 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | % | | 72 | |  | | 72 | |  | |  | | 26,76 | |  | | 986,46 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **244,00** | |  | | **5 289,11** | |
| **8** | **ФССЦ-16.2.02.07-0001** | **Семена трав: вика** | | | **кг** | |  | |  | | **0,848** | | **77,97** | |  | | **66,12** | | **8,25** | | **545,49** | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **66,12** | |  | | **545,49** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Демонтаж кабеля.** | | | | | | | | | | | | | | | **7 021,34** | |  | | **160 464,57** | |
| **Раздел 2. Строительно-монтажные работы по прокладке нового кабеля.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Земляные и общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ФЕР01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. ПРИМ.: Длина 50м, ширина 0,5м, глубина 0,7м** | | | **100 м3** | |  | |  | | **0,175** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=50\*0,5\*0,7/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 1 201,20 | | 1,15 | | 241,74 | | 36,87 | | 8 912,95 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 154 | | 1,15 | | 30,9925 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 1 201,20 | |  | | 241,74 | |  | | 8 912,95 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 241,74 | |  | | 8 912,95 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | | 89 | |  | |  | | 215,15 | |  | | 7 932,53 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | | 40 | |  | |  | | 96,70 | |  | | 3 565,18 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **553,59** | |  | | **20 410,66** | |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ФЕРм12-02-011-02** | **Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный: 76-108 мм** | | | **10 м** | |  | |  | | **5** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=50/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 398,27 | | 1,15 | | 2 290,05 | | 36,87 | | 84 434,14 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 83,30 | | 1,15 | | 478,98 | | 9,97 | | 4 775,43 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  | |  | |  | | 10,54 | | 1,15 | | 60,61 | | 36,87 | | 2 234,69 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 14,99 | |  | | 74,95 | | 5,58 | | 418,22 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 41,4 | | 1,15 | | 238,05 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,81 | | 1,15 | | 4,6575 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 496,56 | |  | | 2 843,98 | |  | | 89 627,79 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 350,66 | |  | | 86 668,83 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы | | | % | | 90 | |  | | 90 | |  | |  | | 2 115,59 | |  | | 78 001,95 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы | | | % | | 46 | |  | | 46 | |  | |  | | 1 081,30 | |  | | 39 867,66 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6 040,87** | |  | | **207 497,40** | |
| **11** | **ФССЦ-23.3.09.01-0093** | **Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм** | | | **10 м** | |  | |  | | **5** | | **3 022,89** | |  | | **15 114,45** | | **5,58** | | **84 338,63** | |
|  |  | Объем=50/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **15 114,45** | |  | | **84 338,63** | |
| **12** | **ФЕРм08-02-141-04** | **Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг** | | | **100 м** | |  | |  | | **1,5** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=50\*3/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 163,94 | | 1,15 | | 282,80 | | 36,87 | | 10 426,84 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 270,03 | | 1,15 | | 465,80 | | 9,97 | | 4 644,03 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  | |  | |  | | 33,13 | | 1,15 | | 57,15 | | 36,87 | | 2 107,12 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 74,19 | |  | | 111,29 | | 5,58 | | 621,00 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 17,44 | | 1,15 | | 30,084 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 2,64 | | 1,15 | | 4,554 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 508,16 | |  | | 859,89 | |  | | 15 691,87 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 339,95 | |  | | 12 533,96 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | | 97 | |  | |  | | 329,75 | |  | | 12 157,94 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | | 51 | |  | |  | | 173,37 | |  | | 6 392,32 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **1 363,01** | |  | | **34 242,13** | |
| **13** | **Прайс** | **Кабель АПВБбШв 4х150** | | | **м** | |  | |  | | **30** | | **833,33** | |  | | **4 480,27** | | **5,58** | | **24 999,90** | |
|  |  | Цена=1000/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **4 480,27** | |  | | **24 999,90** | |
| **14** | **Прайс** | **Кабель АПВБбШв 4х150** | | | **м** | |  | |  | | **0** | |  | |  | |  | | **5,58** | |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0,00** | |  | | **0,00** | |
| **15** | **Прайс** | **Кабель ВБбШв** | | | **м** | |  | |  | | **0** | |  | |  | |  | | **5,58** | |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0,00** | |  | | **0,00** | |
| **16** | **ФЕРм08-02-143-05** | **Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной** | | | **100 м** | |  | |  | | **0,53** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=53/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 3,85 | | 1,15 | | 2,35 | | 36,87 | | 86,64 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 1,31 | | 1,15 | | 0,80 | | 9,97 | | 7,98 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  | |  | |  | | 0,23 | | 1,15 | | 0,14 | | 36,87 | | 5,16 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 0,08 | |  | | 0,04 | | 5,58 | | 0,22 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,48 | | 1,15 | | 0,29256 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,02 | | 1,15 | | 0,01219 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 5,24 | |  | | 3,19 | |  | | 94,84 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,49 | |  | | 91,80 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | | 97 | |  | |  | | 2,42 | |  | | 89,05 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | | 51 | |  | |  | | 1,27 | |  | | 46,82 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **6,88** | |  | | **230,71** | |
| **17** | **ФССЦ-01.7.06.08-0003** | **Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм** | | | **100 м** | |  | |  | | **0,53** | | **108,00** | |  | | **57,24** | | **5,58** | | **319,40** | |
|  |  | Объем=53/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **57,24** | |  | | **319,40** | |
| **18** | **ФЕРм08-02-165-08** | **Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2** | | | **Шт.** | |  | |  | | **5** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 72,00 | | 1,15 | | 414,00 | | 36,87 | | 15 264,18 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 915,09 | | 1,15 | | 5 261,77 | | 9,97 | | 52 459,85 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  | |  | |  | | 86,66 | | 1,15 | | 498,30 | | 36,87 | | 18 372,32 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 3,49 | |  | | 17,45 | | 5,58 | | 97,37 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 7,66 | | 1,15 | | 44,045 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 6,42 | | 1,15 | | 36,915 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 990,58 | |  | | 5 693,22 | |  | | 67 821,40 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 912,30 | |  | | 33 636,50 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | | 97 | |  | |  | | 884,93 | |  | | 32 627,41 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | | 51 | |  | |  | | 465,27 | |  | | 17 154,62 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **7 043,42** | |  | | **117 603,43** | |
| **19** | **ФССЦ-20.2.09.04-0017** | **Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-93х(150-240) мм2** | | | **компл** | |  | |  | | **5** | | **4 070,30** | |  | | **20 351,50** | | **5,58** | | **113 561,37** | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **20 351,50** | |  | | **113 561,37** | |
| **20** | **ФЕР27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка** | | | **100 м3** | |  | |  | | **0,1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=50\*2\*0,1/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 115,49 | | 1,15 | | 13,28 | | 36,87 | | 489,63 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 3 262,79 | | 1,15 | | 375,22 | | 13,66 | | 5 125,51 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  | |  | |  | | 171,22 | | 1,15 | | 19,69 | | 36,87 | | 725,97 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 12,20 | |  | | 1,22 | | 8,25 | | 10,07 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 14,4 | | 1,15 | | 1,656 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 13,88 | | 1,15 | | 1,5962 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 3 390,48 | |  | | 389,72 | |  | | 5 625,21 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 32,97 | |  | | 1 215,60 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | | | % | | 147 | |  | | 147 | |  | |  | | 48,47 | |  | | 1 786,93 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | | | % | | 134 | |  | | 134 | |  | |  | | 44,18 | |  | | 1 628,90 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **482,37** | |  | | **9 041,04** | |
| **21** | **ФССЦ-02.3.01.02-0003** | **Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%** | | | **м3** | |  | |  | | **10** | | **54,95** | |  | | **549,50** | | **8,25** | | **4 533,38** | |
|  |  | Объем=50\*2\*0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **549,50** | |  | | **4 533,38** | |
| **22** | **ФЕР27-04-001-04** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня** | | | **100 м3** | |  | |  | | **0,1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Объем=50\*2\*0,1/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 173,23 | | 1,15 | | 19,92 | | 36,87 | | 734,45 | |
|  | 2 | ЭМ | | |  | |  | |  | |  | | 5 268,76 | | 1,15 | | 605,91 | | 13,66 | | 8 276,73 | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  | |  | |  | |  | | 267,67 | | 1,15 | | 30,78 | | 36,87 | | 1 134,86 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  | |  | | 17,08 | |  | | 1,71 | | 8,25 | | 14,11 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 21,6 | | 1,15 | | 2,484 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 20,6 | | 1,15 | | 2,369 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 5 459,07 | |  | | 627,54 | |  | | 9 025,29 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 50,70 | |  | | 1 869,31 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | | | % | | 147 | |  | | 147 | |  | |  | | 74,53 | |  | | 2 747,89 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | | | % | | 134 | |  | | 134 | |  | |  | | 67,94 | |  | | 2 504,88 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **770,01** | |  | | **14 278,06** | |
| **23** | **ФССЦ-02.2.05.04-0104** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм** | | | **м3** | |  | |  | | **10** | | **98,55** | |  | | **985,50** | | **8,25** | | **8 130,38** | |
|  |  | Объем=50\*2\*0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **985,50** | |  | | **8 130,38** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы по прокладке нового кабеля.** | | | | | | | | | | | | | | | **57 798,61** | |  | | **639 186,49** | |
| **Раздел 3. Пусконаладочные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **ФЕРп01-11-024-02** | **Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ** | | | **шт** | |  | |  | | **3** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 20,75 | | 1,15 | | 71,59 | | 37,34 | | 2 673,17 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 1,62 | | 1,15 | | 5,589 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 20,75 | |  | | 71,59 | |  | | 2 673,17 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 71,59 | |  | | 2 673,17 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 74 | |  | | 74 | |  | |  | | 52,98 | |  | | 1 978,15 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 36 | |  | | 36 | |  | |  | | 25,77 | |  | | 962,34 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **150,34** | |  | | **5 613,66** | |
| **25** | **ФЕРп01-11-028-01** | **Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям** | | | **шт** | |  | |  | | **3** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 4,10 | | 1,15 | | 14,15 | | 37,34 | | 528,36 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,32 | | 1,15 | | 1,104 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 4,10 | |  | | 14,15 | |  | | 528,36 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 14,15 | |  | | 528,36 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 74 | |  | | 74 | |  | |  | | 10,47 | |  | | 390,99 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 36 | |  | | 36 | |  | |  | | 5,09 | |  | | 190,21 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **29,71** | |  | | **1 109,56** | |
| **26** | **ФЕРп01-11-002-01** | **Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ** | | | **измерение** | |  | |  | | **3** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  | |  | | 20,75 | | 1,15 | | 71,59 | | 37,34 | | 2 673,17 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 1,62 | | 1,15 | | 5,589 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  | |  | | 20,75 | |  | | 71,59 | |  | | 2 673,17 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 71,59 | |  | | 2 673,17 | |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 74 | |  | | 74 | |  | |  | | 52,98 | |  | | 1 978,15 | |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | % | | 36 | |  | | 36 | |  | |  | | 25,77 | |  | | 962,34 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **150,34** | |  | | **5 613,66** | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | **330,39** | |  | | **12 336,88** | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | 57 213,14 | |  | | 519 262,19 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | 4 791,62 | |  | | 176 740,96 | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | 7 651,60 | |  | | 80 522,58 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | 718,52 | |  | | 26 491,83 | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | 44 769,92 | |  | | 261 998,65 | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | 9 566,21 | |  | | 195 474,98 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | 1 465,23 | |  | | 54 023,02 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | 1 148,00 | |  | | 15 681,68 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | | | 65,97 | |  | | 2 432,32 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | 4 562,73 | |  | | 37 642,54 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | 1 563,55 | |  | | 57 648,02 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | 826,70 | |  | | 30 479,72 | |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | 55 253,74 | |  | | 604 176,08 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | 3 169,06 | |  | | 116 843,24 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | 6 503,60 | |  | | 64 840,90 | |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | | | 652,55 | |  | | 24 059,51 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | 40 207,19 | |  | | 224 356,11 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | 3 542,41 | |  | | 130 608,86 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | 1 831,48 | |  | | 67 526,97 | |
|  |  | Прочие затраты | | | | | | | | | | | | | | | 330,39 | |  | | 12 336,88 | |
|  |  | Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | | | | 330,39 | |  | | 12 336,88 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | 157,33 | |  | | 5 874,70 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | 116,43 | |  | | 4 347,29 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | 56,63 | |  | | 2 114,89 | |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | | | | | | | | **65 150,34** | |  | | **811 987,94** | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | 5 510,14 | |  | | 203 232,79 | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | 5 222,39 | |  | | 192 604,17 | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | 2 714,81 | |  | | 100 121,58 | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | 13 030,07 | |  | | 162 397,59 | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | **78 180,41** | |  | | **974 385,53** | |