Приложение № 2 к запросу

о предоставлении коммерческих предложений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 279** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
| Ремонтные работы в отделении упаковки препаратов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость № 279 | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен** | | III квартал 2024 года | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
| **Сметная стоимость** | |  | 947,29 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
|  | **строительных работ** |  | 789,41 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | Средства на оплату труда рабочих | | | |  |  | | 132,49 | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | Средства на оплату труда машинистов | | | |  |  | | 1,22 | тыс.руб. |
|  | **оборудования** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | |  |  | | 321,59 | чел.-ч. |
|  | **прочих затрат** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | |  | | 2,58 | чел.-ч. |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | коэффициенты | | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу измерения в базисном уровне цен | | индекс | | на единицу измерения в текущем уровне цен | | коэффициенты | | | всего в текущем уровне цен | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | | |
| **Раздел 1. Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСНр57-01-021-07** | **Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных** | | **100 м2** | | **0,36** | | **1** | | | **0,36** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **4 679,08** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 4 679,08 | | | |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | % | | 89 | |  | | | 89 | |  | |  | |  | |  | | | 4 164,38 | | | |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | % | | 49 | |  | | | 49 | |  | |  | |  | |  | | | 2 292,75 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **30 933,92** | |  | | | **11 136,21** | | | |
| **2** | **ГЭСНр69-01-009-01** | **Очистка помещений от строительного мусора** | | **100 т** | | **0,01728** | | **1** | | | **0,01728** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **1 425,31** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 1 425,31 | | | |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | | 92 | |  | | | 92 | |  | |  | |  | |  | | | 1 311,29 | | | |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | | 44 | |  | | | 44 | |  | |  | |  | |  | | | 627,14 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **194 660,88** | |  | | | **3 363,74** | | | |
| **3** | **ГЭСНр69-01-015-01** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | **т** | | **1,728** | | **1** | | | **1,728** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **1 677,61** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 773,92 | | | |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | | % | | 92 | |  | | | 92 | |  | |  | |  | |  | | | 712,01 | | | |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | | % | | 44 | |  | | | 44 | |  | |  | |  | |  | | | 340,52 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **1 579,94** | |  | | | **2 730,14** | | | |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 782,00 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 878,31 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903,69 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 230,09 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 878,31 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 903,69 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 187,68 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 260,41 | | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 878,31 | | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 187,68 | | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 260,41 | | | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17 230,09** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 20,0380968 | |  | | | | | | | | |  | | | |
| **Раздел 2. Монтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **ГЭСН46-08-022-05** | **Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов. Приминит.: Укладка демпферной ленты** | | **100 м** | | **0,24** | | **1** | | | **0,24** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **674,95** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 511,88 | | | |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | | 103 | |  | | | 103 | |  | |  | |  | |  | | | 527,24 | | | |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | | 59 | |  | | | 59 | |  | |  | |  | |  | | | 302,01 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **6 267,50** | |  | | | **1 504,20** | | | |
| **5** | **ФСБЦ-01.7.06.09-1000** | **Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм** | | **100 м** | | **0,24432** | | **1** | | | **0,24432** | | **4 650,79** | | **1,53** | | **7 115,71** | |  | | | **1 738,51** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **1 738,51** | | | |
| **6** | **ГЭСН06-03-004-14** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | **т** | | **0,084** | | **1** | | | **0,084** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **820,05** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 544,63 | | | |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | | 102 | |  | | | 102 | |  | |  | |  | |  | | | 555,52 | | | |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | % | | 58 | |  | | | 58 | |  | |  | |  | |  | | | 315,89 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **20 136,43** | |  | | | **1 691,46** | | | |
| **7** | **ФСБЦ-08.1.02.17-0089** | **Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм** | | **м2** | | **36** | | **1** | | | **36** | | **218,09** | | **1,25** | | **272,61** | |  | | | **9 813,96** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **9 813,96** | | | |
| **8** | **ГЭСН11-01-011-01** | **Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2** | | **0,36** | | **1** | | | **0,36** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **6 571,47** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 6 442,92 | | | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | % | | 112 | |  | | | 112 | |  | |  | |  | |  | | | 7 216,07 | | | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | % | | 65 | |  | | | 65 | |  | |  | |  | |  | | | 4 187,90 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **49 931,78** | |  | | | **17 975,44** | | | |
| **9** | **ФСБЦ-04.3.01.09-0058** | **Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200** | | **м3** | | **0,7344** | | **1** | | | **0,7344** | | **3 787,12** | | **1,15** | | **4 355,19** | |  | | | **3 198,45** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **3 198,45** | | | |
| **10** | **ГЭСН11-01-009-01** | **Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых** | | **100 м2** | | **0,36** | | **1** | | | **0,36** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **5 559,78** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 5 290,00 | | | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | % | | 112 | |  | | | 112 | |  | |  | |  | |  | | | 5 924,80 | | | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | % | | 65 | |  | | | 65 | |  | |  | |  | |  | | | 3 438,50 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **41 453,00** | |  | | | **14 923,08** | | | |
| **11** | **Цена поставщика** | **ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ Пенополистирол экструдированный 1185х585х20 мм (0,2773 м3/13,8645 м2/20 шт.) Г4** | | **лист** | | **60** | | **1** | | | **60** | |  | |  | | **67,95** | |  | | | **4 077,00** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **4 077,00** | | | |
| **12** | **ГЭСН09-03-049-02** | **Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: алюминиевых. Приминит.: монтаж сэндвич-панелей** | | **100 м2** | | **0,36** | | **1** | | | **0,36** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **94 517,38** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 93 976,43 | | | |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | | % | | 93 | |  | | | 93 | |  | |  | |  | |  | | | 87 398,08 | | | |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | | % | | 62 | |  | | | 62 | |  | |  | |  | |  | | | 58 265,39 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **667 169,03** | |  | | | **240 180,85** | | | |
| **13** | **Цена поставщика** | **Стеновая сэндвич-панель с утеплителем PIR, 80мм** | | **м2** | | **36** | | **1** | | | **36** | |  | |  | | **4 273,40** | |  | | | **153 842,40** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **153 842,40** | | | |
| **14** | **ГЭСН46-02-005-04** | **Монтаж: профилированного настила** | | **т** | | **0,2952** | | **1** | | | **0,2952** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **5 325,67** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 3 798,24 | | | |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | | 103 | |  | | | 103 | |  | |  | |  | |  | | | 3 912,19 | | | |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | | 59 | |  | | | 59 | |  | |  | |  | |  | | | 2 240,96 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **38 884,89** | |  | | | **11 478,82** | | | |
| **15** | **ФСБЦ-10.1.02.02-1018** | **Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 2,5-4,5 мм** | | **т** | | **0,2952** | | **1** | | | **0,2952** | | **698 569,40** | | **1,13** | | **789 383,42** | |  | | | **233 025,99** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **233 025,99** | | | |
| **16** | **ГЭСН09-05-009-03** | **Установка алюминиевых: нащельников** | | **100 м** | | **0,24** | | **1** | | | **0,24** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **4 677,37** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 4 369,63 | | | |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | | % | | 93 | |  | | | 93 | |  | |  | |  | |  | | | 4 063,76 | | | |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | | % | | 62 | |  | | | 62 | |  | |  | |  | |  | | | 2 709,17 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **47 709,58** | |  | | | **11 450,30** | | | |
| **17** | **ФСБЦ-09.4.03.11-0081** | **Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов** | | **т** | | **0,00936** | | **1** | | | **0,00936** | | **281 075,08** | | **1,12** | | **314 804,09** | |  | | | **2 946,57** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **2 946,57** | | | |
| **18** | **ГЭСН07-01-037-03** | **Герметизация мастикой швов: горизонтальных** | | **100 м** | | **0,48** | | **1** | | | **0,48** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **4 268,90** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 4 198,01 | | | |
|  | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | | % | | 110 | |  | | | 110 | |  | |  | |  | |  | | | 4 617,81 | | | |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | | % | | 73 | |  | | | 73 | |  | |  | |  | |  | | | 3 064,55 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **24 898,46** | |  | | | **11 951,26** | | | |
| **19** | **ГЭСН07-01-037-04** | **Герметизация мастикой швов: вертикальных** | | **100 м** | | **0,72** | | **1** | | | **0,72** | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **7 830,12** | | | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 7 703,13 | | | |
|  | Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | | % | | 110 | |  | | | 110 | |  | |  | |  | |  | | | 8 473,44 | | | |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | | % | | 73 | |  | | | 73 | |  | |  | |  | |  | | | 5 623,28 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | **30 453,94** | |  | | | **21 926,84** | | | |
| **20** | **ФСБЦ-14.5.04.07-0001** | **Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, тип ЛТ-1** | | **кг** | | **97,2** | | **1** | | | **97,2** | | **183,20** | | **1,71** | | **313,27** | |  | | | **30 449,84** | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | **30 449,84** | | | |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Монтажные работы. :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 569 338,41 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 614,06 | | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 479,72 | | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 220,81 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 023,82 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 772 174,97 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 614,06 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 479,72 | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 220,81 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 023,82 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 688,91 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 147,65 | | | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 834,87 | | | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 688,91 | | | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 147,65 | | | |
|  |  | **Итого по разделу 2 Монтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **772 174,97** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 301,5493614 | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,583981 | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 577 120,41 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 492,37 | | | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 479,72 | | | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 220,81 | | | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 927,51 | | | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 789 405,06 | | | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 492,37 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 479,72 | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 220,81 | | | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440 927,51 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 876,59 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 408,06 | | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 713,18 | | | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 876,59 | | | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 408,06 | | | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157 881,01 | | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **947 286,07** | | | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 321,5874582 | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 2,583981 | |  | | | | | | | | |  | | | |