|  |
| --- |
| Приложение№7. Расчет освещения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Модуля | Норма освещенности, лк | Расчетное кол-во свет-ков | Тип светильника |
| 1 | ШП | 200 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 2 | Раздевалка | 200 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 3 | Центральный тепловой пункт | 200 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 4 | Уборочный инвентарь | 200 | 1 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 5 | Кабинет | 300 | 2 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 6 | Место стоянки и зарядки погрузчика | 200 | 2 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 7 | Зона выдачи | 300 | 5 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 8 | Зона приемки | 300 | 9 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 9 | Зона карантина | 300 | 8 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 10 | Зона брака | 300 | 3 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |
| 11 | Помещение хранения | 300  200 | 93  62 | Светильник светодиодный АЙСБЕРГ 38 1270х152х100 CRI80 5000 milky IP65 серый (артикул ЦБ000009149 Центрстройсвет) |