**Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений**

**Техническое задание**

1. **Область применения:**

Ремонтные работы помещения № 61, 3, 2, 4, 5, 113 и 69 согласно плана БТИ в отделении энцефалитной вакцины объекта «Часть нежилого здания – основное строение».

1. **Информация об объекте специфицирования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела**  | **Информация** |
|  | Тип | Капитальный ремонт. |
|  | Место установки | «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958 находящееся по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, 1 и 4 этаж. |
|  | Объемы работ | 1 этаж№135 помещение по плану БТИ: 61:Площадь ремонтных работ потолка – 27 м².Площадь ремонтных работ стен – 65 м².Площадь ремонтных работ пола – 27 м².4 этаж№401 помещение по плану БТИ: 3:Площадь ремонтных работ потолка – 70 м².Площадь ремонтных работ стен – 19 м².№401а помещение по плану БТИ: 2:Площадь ремонтных работ потолка – 13 м².Площадь ремонтных работ стен – 56 м².№401б помещение по плану БТИ: 4:Площадь ремонтных работ потолка – 15 м².Площадь ремонтных работ стен – 54 м².Площадь ремонтных работ пола – 15 м².№401в помещение по плану БТИ: 5:Площадь ремонтных работ потолка – 8 м².Площадь ремонтных работ труб – 4 м².№К7 помещение по плану БТИ: 113:Площадь ремонтных работ потолка – 12 м².№К6 помещение по плану БТИ: 113:Площадь ремонтных работ потолка – 45 м².Площадь ремонтных работ стен – 115 м².Площадь ремонтных работ пола – 45 м².№437 помещение по плану БТИ: 69:Площадь ремонтных работ потолка – 8 м².Площадь ремонтных работ стен – 42 м².Площадь ремонтных работ пола – 8 м².Перед закупкой материалов и началом работ уточнить объем работ по месту. |
|  | Особенности конструкции | Выбор материалов (цвет, текстура и прочее) согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
|  | Перечень работ и требования | 1 этаж№135 помещение по плану БТИ: 61:Потолок:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Стены:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Пол:- выполнить зачистку старой краски;- произвести окраску с масляными составами.4 этаж№401 помещение по плану БТИ: 3:Стены:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Потолок:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.№401а помещение по плану БТИ: 2:Потолок:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Стены:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.№401б помещение по плану БТИ: 4:Потолок:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Стены:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Пол:- выполнить зачистку старой краски;- произвести окраску с масляными составами.№401в помещение по плану БТИ: 5:Потолок:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Трубы:- очистить поверхности щетками;- произвести обеспыливание;- произвести полную окраску водно-дисперсионными.№К7 помещение по плану БТИ: 113:Потолок:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.№К6 помещение по плану БТИ: 113:Потолок:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Стены:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Пол:- выполнить зачистку старой краски;- произвести окраску с масляными составами.№437 помещение по плану БТИ: 69:Потолок:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Стены:- очистить поверхности щетками от старых покрасок;- произвести обеспыливание поверхностей;- выполнить локальную шпатлевку поверхностей раствором улучшенным;- произвести полную окраску водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественными.Пол:- выполнить зачистку старой краски;- произвести окраску с масляными составами.Все окрашиваемые поверхности должны быть хорошо окрашены краской без пятен и подтеков. |
|  | Необходимые документы | Всю необходимую техническую документацию (исполнительную), эксплуатационную и иную документацию, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми документами Российской Федерации для данного вида работ. |
|  | Дополнительные требования | Технические решения, согласовать с заказчиком. |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость №291**  |
| на капитальный ремонт |  **Наименование работ:** Ремонтные работы.**Место проведения работ:** «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 и 4 этаж. |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов,** **виды работ** | **Состояние, характеристика дефекта,** **повреждения и т.п.** | **Рекомендации** | **Объем** **и ед.изм.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 этаж** |
| **135№ помещений по плану БТИ: 61** |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 27 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 65 м2 |
|  | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия.  | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 27 м2 |
| **4 этаж** |
| **401№ помещений по плану БТИ: 3** |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 70 м2 |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 19 м2 |
| **401а№ помещений по плану БТИ: 2** |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 13 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 56 м2 |
| **401б№ помещений по плану БТИ: 4** |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 15 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 54 м2 |
|  | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия.  | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 15 м2 |
| **401в№ помещений по плану БТИ: 5** |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 8 м2 |
|  | Трубы |  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, полное окрашивание краской по металлу | 4 м2 |
| **К7№ помещений по плану БТИ: 113** |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 12 м2 |
| **К6№ помещений по плану БТИ: 113** |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 45 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 115 м2 |
|  | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 45 м2 |
| **437№ помещений по плану БТИ: 69** |
|  | Потолок | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 8 м2 |
|  | Стены | Трещины и сколы краски, отслаивание покрытия, пятна и царапины.  | Очистить поверхность щетками, произвести обеспыливание, локальную шпатлевку и полное окрашивание водно-дисперсионными акриловыми составами | 42 м2 |
|  | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия.  | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 8 м2 |

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ЛСР №291 Ремонтные работы\_04.12.24 |
|  *(наименование работ и затрат)* |
| Составлен  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен**  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость**  |   | 979,21 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |   | 816,01 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |   | 320,50 | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |   | 0,56 | тыс.руб. |
|  | **оборудования** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |   | 865,47 | чел.-ч. |
|  | **прочих затрат** |   | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |   | 1,30 | чел.-ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Ремонтные работы. 1 этаж** |
| **Потолки** |
| **1** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **27** | **1** | **27** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 054,86** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 054,86 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 349,37 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 245,24 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **616,65** |  | **16 649,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ГЭСН15-04-007-02** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков** | **100 м2** | **0,27** | **1** | **0,27** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 229,22** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 897,46 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 8 897,46 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 359,76 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **86 986,81** |  | **23 486,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0029** | **Грунтовка акриловая ВД-АК-02** | **кг** | **0,00594** | **1** | **0,00594** | **98,12** | **1,26** | **123,63** |  | **0,73** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0362** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104** | **т** | **0,00891** | **1** | **0,00891** | **87 665,56** | **1,78** | **156 044,70** |  | **1 390,36** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 390,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стены** |
| **5** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **65** | **1** | **65** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **16 983,93** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 983,93 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 15 285,54 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 7 812,61 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **616,65** |  | **40 082,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ГЭСН15-04-007-01** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **0,65** | **1** | **0,65** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **17 827,85** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 826,96 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 14 826,96 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 7 265,21 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **61 415,42** |  | **39 920,02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0382** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205** | **т** | **0,0195** | **1** | **0,0195** | **64 105,10** | **1,78** | **114 107,08** |  | **2 225,09** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 225,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0029** | **Грунтовка акриловая ВД-АК-02** | **кг** | **0,013** | **1** | **0,013** | **98,12** | **1,26** | **123,63** |  | **1,61** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полы** |
| **9** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **27** | **1** | **27** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 054,86** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 054,86 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 349,37 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 245,24 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **616,65** |  | **16 649,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ГЭСН15-04-024-03** | **Простая окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,27** | **1** | **0,27** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 542,74** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 076,85 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 3 076,85 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 507,66 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **30 100,93** |  | **8 127,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0232** | **Краска масляная МА-22, цветная** | **т** | **0,005265** | **1** | **0,005265** | **69 026,02** | **1,31** | **90 424,09** |  | **476,08** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **476,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по разделу 1 Ремонтные работы. 1 этаж :** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 66 787,33 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 57 797,42 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 113,22 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 97,50 |
|   |  |  Материалы | 8 779,19 |
|   |  |  Строительные работы | 149 008,60 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 57 797,42 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 113,22 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 97,50 |
|   |  |  материалы | 8 779,19 |
|   |  |  накладные расходы | 54 785,55 |
|   |  |  сметная прибыль | 27 435,72 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 57 894,92 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 54 785,55 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 27 435,72 |
|   |  |  **Итого по разделу 1 Ремонтные работы. 1 этаж** | **149 008,60** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 156,299 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 0,22438 |  |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Раздел 2. Ремонтные работы. 4 этаж** |
| **Потолки** |
| **12** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **120** | **1** | **120** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **31 354,94** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 354,94 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 28 219,45 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 14 423,27 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **616,65** |  | **73 997,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ГЭСН15-04-007-02** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков** | **100 м2** | **1,2** | **1** | **1,2** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **45 463,18** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 544,25 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 39 544,25 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 19 376,68 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **86 986,76** |  | **104 384,11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0029** | **Грунтовка акриловая ВД-АК-02** | **кг** | **0,00594** | **1** | **0,00594** | **98,12** | **1,26** | **123,63** |  | **0,73** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0362** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104** | **т** | **0,00891** | **1** | **0,00891** | **87 665,56** | **1,78** | **156 044,70** |  | **1 390,36** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 390,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стены** |
| **16** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **337** | **1** | **337** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **88 055,12** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 055,12 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 79 249,61 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 40 505,36 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **616,65** |  | **207 810,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **ГЭСН15-04-007-01** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | **3,37** | **1** | **3,37** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **92 430,53** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 872,09 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 76 872,09 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 37 667,32 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **61 415,41** |  | **206 969,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ФСБЦ-14.3.02.01-0382** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205** | **т** | **0,0195** | **1** | **0,0195** | **64 105,10** | **1,78** | **114 107,08** |  | **2 225,09** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 225,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **ФСБЦ-14.4.01.02-0029** | **Грунтовка акриловая ВД-АК-02** | **кг** | **0,013** | **1** | **0,013** | **98,12** | **1,26** | **123,63** |  | **1,61** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Трубы** |
| **20** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **4** | **1** | **4** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 045,16** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,16 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 940,64 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 480,77 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **616,64** |  | **2 466,57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **ГЭСН15-04-030-03** | **Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2** | **100 м2** | **0,04** | **1** | **0,04** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **799,49** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,04 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 780,04 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 382,22 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **49 043,75** |  | **1 961,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0114** | **Краска масляная МА-025, цветная** | **т** | **0,04** | **1** | **0,04** | **55 628,75** | **1,31** | **72 873,66** |  | **2 914,95** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 914,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Полы** |
| **23** | **ГЭСНр62-04-011-01** | **Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок** | **м2** | **68** | **1** | **68** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **17 767,80** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 767,80 |
|   | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 15 991,02 |
|   | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 8 173,19 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **616,65** |  | **41 932,01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **ГЭСН15-04-024-03** | **Простая окраска масляными составами по дереву: полов** | **100 м2** | **0,68** | **1** | **0,68** |  |  |  |  |  |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;- действующего технологического оборудования;- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |
|   |  | **Итого прямые затраты** |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 922,46** |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 749,10 |
|   | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 7 749,10 |
|   | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 797,06 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **30 100,91** |  | **20 468,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0232** | **Краска масляная МА-22, цветная** | **т** | **0,005265** | **1** | **0,005265** | **69 026,02** | **1,31** | **90 424,09** |  | **476,08** |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  |  |  | **476,08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **Итоги по разделу 2 Ремонтные работы. 4 этаж:** |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 292 847,50 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 262 702,58 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 542,31 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 465,92 |
|   |  |  Материалы | 29 136,69 |
|   |  |  Строительные работы | 666 999,57 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 262 702,58 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 542,31 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 465,92 |
|   |  |  материалы | 29 136,69 |
|   |  |  накладные расходы | 249 346,20 |
|   |  |  сметная прибыль | 124 805,87 |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 263 168,50 |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 249 346,20 |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 124 805,87 |
|   |  |  **Итого по разделу 2 Ремонтные работы. 4 этаж** | **666 999,57** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 709,17236 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 1,07185 |  |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |
|   |  |  Всего прямые затраты (справочно) | 359 634,83 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  Оплата труда рабочих | 320 500,00 |
|   |  |  Эксплуатация машин | 655,53 |
|   |  |  Оплата труда машинистов (Отм) | 563,42 |
|   |  |  Материалы | 37 915,88 |
|   |  |  Строительные работы | 816 008,17 |
|   |  |  в том числе: |   |
|   |  |  оплата труда | 320 500,00 |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 655,53 |
|   |  |  оплата труда машинистов (Отм) | 563,42 |
|   |  |  материалы | 37 915,88 |
|   |  |  накладные расходы | 304 131,75 |
|   |  |  сметная прибыль | 152 241,59 |
|   |  |  Всего ФОТ (справочно) | 321 063,42 |
|   |  |  Всего накладные расходы (справочно) | 304 131,75 |
|   |  |  Всего сметная прибыль (справочно) | 152 241,59 |
|   |  |  НДС 20% | 163 201,63 |
|   |  | **ВСЕГО по смете** | **979 209,80** |
|   |  |  **Справочно** |   |
|   |  |  затраты труда рабочих | 865,47136 |  |   |
|   |  |  затраты труда машинистов | 1,29623 |  |   |