**Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений**

**Техническое задание**

1. **Область применения:**

Малярные работы в помещениях объекта «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958.

1. **Информация об объекте специфицирования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела** | **Информация** |
| 1. | Тип | Текущий ремонт |
| 2. | Место производства работ | Здание «Часть нежилого здания – основное строение», с кадастровым номером 77:17:0000000:3958, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж. |
| 3. | Объемы работ | № помещения: 156.  Зачистка пола – 10 м2;  Окрашивание пола - 10 м2.  № помещения: 158.  Покраска краской воздуховодов – 20 м2;  Покраска краской труб – 11 м2.  № помещения: 159.  Покраска краской труб – 9 м2.  № помещения: 151.  Покраска краской труб – 10 м2.  № помещения: 150.  Зачистка пола – 16 м2;  Окрашивание пола - 16 м2  № помещения: 166.  Зачистка пола – 65 м2;  Окрашивание пола - 65 м2.  № помещения: 167.  Зачистка пола – 39 м2;  Окрашивание пола - 39 м2.  Перед началом работ уточнить объем работ по месту. |
| 4. | Перечень работ и требования | № помещения: 156.  Произвести зачистку щетками, заделка выбоин цементных полов раствором цементным, обеспылить поверхности, окраска масляными составами пола.  № помещения: 158.  Произвести зачистку щетками, обеспылить поверхности, окраска воздуховодов краской по металлу.  Выполнить зачистку щетками, обеспылить поверхности, окраска труб краской по металлу.  № помещения: 159.  Выполнить зачистку щетками, обеспылить поверхности, окраска труб краской по металлу.  № помещения: 151.  Выполнить зачистку щетками, обеспылить поверхности, окраска труб краской по металлу.  № помещения: 150.  Произвести зачистку щетками, заделка выбоин цементных полов раствором цементным, обеспылить поверхности, окраска масляными составами пола.  № помещения: 166.  Произвести зачистку щетками, заделка выбоин цементных полов раствором цементным, обеспылить поверхности, окраска масляными составами пола.  № помещения: 167.  Произвести зачистку щетками, заделка выбоин цементных полов раствором цементным, обеспылить поверхности, окраска масляными составами пола.  Масляные составы для пола должны быть безопасными, не иметь резкого запаха и быть устойчивыми к износу, а также влагостойкими. Масло должно защищать пол от царапин, потертостей и других механических повреждений. |
| 5. | Особенности конструкции и материалов | Выбор материалов согласовывается с Заказчиком до момента закупки. |
| 6. | Необходимые документы | Счета на оплату, вся необходимая техническая (исполнительная), эксплуатационная и иная документация, в соответствии с требованиями и нормативными правовыми актами (документами) Российской Федерации для данного вида Работ, для дальнейшей эксплуатации результатов Работ, а также для предъявления в уполномоченные государственные органы и/или органы местного самоуправления и иные инстанции с целью оформления различной разрешительной документации, освидетельствований. |
| 7. | Дополнительные требования | Технические решения, согласовать с Заказчиком. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость № 294** | | | | |
| на текущий ремонт | | **Наименование работ:** Малярные работы полов, труб и воздуховодов в ОПСт.  **Место проведения работ:** «Часть нежилого здания – основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958). Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, поселок Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, 1 этаж. | | |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов,**  **виды работ** | **Состояние, характеристика дефекта,**  **повреждения и т.п.** | **Рекомендации** | **Объем**  **и ед.изм.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **№ помещения: 156, (№ по плану БТИ: 90)** | | | | |
| 1 | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 10 м2 |
| **№ помещения: 158, (№ по плану БТИ: 92)** | | | | |
| 2 | Воздуховоды | Вздутие и отпадение окрасочного слоя | Произвести покраску краской по металлу | 20м2 |
| 3 | Трубы | Вздутие и отпадение окрасочного слоя | Произвести покраску краской по металлу | 11м2 |
| **№ помещения: 159, (№ по плану БТИ: 94)** | | | | |
| 4 | Трубы | Вздутие и отпадение окрасочного слоя | Произвести покраску краской по металлу | 9м2 |
| **№ помещения: 151, (№ по плану БТИ: 64)** | | | | |
| 5 | Трубы | Вздутие и отпадение окрасочного слоя | Произвести покраску краской по металлу | 10м2 |
| **№ помещения: 150, (№ по плану БТИ: 63)** | | | | |
| 6 | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 16 м2 |
| **№ помещения: 166, (№ по плану БТИ: 61)** | | | | |
| 7 | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 65 м2 |
| **№ помещения: 167, (№ по плану БТИ: 61)** | | | | |
| 8 | Пол | Отслоение краски пола, вздутие и трещины покрытия. | Зачистка от старой краски с последующим окрашиванием краской с масляными составами. | 39 м2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| 2. ЛСР №,,, - Малярные работы пол ОПСт\_27.01.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| Основание | Дефектная ведомость №294 | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **Составлен(а) в текущем уровне цен** | | IV квартал 2024 года | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **Сметная стоимость** | |  | 760,73 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | *в том числе:* |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | **строительных работ** |  | 633,94 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | Средства на оплату труда рабочих | | | |  |  | 248,28 | тыс.руб. | |
|  | **монтажных работ** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | Средства на оплату труда машинистов | | | |  |  | 0,38 | тыс.руб. | |
|  | **оборудования** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | |  |  | 564,70 | чел.-ч. | |
|  | **прочих затрат** |  | 0,00 | | тыс.руб. | |  | |  |  | |  | |  | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | |  | 0,83 | чел.-ч. | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | | Количество | | | | | | | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | | | | |
|
| на единицу измерения | | коэффициенты | | | всего с учетом коэффициентов | | на единицу измерения в базисном уровне цен | | индекс | | | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | | | всего в текущем уровне цен | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | | 12 | |
| **Раздел 1. Полы трубы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ГЭСН13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками** | | **м2** | | **180** | | **1** | | | **180** | |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **105 507,65** | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | 105 507,65 | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | | 94 | |  | |  | | |  |  | | | 99 177,19 | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | |  | | | 51 | |  | |  | | |  |  | | | 53 808,90 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **1 436,08** |  | | | **258 493,74** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **2** | **ГЭСНр57-01-010-01** | **Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2** | | **100 мест** | | **0,56** | | **1** | | | **0,56** | |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **14 939,90** | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | 14 854,96 | |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | % | | 89 | |  | | | 89 | |  | |  | | |  |  | | | 13 220,91 | |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | % | | 49 | |  | | | 49 | |  | |  | | |  |  | | | 7 278,93 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **63 285,25** |  | | | **35 439,74** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **3** | **ФСБЦ-04.3.01.09-0016** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М200** | | **м3** | | **0,1736** | | **1** | | | **0,1736** | |  | |  | | | **5 697,18** |  | | | **989,03** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **989,03** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **4** | **ГЭСН13-06-004-01** | **Обеспыливание поверхности** | | **м2** | | **180** | | **1** | | | **180** | |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **11 953,85** | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | 11 723,07 | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 94 | |  | | | 94 | |  | |  | | |  |  | | | 11 019,69 | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | % | | 51 | |  | | | 51 | |  | |  | | |  |  | | | 5 978,77 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **160,85** |  | | | **28 952,31** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **5** | **ГЭСНр62-01-011-06** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%** | | **100 м2** | | **1,3** | | **1** | | | **1,3** | |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **57 941,52** | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | 47 753,51 | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 90 | |  | | | 90 | |  | |  | | |  |  | | | 42 978,16 | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 46 | |  | | | 46 | |  | |  | | |  |  | | | 21 966,61 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **94 527,92** |  | | | **122 886,29** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **6** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0162** | **Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н** | | **т** | | **0,060502** | | **1** | | | **0,060502** | | **77 205,08** | | **1,31** | | | **101 138,65** |  | | | **6 119,09** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **6 119,09** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **7** | **ФСБЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | **кг** | | **0,060502** | | **1** | | | **0,060502** | | **65,84** | | **1,23** | | | **80,98** |  | | | **4,90** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **4,90** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **8** | **ГЭСНр62-01-018-02** | **Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей** | | **100 м2** | | **1,85** | | **1** | | | **1,85** | |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **58 385,97** | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | 47 652,63 | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 90 | |  | | | 90 | |  | |  | | |  |  | | | 42 887,37 | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 46 | |  | | | 46 | |  | |  | | |  |  | | | 21 920,21 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **66 591,11** |  | | | **123 193,55** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **9** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0162** | **Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н** | | **т** | | **0,065897** | | **1** | | | **0,065897** | | **77 205,08** | | **1,31** | | | **101 138,65** |  | | | **6 664,73** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **6 664,73** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **10** | **ФСБЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | **кг** | | **0,065897** | | **1** | | | **0,065897** | | **65,84** | | **1,23** | | | **80,98** |  | | | **5,34** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **5,34** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **11** | **ГЭСНр62-03-006-02** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза. Приминительно.** | | **100 м2** | | **0,5** | | **1** | | | **0,5** | |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.2\_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 421/пр\_2020\_прил.10\_т.1\_п.9\_гр.3 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 648/пр\_2022\_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Итого прямые затраты** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **21 497,00** | |
|  |  | ФОТ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | 21 169,98 | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 90 | |  | | | 90 | |  | |  | | |  |  | | | 19 052,98 | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | % | | 46 | |  | | | 46 | |  | |  | | |  |  | | | 9 738,19 | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **100 576,34** |  | | | **50 288,17** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
| **12** | **ФСБЦ-14.4.02.04-0204** | **Краска масляная МА-25Н, белила литопонные** | | **т** | | **0,00805** | | **1** | | | **0,00805** | | **85 907,45** | | **1,31** | | | **112 538,76** |  | | | **905,94** | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **905,94** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Полы трубы :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 284 914,92 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 284,16 | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 482,74 | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 377,64 | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 770,38 | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 633 942,83 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 284,16 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 482,74 | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 377,64 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 770,38 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 228 336,30 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 691,61 | |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 661,80 | |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 228 336,30 | |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 691,61 | |
|  |  | **Итого по разделу 1 Полы трубы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **633 942,83** | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 564,698576 | |  | | | | | | | | |  | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 0,827125 | |  | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 284 914,92 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 284,16 | |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 482,74 | |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 377,64 | |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 770,38 | |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 633 942,83 | |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 284,16 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 482,74 | |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 377,64 | |
|  |  | материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 770,38 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 228 336,30 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 691,61 | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 661,80 | |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 228 336,30 | |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 691,61 | |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 788,57 | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **760 731,40** | |
|  |  | **Справочно** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | | | | | | 564,698576 | |  | | | | | | | | |  | |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | | | | | | 0,827125 | |  | | | | | | | | |  | |